【별표 1】프레스 또는 전단기 방호장치의 성능기준(제4조 관련)

번호

구  분

내  용

1

종류

및

분류

프레스 또는 전단기 방호장치의 종류 및 분류는 표 1과 같이 한다.

<표 1> 프레스 또는 전단기 방호장치의 종류 및 분류

종류	분류	기 능
광전자식	A－1	프레스 또는 전단기에서 일반적으로 많이 활용하고 있는 형태로서 투광부, 수광부, 컨트롤 부분으로 구성된 것으로서 신체의 일부가 광선을 차단하면 기계를 급정지시키는 방호장치
	A－2	급정지기능이 없는 프레스의 클러치 개조를 통해 광선 차단 시 급정지시킬 수 있도록 한 방호장치
양수 조작식	Ｂ－１ (유․공압 밸브식)	1행정 1정지식 프레스에 사용되는 것으로서 양손으로 동시에 조작하지 않으면 기계가 동작하지 않으며, 한손이라도 떼어내면 기계를 정지시키는 방호장치
	Ｂ－２ (전기버튼식)
가드식	Ｃ	가드가 열려 있는 상태에서는 기계의 위험부분이 동작되지 않고 기계가 위험한 상태일 때에는 가드를 열 수 없도록 한 방호장치
손쳐 내기식	Ｄ	슬라이드의 작동에 연동시켜 위험상태로 되기 전에 손을 위험 영역에서 밀어내거나 쳐내는 방호장치로서 프레스용으로 확동식 클러치형프레스에 한해서 사용됨(다만, 광전자식 또는 양수조작식과 이중으로 설치 시에는 급정지 가능프레스에 사용 가능)
수인식	E	슬라이드와 작업자 손을 끈으로 연결하여 슬라이드 하강 시 작업자 손을 당겨 위험영역에서 빼낼 수 있도록 한 방호장치로서 프레스용으로 확동식 클러치형 프레스에 한해서 사용됨 (다만, 광전자식 또는 양수조작식과 이중으로 설치 시에는 급정지가능 프레스에 사용 가능)

2

공통

일반구조

프레스 또는 전단기 방호장치의 공통일반구조는 다음 각 목과 같이 한다.

가. 방호장치의 표면은 벗겨짐 현상이 없어야 하며, 날카로운 모서리 등이 없어야 한다.

나. 위험기계․기구 등에 장착이 용이하고 견고하게 고정될 수 있어야 한다.

다. 외부충격으로부터 방호장치의 성능이 유지될 수 있도록 보호덮개가 설치되어야 한다.

라. 각종 스위치, 표시램프는 매립형으로 쉽게 근로자가 볼 수 있는 곳에 설치해야 한다.

3

광전자식 방호장치의

형식구분

광전자식 방호장치는 구조와 성능이 같은 것을 동일형식으로 하며 광축 수에 따라 표 2와 같이 그 형식을 구분한다.

형식구분	광축의 범위
Ⓐ	12광축 이하
Ⓑ	13～56광축 미만
Ⓒ	56광축 이상

<표 2> 광전자식 방호장치의 형식구분

4

광전자식 방호장치의

일반사항

광전자식 방호장치의 일반구조는 다음 각 목과 같이 한다.

가. 정상동작표시램프는 녹색, 위험표시램프는 붉은색으로 하며, 쉽게 근로자가 볼 수 있는 곳에 설치해야 한다.

나. 슬라이드 하강 중 정전 또는 방호장치의 이상 시에 정지할 수 있는 구조이어야 한다.

다. 방호장치는 릴레이, 리미트 스위치 등의 전기부품의 고장, 전원전압의 변동 및 정전에 의해 슬라이드가 불시에 동작하지 않아야 하며, 사용전원전압의 ±(100분의 20)의 변동에 대하여 정상으로 작동되어야 한다.

라. 방호장치의 정상작동 중에 감지가 이루어지거나 공급전원이 중단되는 경우 적어도 두개 이상의 독립된 출력신호 개폐장치가 꺼진 상태로 돼야 한다.

마. 방호장치의 감지기능은 규정한 검출영역 전체에 걸쳐 유효하여야 한다.(다만, 블랭킹 기능이 있는 경우 그렇지 않다)

바. 방호장치에 제어기(Controller)가 포함되는 경우에는 이를 연결한 상태에서 모든 시험을 한다.

사. 방호장치를 무효화하는 기능이 있어서는 안 된다.

5

광전자식 방호장치의

재료

A-2 형의 클러치 개조부 재료는 KS D 4101(탄소강 주강품)의 SC 410 또는 동등이상의 재료를 사용해야 하고, 표면경화 처리를 해야 한다.

광전자식 방호장치의 성능기준

6

연속차광폭시험

30㎜ 이하(다만, 12광축 이상으로 광축과 작업점과의 수평거리가 500㎜를 초과하는 프레스에 사용하는 경우는 40㎜ 이하)

7

방호높이변화량

시험

100분의 15 이내이어야 한다.

8

광봉의 이동속도에 대한 시험

정해진 속도에서 출력신호 개폐장치를 꺼진 상태로 하여야 한다.

9

유효

구경각

(EAA) 시험

가. 유효구경각시험은 각각의 측정 포인트(MP)에서 측정한 유효구경각이 표 3에서 정한 한계값 이하이어야 한다.

<표 3> 유효구경각

MP 각도		MP1	MP2	MP3	MP4
한계값	등급Ⅰ	2.5°	5°	10°	14.7°
	등급Ⅱ	5°	7.5°	14.7°	21.5°

나. MP1에서의 시험결과에 따라 해당등급을 표시해야 한다.

10

지동시간시험

20ms 이하이어야 한다.

11

타광원

시험

백열광원, 형광광원	1,500㏓	정상작동 할 것
	3,000㏓	위험에 이르는 결함이 없을 것
스트로보광	위험에 이르는 결함이 없을 것

<표 4> 타광원 시험

12

전기적

교란

전압변동시험	위험에 이르는 결함이 없을 것
전압차단 시험	별표 1의2 제7호나목	별표 1의2 표 1의 시험조건 1과 2에서는 전압인가 및 차단에 따라 정상작동 해야 하며, 시험조건 3에서는 위험에 이르는 결함이 없을 것
전기적 빠른과도현상시험	별표 1의2 표 2	정상작동 할 것
	별표 1의2 표 3	위험에 이르는 결함이 없을 것
서지시험	별표 1의2 표 4	정상작동 할 것
	별표 1의2 표 5	위험에 이르는 결함이 없을 것
전자기장 시험	10V/m	정상작동 할 것
	30V/m	위험에 이르는 결함이 없을 것
전도장해 시험	별표 1의2 표 6	정상작동 할 것
	별표 1의2 표 7	위험에 이르는 결함이 없을 것
정전기방전 시험	6㎸/8㎸	정상작동 할 것
	8㎸/15㎸	위험에 이르는 결함이 없을 것

<표 5> 전기적 교란 시험

13

방진 및 내진시험

이상이 없어야 한다.

14

내구성

시험

이상이 없어야 한다.

15

온도상승시험

60℃ 이하이어야 한다.

16

내한성

시험

지동시간이 20ms 이하이어야 한다.

17

내열성

시험

지동시간이 20ms 이하이어야 한다.

18

접촉기 용착시험

용착 또는 부품 고장 시 안전회로를 구성하여 출력을 차단하는 기능을 갖추고 붉은색 경보램프 또는 경보음장치를 구비하여야 한다.

19

클러치 개조 성능시험 (A-2형에 한한다)

슬라이드 하강 시 1회 이상 정지할 수 있어야 하고 작업점

(10～12)㎜ 범위에서 정지할 수 있어야 한다.

20

양수

조작식 방호장치의

일반구조

양수조작식 방호장치의 일반구조는 다음 각 목과 같이 한다.

가. 정상동작표시등은 녹색, 위험표시등은 붉은색으로 하며, 쉽게 근로자가 볼 수 있는 곳에 설치해야 한다.

나. 슬라이드 하강 중 정전 또는 방호장치의 이상 시에 정지할   수 있는 구조이어야 한다.

다. 방호장치는 릴레이, 리미트스위치 등의 전기부품의 고장, 전  원전압의 변동 및 정전에 의해 슬라이드가 불시에 동작하지 않아야 하며, 사용전원전압의 ±(100분의 20)의 변동에 대하여 정상으로 작동되어야 한다.

라. 1행정1정지 기구에 사용할 수 있어야 한다.

마. 누름버튼을 양손으로 동시에 조작하지 않으면 작동시킬 수 없는 구조이어야 하며, 양쪽버튼의 작동시간 차이는 최대 0.5초 이내일 때 프레스가 동작되도록 해야 한다.

바. 1행정마다 누름버튼에서 양손을 떼지 않으면 다음 작업의 동작을 할 수 없는 구조이어야 한다.

사. 램의 하행정중 버튼(레버)에서 손을 뗄 시 정지하는 구조이어야 한다.

아. 누름버튼의 상호간 내측거리는 300㎜ 이상이어야 한다.

자. 누름버튼(레버 포함)은 매립형의 구조로서 다음 각 세목에 적합해야 한다. 다만, 그림 1과 같이 시험 콘으로 개구부에서 조작되지 않는 구조의 개방형 누름버튼(레버 포함)은 매립형으로 본다.

1) 누름버튼(레버 포함)의 전 구간(360°)에서 매립된 구조

2) 누름버튼(레버 포함)은 방호장치 상부표면 또는 버튼을 둘러싼 개방된 외함의 수평면으로부터 하단(2㎜ 이상)에 위치

가) 시험 콘의 적용    나) 시험 콘의 치수

[그림 1] 비 매립형의 구조

차. 버튼 및 레버는 작업점에서 위험한계를 벗어나게 설치해야 한다.

카. 양수조작식 방호장치는 푸트스위치를 병행하여 사용할 수 없는 구조이어야 한다.

양수조작식 방호장치의 성능기준

21

무부하 동작시험

1회의 오동작도 없어야 한다.

22

절연저항시험

5㏁ 이상이어야 한다.

23

내전압

시험

시험전압 인가시 이상이 없어야 한다.

24

내구성

시험

내구성시험 후 이상이 없어야 한다.

25

접촉기 용착시험

용착 또는 부품 고장 시 안전회로를 구성하여 출력을 차단하는 기능을 갖추고 빨간색 경보램프 또는 경보음장치를 구비하여야 한다.

26

가드식 방호장치의

일반구조

가드식 방호장치의 일반구조는 다음 각 목과 같이 한다.

가. 가드는 금형의 착탈이 용이하도록 설치해야 한다.

나. 가드의 용접부위는 완전 용착되고 면이 깨끗해야 한다.

다. 가드에 인체가 접촉하여 손상될 우려가 있는 곳은 부드러운 고무 등을 부착해야 한다.

라. 게이트 가드 방호장치는 가드가 열린 상태에서 슬라이드를 동작시킬 수 없고 또한 슬라이드 작동 중에는 게이트 가드를 열 수 없어야 한다.

마. 게이트 가드 방호장치에 설치된 슬라이드 동작용 리미트스위치는 신체의 일부나 재료 등의 접촉을 방지할 수 있는 구조이어야 한다.

바. 가드의 닫힘으로 슬라이드의 기동신호를 알리는 구조의 것은 닫힘을 표시하는 표시램프를 설치해야 한다.

사. 수동으로 가드를 닫는 구조의 것은 가드의 닫힘 상태를 유지하는 기계적 잠금장치를 작동한 후가 아니면 슬라이드 기동이 불가능한 구조이어야 한다.

가드식 방호장치의 성능기준

27

무부하동작시험

1회의 오동작도 없어야 한다.

28

전기회로시험

가. 가드가 닫힌 상태의 검출과 슬라이드의 제어회로는 고장 또  는 정전 등에 의해 가드가 열린 상태에서는 슬라이드가 동작  되지 않는 구조이어야 한다.

나. 가드의 개폐를 제어하는 출력회로에 전자접촉기를 사용하는  경우에는 용착시 안전회로 구성 및 붉은색경보램프 또는 경보음장치를 구비해야 한다.

29

절연저항시험

5㏁ 이상이어야 한다.

30

내전압

시험

시험전압 인가시 이상이 없어야 한다.

31

손

쳐내기식 방호장치의

일반구조

손쳐내기식 방호장치의 일반구조는 다음 각 목과 같이 한다.

가. 슬라이드 하행정거리의 3/4 위치에서 손을 완전히 밀어내야 한다.

나. 손쳐내기봉의 행정(Stroke) 길이를 금형의 높이에 따라 조정할 수 있고 진동폭은 금형폭 이상이어야 한다.

다. 방호판과 손쳐내기봉은 경량이면서 충분한 강도를 가져야 한다.

라. 방호판의 폭은 금형폭의 1/2 이상이어야 하고, 행정길이가 300㎜ 이상의 프레스기계에는 방호판 폭을 300㎜로 해야 한다.

마. 손쳐내기봉은 손 접촉 시 충격을 완화할 수 있는 완충재를 부착해야 한다.

바. 부착볼트 등의 고정금속부분은 예리하게 돌출되지 않아야 한다.

손쳐내기식 방호장치의 성능기준

32

진동각도∙진폭

시험

행정길이가

최소일때: (60～90) ° 진동각도

최대일때: (45～90) ° 진동각도

33

완충시험

손쳐내기봉에 의한 과도한 충격이 없어야 한다.

34

무부하

동작시험

1회의 오동작도 없어야 한다.

35

수인식 방호장치의

일반구조

수인식 방호장치의 일반구조는 다음 각 목과 같이 한다.

가. 손목밴드(wrist band)의 재료는 유연한 내유성 피혁 또는 이와 동등한 재료를 사용해야 한다.

나. 손목밴드는 착용감이 좋으며 쉽게 착용할 수 있는 구조이어야 한다.

다. 수인끈의 재료는 합성섬유로 직경이 4㎜ 이상이어야 한다.

라. 수인끈은 작업자와 작업공정에 따라 그 길이를 조정할 수 있어야 한다.

마. 수인끈의 안내통은 끈의 마모와 손상을 방지할 수 있는 조치를 해야 한다.

바. 각종 레버는 경량이면서 충분한 강도를 가져야 한다.

사. 수인량의시험은 수인량이 링크에 의해서 조정될 수 있도록 되어야 하며 금형으로부터 위험한계 밖으로 당길 수 있는 구조이어야 한다.

수인식 방호장치의 성능기준

36

수인끈 강도시험

이상이 없어야 한다.

37

손목밴드 강도시험

이상이 없어야 한다.

38

무부하 동작시험

1회의 오동작도 없어야 한다.