[별표 1]

할당대상자가 부착하여야 하는 측정기기의 종류(제4조 관련)

구 분	측정기기의 종류
	종 류	규 격
오염부하량을 할당받은자	수질 자동측정기기	․「환경분야 시험․검사등에 관한 법률」제6조제1항에 따른「환경오염공정시험기준」에 적합한 수질자동측정기
	유량(배출량) 연속자동측정기	․「산업표준화법」제15조제1항의 규정에 따라 인증기관의 인증을 받은 적산유량계 또는 유량연속자동측정기 및 이와 동등 이상의 성능을 가진 유량연속자동측정기
배출량을 지정 받은자	유량(배출량) 연속자동측정기	․「산업표준화법 제15조제1항의 규정에 따라 인증기관의 인증을 받은 적산유량계 또는 유량연속자동측정기 및 이와 동등 이상의 성능을 가진 유량연속자동측정기

비고 : 1. 수질자동측정기기는 할당된 수질오염물질을 연속으로 자동측정할 수 있는 기기를 말하며, 화학적산소요구량(COD) 연속자동측정기 또는 총유기탄소(TOC) 연속자동측정기를 설치하여 운영하는 경우에는 생물화학적산소요구량(BOD) 연속자동측정기를 부착하지 아니할 수 있다.

2. COD연속자동측정기 또는 TOC연속자동측정기를 설치하여 운영하는 자는 일정간격으로 측정한 30회 이상의 BOD 측정치를 활용하여 별지 제1호 서식에 의거 BOD와의 환산식을 마련하여야 한다.