【별표 1】

해양배출폐기물 전문검사기관의 지정기준(제2조 관련)

1. 기술인력기준

가. 기술인력의 자격

(1) 교육법의 규정에 의한 대학에서 환경학, 환경공학, 화학, 약학, 생물학, 화학공학, 공업화학, 농화학, 위생공학, 식품공학, 해양학, 해양환경학, 해양환경공학 및 이와 유사한 학과를 졸업한 자 또는 이와 동등 이상의 자격을 갖춘 자

(2) 해양환경기사, 수질환경산업기사, 폐기물처리산업기사, 화공기사, 화학분석기사, 생물분류기사, 생물공학기사 또는 해양환경 관련 동급이상 자격증을 소지한 자

나. 기술인력의 수

자격기준에 적합한 3인 이상으로 한다. 이 경우, 책임자 1인은 기사자격 이상소지자로서 관련분야  검사업무에 1년 이상 경력이 있거나 검사업무경력 2년 이상으로 하며, 생태독성시험을 신청한 경우에는 생태독성시험 담당자 1인 이상을 지정하여야 한다.

2. 시설기준

검사시설은 면적이 120㎡이상으로 「해양환경공정시험기준」(해양폐기물편)에서 정한 검사항목 및 검사방법에 따라 검사를 실시할 수 있는 시설을 갖추어야 한다. 이 경우 생태독성시험은 별도의 전용실험실을 갖추어야 한다.

3. 장비기준

다음 각목의 기본장비 및 분야별 실험장비는 1대 이상 갖추어야 한다.

가. 기본장비

1) 시료냉장보관고(4℃ 이하, 용량합계 1,000ℓ 이상)

2) 순수증류수 제조장치(18㏁/㎝ 이상)

3) 데시게이터(항습유지)

4) 냉동고(-20℃ 이하 냉동)

5) 건조기(100℃ 이상)

6) 회화로(450℃ 이상)

7) 화학분석용후드(2대 이상)

8) 회전식 증발농축기

9) 동결건조기(-60℃ 이하)

10) 자석교반기(회전교반 가능)

11) 전자저울(0.1 mg 이하 무게측량)

12) 질소농축장치

13) 수평형 진탕기

14) 수직형 또는 회전형 진탕기

다만, 생태독성시험항목만 지정받고자 하는 경우에는 위 기본장비 중 6), 8), 9), 12)는 갖추지 않아도 된다.

나. 일반항목

1) 시안증류장치 세트

2) 페놀증류장치 세트

3) 용매추출장치(속슬렛) 또는 자동용매추출기

4) 가열판 또는 초단파시료분해기

5) 분광광도계

6) 원자흡광광도계(AAS) 또는 유도결합플라즈마발광광도계(ICP) 또는 유도결합플라즈마질량분석기(ICP-MS)

7) 수은 환원기화장치 또는 수은분석기

8) 기체크로마토그래프(GC) 또는 기체크로마토그래프 질량분석기

(GC-MASS  또는 GC-MSD)

다. 특수항목

1) 용매추출장치(속슬렛) 또는 자동용매추출기

2) 기체크로마토그래프(GC)

3) 기체크로마토그래프 질량분석기(GC-MASS 또는 GC-MSD)

라. 생태독성시험항목

1) 마이크로톡스, N-tox, Luminstox 등 이와 동등이상의 해양성 박테리아 발광도 측정장비

2) 고속원심분리기

3) 저서성 단각류 배양기(내부 램프, 폭기장치 및 내부용량 700 L 이상)

4) 저서성 단각류 해수 여과장치, 저장용기(60 L이상) 또는 해수 공급계약서

5) 수질측정기(암모니아, 온도, 염분, pH, 용존산소)

6) 표준채(300, 500 ㎛)

7) 현미경 또는 마이크로스코프 확대장치 또는 일반 확대경(3배율 이상)