[별표 1]

협․광대역 시스템에 대한 경계기준

(제2조제1항제26호, 제2조제1항제27호 및 별표 4(주)2)관련)

1. 경계기준

주파수 범위	협대역		광대역
	기준치	경계기준	기준치	경계기준
9 ㎑ < fc ≦ 150 ㎑	250 ㎐	625 ㎐	10 ㎑	1.5BN+10 ㎑
150 ㎑ < fc ≦ 30 ㎒	4 ㎑	10 ㎑	100 ㎑	1.5BN+100 ㎑
30 ㎒ < fc ≦ 1 ㎓	25 ㎑	62.5 ㎑	10 ㎒	1.5BN+10 ㎒
1 ㎓ < fc ≦ 3 ㎓	100 ㎑	250 ㎑	50 ㎒	1.5BN+50 ㎒
3 ㎓ < fc ≦ 10 ㎓	100 ㎑	250 ㎑	100 ㎒	1.5BN+100 ㎒
10 ㎓ < fc ≦ 15 ㎓	300 ㎑	750 ㎑	250 ㎒	1.5BN+250 ㎒
15 ㎓ < fc ≦ 26 ㎓	500 ㎑	1.25 ㎒	500 ㎒	1.5BN+500 ㎒
26 ㎓ < fc	1 ㎒	2.5 ㎒	500 ㎒	1.5BN+500 ㎒

2. 특정업무에 대한 협대역 경계기준

업 무 명	주파수 범위		협대역
			기준치	경계기준
고정업무	14 ㎑ ∼ 1.5 ㎒		20 ㎑	50 ㎑
	1.5 ∼ 30 ㎒	PT ≦ 50 W	30 ㎑	75 ㎑
		PT > 50 W	80 ㎑	200 ㎑

3. 특정업무에 대한 광대역 경계기준

업 무 명	주파수 범위	광대역
		기준치	경계기준
고정업무	14 ∼ 150 ㎑	20 ㎑	1.5BN+20 ㎑
고정위성업무	3.4 ∼ 4.2 ㎓	250 ㎒	1.5BN+250 ㎒
고정위성업무	5.725 ∼ 6.725 ㎓	500 ㎒	1.5BN+500 ㎒
고정위성업무	7.25 ∼ 7.75 ㎓, 7.9 ∼ 8.4 ㎓	250 ㎒	1.5BN+250 ㎒
고정위성업무	10.7 ∼ 12.75 ㎓	500 ㎒	1.5BN+500 ㎒
위성방송업무	11.7 ∼ 12.75 ㎓	500 ㎒	1.5BN+500 ㎒
고정위성업무	12.75 ∼ 13.25 ㎓	500 ㎒	1.5BN+500 ㎒
고정위성업무	13.75 ∼ 14.8 ㎓	500 ㎒	1.5BN+500 ㎒

(주)

1) fc는 발사의 중심주파수, BN은 필요주파수대폭, PT는 공중선전력을 말한다.

2) 시스템의 지정주파수 대역이 두 개의 주파수 범위에 걸쳐 있는 경우 높은 주파수 범위에 해당하는 경계기준을 적용한다.

3) 다중반송파 위성시스템 및 1차레이더에 대한 대역외영역과 스퓨리어스영역의 경계기준은 국제전기통신연합 권고 SM.1541의 최신 버전에 의한다.