[별표 1]

화학물질 유출·누출 신고 기준(제3조제2항 관련)

1. 유해화학물질이 5L 또는 5kg을 초과하여 유출·누출된 때에는 즉시 신고하여야 한다. 다만, 인체 및 환경 유해성과 이화학적 특성에 대한 충분한 자료가 확보된 유해화학물질에 대한 신고 기준은 다음과 같다.

물질군	물질명	유출·누출량 (kg, L)	특성
산	불산[7664-39-3], 염산[7647-01-0]	50	- 증기 또는 물질의 흡입, 섭취나 접촉(피부, 눈) 시 심각한 상해, 화상이나 사망 초래 - 물이나 습기와 반응하여 독성, 부식성 또는 가연성 가스 방출 - 물과 반응하여 고열 발생, 이로 인해 공기 중의 증기농도가 증가 - 화재진압 또는 희석을 위해 사용된 물로 인해 발생한 증기는 부식성 및 독성을 띨 수 있어 환경오염 초래 - 금속과 접촉 시 인화성 독성가스 생성
	클로로설폰산[7790-94-5], 질산[7697-37-2], 황산[7664-93-9]	500
염기	노말-뷰틸아민[109-73-9], 수산화나트륨[1310-73-2], 수산화칼륨[1310-58-3], 피리딘[110-86-1]	500	- 흡입, 섭취 또는 피부 흡수 시 심한 상해나 사망 초래 - 증기 및 냄새가 자극성과 부식성이 매우 강함 - 화재 시 자극성, 부식성 및 독성 가스 생성
가스	염소[7782-50-5], 플루오린[7782-41-4], 포스겐[75-44-5], 사린[107-44-8], 산화에틸렌[75-21-8]	5	- 흡입 또는 피부 흡수 시 사망 초래 - 자극성과 부식성이 매우 강함 - 물질에 접촉 시 피부와 눈에 심한 화상 초래 - 공기와 섞여 폭발성 혼합물을 형성 - 공기 중 확산 빠름
	황화수소[7783-06-4], 암모니아[7664-41-7], 포스핀[7803-51-2], 아르신[7784-42-1], 디보란[19287-45-7], 메틸아민[74-89-5], 트라이메틸아민[75-50-3], 폼알데하이드[50-00-0]	50	- 열, 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 발화 - 화재 시 연소 가속화 - 화재 시 자극성 및 독성 가스 발생 - 일부 물질의 경우 공기, 습한 공기 및 물과 반응 - 공기 중 확산 빠름
유기용제	벤젠[71-43-2], 클로로포름[67-66-3], 다이클로로에틸이스[111-44-4], 메틸 비닐 케톤[78-94-4], 메틸에틸케톤 과산화물[1338-23-4]	5	- 열, 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 점화 - 흡입 또는 피부 흡수 시 독성영향 - 실내외 또는 용기에 증기 생성 시 폭발 위험 - 휘발성이 강해 공기 중 확산 용이
	톨루엔-2,4-디이소시아네이트[584-84-9], 알릴 알코올[107-18-6], 벤젠 싸이올[108-98-5], 염화 벤질[100-44-7], 클로로페놀[95-57-8], p-자이렌[106-42-3], m-크레졸[108-39-4]	50
	페놀[108-95-2], 톨루엔[108-88-3], 알릴 클로라이드[107-05-1], 니트로벤젠[98-95-3], O-자이렌[95-47-6], m-자이렌[108-38-3], p-니트로톨루엔[99-99-0]	500
기타	과산화수소[7722-84-1], 삼염화인[7719-12-2]	500	- 흡입, 섭취 또는 피부 접촉 시 상해나 자극 유발 - 물과 접촉 시 인화성 및 독성가스 발생 - 화재 시 연소 가속화