[별표 1] 환경적 조건의 구분(제9조 관련)

1. 진동시험 조건의 구분

구분기호	환경적조건 및 적용방법
ⓐ	전진폭 3 ㎜, 진동수 매분 0에서 500회까지의 진동 및 전진폭 1 ㎜, 진동수 매분 500회에서 1,800회까지의 진동을 상하좌우 및 전후로 각각 30분간(10분간의 주기로 진동수를 저고저의 순서로 변동시킨다)가한 후 정격전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓑ	전진폭 2 ㎜내지 3 ㎜로 진동수 매분 0에서 500회까지 진동 및 전진폭 1 ㎜로 진동수 매분 500회에서 1,800회까지의 진동을 상하좌우 및 전후로 각각 15분간(5분간 주기로 진동수를 저고저의 순서로 변화시킨다)가한 후 정격전압을 가해서 동작시켰을 때
ⓒ	전원전압을 가한 조건에서 전진폭 15 ㎜, 진동수 매분 600회 내지 3,000회까지의 진동을 상하․좌우 및 전후에 각각 30분간(10분간의 주기로 진동수를 저․고․저의 순서로 변동시킨다) 가하여 동작시켰을 때
ⓓ	전진폭 3 ㎜로 진동수 0에서 500회까지 전진폭 0.75 ㎜로 500회에서 1,500회 및 전진폭 0.2 ㎜로 1,500회에서 3,000회까지의 진동을 상하․좌우 및 전후에 각각 30분간(10분간의 주기로 진동수를 저․고․저의 순서로 변화시킴) 가한 후 정격전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓩ	기타(대상기기별로 별도 명시)

2. 충격시험 조건의 구분

구분기호	환경적조건 및 적용방법
ⓐ	5 ㎝의 높이에서 두께 1㎝ 이상의 견고한 나무판 위에 낙하면이 평행하게 3회 이상 자유낙하 시킨다. 측정 대상기기의 각 면에 대해서 반복 시험 후 정격시험을 가하여 동작 시켰을 때 파손, 발화, 발연 등의 이상 없이 동작할 것.
ⓑ	상방에 5 G(1 G는 980 cm/s2의 가속도로 하고, 정지 중은 1 G의 상방향으로 가해지는 것으로 한다. 이하 같다) 하방에 2 G 및 양측에 2 G를 각각 1분간 가하거나 또는 수평방향 및 중치 2방향에 15 G의 충격을 각각 3회 가한 후 정격전압을 가하여 동작 시켰을 때 파손, 발화, 발연 등의 이상없이 동작할 것.
ⓩ	기타(대상기기별로 별도 명시)

3. 연속동작시험 조건의 구분

구분기호	환경적조건 및 적용방법
ⓐ	통상의 사용조건으로 8시간 동작시켰을 때
ⓑ	통상의 사용조건으로 24시간 동작시켰을 때
ⓒ	통상의 사용조건으로 500시간 동작시켰을 때
ⓩ	기타(대상기기별로 별도 구분)

4. 온도시험 조건의 구분

구분기호	환경적조건 및 적용방법
ⓐ	(-)20℃와 (+)50℃의 온도에서 각각 1시간 이상 방치한 후 그 온도에서 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓑ	(-)10℃와 (+)50℃의 온도에서 각각 1시간 방치한 후 그 온도에서 규정한 전원전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓒ	0℃와 (+)40℃온도에서 각각 1시간 이상 방치한 후 그 온도에서 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓓ	(+)70℃의 온도에서 2시간 방치한 후 상온에 복귀시켜 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓔ	o (+)55℃의 온도에 3시간 방치한 후 (+)40℃의 온도로 내려서 3시간 방치하고, 그 조건으로 규정된 전원전압을 가하여 2시간 동작시켰을 때 o (-)15℃의 온도에서 3시간 방치한 후 0℃의 온도로 올려서 3시간 방치하고, 그 조건으로 규정된 전원전압을 가하여 30분간 동작시켰을 때

ⓕ	o (+)70℃의 온도에 48시간 방치한 후 상온에 복귀시켜 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때 o (-)65℃의 온도에 48시간 방치한 후 상온에 복귀시켜 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때 o (+)55℃의 온도에 2시간 방치하여 그 조건으로 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때 o (-)40℃의 온도에 2시간 방치하여 그 조건으로 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓖ	o 고온고전압 : (+)55℃의 온도에서 정격전압을 (+)10%로 하였을 때 o 저온저전압 : (-)40℃의 온도에서 정격전압을 (-)10%로 하였을 때
ⓗ	o 해수․눈 및 비에 노출되는 부분 - (-)25℃의 온도에서 3시간 방 치한 후 그 조건으로 규정된 전원전압을 가하여 30분간 동작시켰을 때 - (+)70℃의 온도에서 3시간 방치한 후 (+)55℃로 내린후 규정된 전원전압을 가하여 2시간 동작시켰을 때 o 해수․눈 및 비에 노출되지 않는 부분 - (-)15℃의 온도에서 3시간 방치한 후 그 조건으로 규정된 전원전압을 가하여 30분간 동작시켰을 때. - (+)55℃의 온도에서 3시간 방치한 후 그 조건으로 규정된 전원전압을 가하여 2시간 동작시켰을 때
ⓘ	o (+)50℃의 온도에서 3시간 방치한 후 그 조건으로 규정된 전원전압을 가하여 2시간 동작시켰을 때 o (-)15℃의 온도에서 3시간 방치한 후 그 조건으로 규정된 전원전압을 가하여 30분간 동작시켰을 때(해수․눈 및 비에 노출되는 부분에 한한다) o (-)10℃의 온도에서 3시간 방치한 후 그 조건으로 규정된 전원전압을 가하여 30분간 동작시켰을 때(해수․눈 및 비에 노출되지 아니하는 부분에 한한다)
ⓙ	o 해수․눈․또는 비에 노출되는 부분 - (-)10℃에서 3시간 방치한 후 규정된 전원전압을 가하여 30분간 동작시켰을 때 - (+)50℃에서 3시간 방치한 후 규정된 전원전압을 가하여 2시간 동작시켰을 때 o 해수․눈 및 비에 노출되지 않는 부분을 0℃에서 3시간 방치한 후 규정된 전원전압을 가하여 30분간 동작시켰을 때 - (+)40℃에서 3시간 방치한 후 규정된 전원전압을 가하여 2시간 동작시켰을 때
ⓚ	(-)20℃의 온도에서 1시간 방치 후 그 조건에서 4시간(송신시간과 수신시간에 대한 비율은 9대1로 한다) 동작시켰을 때
ⓩ	기타(대상 기자재별로 별도 명시 및 설명서 명시)

5. 습도시험 조건의 구분

구분기호	환경적조건 및 적용방법
ⓐ	(+)35℃에 대한 상대습도 95%의 습도에 4시간 방치후 상온․상습에 복귀시켜 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓑ	(+)40℃에서 상대습도 93%의 습도에 4시간 방치하고, 그 조건으로 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓒ	- 50℃에서 상대습도 95% 내지 100% 범위내의 임의 습도에 48시간 방치한 후 상온 상습에 복귀시켜서 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓩ	기타(대상 기자재별로 별도 명시)

6. 낙하시험 조건

구분기호	환경적조건 및 적용방법
ⓐ	9 m의 높이에서 수면에 3회 투하한 후 정격전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓑ	5 m의 높이에서 수면에 3회 투하한 후 정격전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓒ	20 m의 높이에서 수면에 2회 낙하시킨 후 정격전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓓ	5 m의 높이에서 수면에 5회 투하한 후 정격전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓩ	기타(대상 기자재별로 별도 명시)

7. 수밀시험 조건

구분기호	환경적조건 및 적용방법
ⓐ	깊이 1 m의 수중에 2시간(구명정 보트 또는 구명대에서 사용하는 것에 대하여는 30분) 침수시킨 후 정격전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓑ	깊이 10 m의 수중에 5분간 침수시킨 후 정격전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓒ	깊이 4 m의 수중에 24시간 침수시킨 후 정격전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓩ	기타(대상 기자재별로 별도 명시)

8. 주수시험 조건

구분기호	환경적조건 및 적용방법
ⓐ	직경 5 cm에 30개 이상의 주수공(1개의 공의 직경은 1 ㎜임)을 가진 주수기에 의하여 3 kg/㎠내지 4 kg/㎠의 일정한 수압으로 2시간 주수 후 정격전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓑ	직경 5 cm에 36개의 주수공 (1개의 공의 직경은 1 ㎜임)을 가진 주수기에 의해서 3.6 kg/㎠의 수압으로 2시간 주수한 후 정격전압을 가하여 동작시켰을 때. 다만, 해수․눈 및 비에 노출되는 부분에 한한다
ⓒ	20 cm 높이에서 물방울의 낙하 방향을 연직에서 15°기울여서 매분 3 ㎜에서 5 ㎜까지 수량을 전후․좌우에 대하여 각 25분간 물방울을 뿌린 후 정격전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓩ	기타(대상 기자재별로 별도 명시)

9. 기압시험 조건

구분기호	환경적조건 및 적용방법
ⓐ	o 고도 9,000 m이상에서 사용하는 것에 대하여는 신청된 최고 고도에 상당하는 기압하에서 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때 o 고도 6,000 m이상 9,000 m미만에 사용하는 것에 대하여는 1기압의 30%되는 기압하에서 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때 o 고도 6,000 m미만에서 사용하는 것에 대하여 1기압의 45%되는 기압하에서 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓩ	기타(대상 기자재별로 별도 명시)

10. 풍압, 진운동 시험 등 기타 시험조건과 1 내지 9의 조건에 명시되지 않은 특수한 시험조건은 대상 기자재별로 별도로 명시한다.