[별표 1]

환경측정분석전문기관의 인정기준(제6조제1항 관련)

1. 폐기물 분석 전문기관

1.1 분석능력 및 대상항목

1.1.1 분석능력

- 폐기물공정시험기준의 모든 항목을 충분히 분석할 수 있어야 한다.

1.1.2 인정 분야별 대상항목

분 야	분석항목
일 반	일반항목	수소이온농도, 수분 및 고형물, 강열감량 및 유기물 함량 , 기름성분
	유해물질	시안, 6가 크롬, 구리, 카드뮴, 납, 비소, 수은, 유기인, 휘발성저급염소화탄화수소류
	유기용제	디클로로메탄, 트리클로로메탄, 테트라클로로메탄, 디클로로디플루오로메탄, 트리클로로플루오로메탄, 디클로로에탄, 트리클로로에탄, 트리클로로트리플루오로에탄, 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, 클로로벤젠, 디클로로벤젠, 클로로페놀, 디클로로페놀, 1,1-디클로로에틸렌, 1,3-디클로로프로펜, 1,1,2-트리클로로-1,2,2-트리플루오로에탄
폴리클로리네이티드비페닐(PCBs)	폴리클로리네이티드비페닐

1.2 기술인력 보유기준

1.2.1 책임자 : 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 1인 이상

- 환경 또는 분석 관련분야 박사학위 또는 기술사, 환경측정분석사 자격을 취득한 자

- 환경 또는 분석 관련분야 석사학위 취득 후 폐기물 분석업무 경력이 2년 이상인 자

- 환경기사(폐기물, 수질, 토양) 자격 취득 후 폐기물 분석업무 경력이 2년 이상인 자

- 교육법의 규정에 따른 대학에서 환경 또는 분석 관련분야 학사학위 취득 후 분석업무  경력이 5년 이상인 자

1.2.2 담당자 : 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 2인 이상

- 환경 또는 분석 관련분야 석사학위 또는 환경기사(폐기물, 수질, 토양) 자격을 취득한 자

- 교육법의 규정에 의한 대학에서 환경 또는 분석 관련분야의 학사학위를 취득한 후 폐기물 분석업무 경력이 1년 이상인 자

1.3 시설보유기준

총 면적이 120제곱미터 이상으로, 항온·제습시설을 갖춘 기기실 40제곱미터 이상, 후드시설을 갖춘 실험실 40제곱미터 이상, 사무실 등으로 구분, 구획되어 있어야 한다.

1.4 장비보유기준

폐기물공정시험기준에 의하여 폐기물을 분석하기 위한 장비를 기본적으로 갖추어야 하며, 다음의 분야별 장비는 반드시 갖추어야 한다.

분야별	장 비 명	단위	수량
공 통	기체크로마토그래프 또는 기체크로마토그래프/질량분석계	대	1
	구데르나다니쉬(K.D.) 농축기(또는 회전증발농축기)	대	1
	정제용컬럼	개	10
	수욕조(water bath)	대	1
	증류수제조기	대	1
	저울(0.1 mg 단위)	대	1
	시료냉장보관실(4 ℃ 이하)	대	1
	왕복진탕기(수평, 200 rpm 이상) - 용출용	대	1
	체(철과 비철 재질, 0.5mm, 5mm)	대	1
일 반	건조기(50∼200 ℃)	대	1
	회화로(200∼700 ℃)	대	1
	pH 미터	대	1
	증류장치 세트(시안용)	세트	1
	원자흡광광도계(AAS) 또는 유도결합플라즈마원자발광분광계(ICP)	대	1
	자석교반기	대	1
	전기열판	대	1
	자외선/가시선 분광계	대	1
PCBs	시료추출용 장치(수직 진탕추출기, 200 rpm이상)	대	1
	속슬레 추출장치	세트	1
	환류냉각기	대	1

2. 잔류성유기오염물질 측정기관

2.1 측정분석능력 및 대상항목

2.1.1 측정분석능력

대기오염공정시험기준 및 잔류성유기오염물질공정시험기준에 따라「잔류성유기오염물질 관리법 시행령」별표 1의 잔류성유기오염물질을 측정분석 할 수 있어야 한다.

2.1.2 인정분야

- 분석항목

「잔류성유기오염물질 관리법 시행령」별표 1의 규정된 잔류성유기오염물질

- 인정분야

「잔류성유기오염물질공정시험기준」에 기술된 측정매질 중

· 시료채취 및 분석분야 : 대기시료(배출가스, 환경대기) 포함

· 분석 분야 : 대기시료 제외

2.2 기술인력 보유기준

2.2.1 시료채취분야

2.2.1.1 책임자 : 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 1인 이상

- 해당분야(대기 또는 폐기물) 박사학위 또는 해당분야(대기 또는 폐기물) 기술사 자격을 취득한 후 대기시료 채취업무 경력이 1년 이상인 자

- 해당분야(대기 또는 폐기물) 환경측정분석사 자격을 취득한 후 대기시료 채취업무 경력이 2년 이상인 자

- 해당분야(대기 또는 폐기물) 석사학위를 취득한 후 대기시료 채취업무 경력이 5년 이상인 자

- 환경기사(대기 또는 폐기물) 자격을 취득한 후 대기시료 채취업무 경력이 5년 이상인 자

2.2.1.2 시료채취분야 담당자 : 각 호의 어느 하나에 해당되는 자 2인 이상

- 교육법의 규정에 의한 대학에서 해당분야(대기 또는 폐기물) 석사학위 자격을 취득한 후 대기시료 채취업무 경력(보조경력 포함)이 1년 이상인 자

- 환경기사(대기, 폐기물) 자격을 취득한 후  대기시료 채취업무 경력(보조경력 포함)이 1년 이상인 자

- 교육법의 규정에 의한 대학에서 해당분야(대기 또는 폐기물) 학사학위를 취득한 후 대기시료 채취업무경력(보조경력 포함)이 2년 이상인 자

2.2.2 분석분야

2.2.2.1 책임자 : 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 1인 이상

- 환경 또는 분석 관련분야 박사학위를 취득한 후 잔류성유기오염물질 분석업무 경력이 3년 이상인 자

- 환경분야 기술사 또는 환경측정분석사 자격을 취득한 후 잔류성유기오염물질 분석업무 경력이 3년 이상인 자

- 환경 또는 분석 관련분야 석사학위를 취득한 후 잔류성유기오염물질 분석업무 경력이 5년 이상인 자

- 환경분야 기사자격을 취득한 후 잔류성유기오염물질 분석업무경력이 5년 이상인 자

2.2.2.2 담당자 : 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 2인 이상

- 환경 또는 분석 관련분야 석사학위를 취득한 후 기체크로마토그래프/질량분석계 분석업무 경력이 1년 이상인 자

- 환경분야 기사자격을 취득한 후 기체크로마토그래프/질량분석계 분석업무 경력이 1년 이상인 자

- 교육법의 규정에 의한 대학에서 환경 또는 분석 관련분야의 학사학위를 취득한 후 기체크로마토그래프/질량분석계 분석업무 경력이 2년 이상인 자

2.3 시설보유기준

총면적이 200제곱미터 이상으로, 시료채취장비보관을 위한 장비보관실 20제곱미터 이상, 항온·제습시설을 갖춘 기체크로마토그래프/고분해능질량분석계(HRGC/HRMS)실 40제곱미터 이상, 후드시설을 갖춘 전처리실 40제곱미터이상, 사무실 등으로 구분․구획되어야 한다.

2.4 장비보유기준

2.4.1 시료채취 장비(시료채취 및 분석 분야 잔류성유기오염물질 측정기관에 한 함)

대기오염공정시험기준 또는 잔류성유기오염물질공정시험기준에 따라 대상배출시설 및 환경 대기로부터 잔류성유기오염물질 함유 시료를 채취할 수 있는 장비 및 기기를 갖추어야 하며, 다음의 장비는 기본적으로 갖추어야 한다.

N0	장 비 명	단위	수량
1	굴뚝시료채취기(Stack Sampler, 등속흡인용)	대	2
2	배출기체분석기(Flue gas analyzer, 일산화탄소 및 산소측정가능)	대	2
3	잔류성유기오염물질 시료채취장치	세트	2
4	피토우관	세트	2
5	하이볼륨에어샘플러(여과지와 XAD-2 수지(또는 활성탄 수지 펠트) 및 폴리우레탄폼을 장착할 수 있어야 함)	대	3

2.4.2 분석장비(공통)

대기오염공정시험기준 또는 잔류성유기오염물질공정시험기준에 기술된 환경매질 시료 중의 다이옥신 및 퓨란, 폴리클로리네이트바이페닐, 유기염소계 농약류를 분석방법에 따라 분석할 수 있는 장비 및 기기를 갖추어야 하며 다음의 장비는 기본적으로 갖추어야 한다.

번호	장 비 명	단위	수량
1	고분해능 기체크로마토그래프/질량분석계(분해능 10000 이상으로 다이옥신 및 PCB 동질체 정량용 프로그램을 갖춘 것)	대	1
2	기체크로마토그래프(GC/ECD)	대	1
3	기체크로마토그래프/질량분석계(GC/MSD) 및 동등 성능을 갖는 질량분석계	대	1
4	초음파추출장치	세트	1
5	속슬레추출장치	세트	4
6	정제용컬럼	개	4
7	구데르나다니쉬(K.D.) 농축기(또는 회전증발농축기)	대(세트)	4(1)
8	시료냉장보관실(4℃이하)	대	1

3. 매립시설 침출수 측정기관

3.1 분석능력 및 대상항목

3.1.1 분석능력

「폐기물관리법 시행규칙」별표 11의제2호나목(2)(가)의 규정에 의한 배출허용기준 대상항목을 수질오염공정시험방법에 따라 분석할 수 있어야 한다

3.1.2 대상항목

「폐기물관리법 시행규칙」 별표 11의제2호나목2)(가)에 따른 배출허용기준 항목인 생물화학적산소요구량, 화학적산소요구량(과망간산칼륨법 및 중크롬산칼륨법), 부유물질량, 수소이온농도, 노말헥산추출물질(광유류 및 동·식물 유지류), 페놀, 시안, 크롬, 용해성철, 아연, 구리, 카드뮴, 수은, 유기인, 비소, 납, 6가크롬, 용해성망간, 불소, 폴리클로리네이티드비페닐(PCBs), 대장균군, 색도, 암모니아성 질소, 아질산성 질소, 질산성 질소, 총인, 트리클로로에틸렌(TCE), 테트라클로로에틸렌(PCE) 등이 대상이다.

3.2 기술인력 보유기준

「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행령」 제12조 및 「동법 시행규칙」 제14조제1항 별표 9의제2호 수질분야 기준에 따라 수질환경기사 1인, 수질환경산업기사 1인, 분석요원 1인 등 3인 이상을 만족하여야 한다.

3.3 시설보유기준

총 면적이 120제곱미터 이상으로, 항온·제습시설을 갖춘 기기실 40제곱미터 이상, 후드시설을 갖춘 실험실 40제곱미터(산분해실과 별도 구획) 이상, 사무실 등으로 구분, 구획되어 있어야 한다.

3.4 장비보유기준

「폐기물관리법 시행규칙」 별표 11의제2호나목2)(가)의 규정에 의한 배출허용기준 대상항목을 수질오염공정시험기준에 의하여 분석하기 위한 장비를 기본적으로 갖추어야 하며, 다음의 장비는 반드시 갖추어야 한다.

구 분	장 비 명	단위	수량
1	기체크로마토그래프 또는 기체크로마토그래프/질량분석계	대	1
2	구데르나다니쉬(K.D.) 농축기(또는 회전증발농축기)	대	1
3	용존산소측정기	대	1
4	수욕조(water bath)	대	1
5	증류수제조기	대	1
6	저울(0.1 mg 단위)	대	1
7	시료냉장보관실(4 ℃ 이하)	대	1
8	배양기(BOD용)	대	1
9	컬럼시스템(광유류 노말헥산 컬럼시스템)	세트	1
10	건조기(50～200 ℃)	대	1
11	회화로(200～700 ℃)	대	1
12	pH 미터	대	1
13	증류장치 세트(시안용, 페놀용 각 1세트)	세트	2
14	원자흡광광도계(AAS) 또는 유도결합플라즈마원자발광분광계(ICP)	대	1
15	자석교반기	대	1
16	전기열판	대	1
17	자외선/가시광선 분광계	대	1
18	시료추출용 장치(분별깔대기 진탕추출기, 200 rpm이상)	대	1
19	속슬렛추출장치	세트	1