[별표 1]

Bow Thruster 장착 컨테이너(자동차)운반 선박의 예선사용 기준

톤수(G/T)	접안	이안
5천톤 이상∼1만톤 미만	1,000마력 1척	1,300마력 1척
1만톤 이상∼2만톤 미만	1,500마력 1척	2,000마력 1척
2만톤 이상∼3만톤 미만	2,000마력 1척	2,500마력 1척
3만톤 이상∼5만톤 미만	2,500마력 1척	3,000마력 1척
5만톤 이상∼7만톤 미만	3,000마력 1척	3,500마력 1척
7만톤 이상∼10만톤 미만	3,500마력 1척	4,000마력 1척
10만톤 이상∼13만톤 미만	4,000마력 1척	4,500마력 1척
13만톤 이상∼16만톤 미만	4,500마력 1척	5,000마력 1척 (일정기간 유예)
16만톤 이상∼19만톤 미만	5,000마력 1척 (일정기간 유예)	5,500마력 1척 (일정기간 유예)

단, 풍속 10m/s, 흘수 12m 미만 기준.

B/T와 예선간 마력차는 20%를 넘어서는 안되며, 넘을 경우 예선을 추가로 수배해야 한다.

기준을 초과할 경우에는 초과 정도에 따라 적절히 예선마력을 증가시킨다.