[별표1-5] KN16-1-5전자파장해및내성측정기구와방법에대한규정-30MHz~1000MHz주파수범위의안테나교정시험장의 자세한 내용은 첨부파일을 이용하십시오.