< 별 표10 >

4급공공수준점측량 정확도 관리표

사업명		작업량		작업기관		작업자			검사자
						인			인
노선번호	거리		폐합차	관측오차	노선번호	거리	폐합차			관측오차
	km		mm	mm		km	mm			mm
기계명						비고

주  폐합차의 한계는 50mm√s (기지점으로부터 기지점까지의 폐합차), 40mm √s (환폐합차)에 따라 산출한다. S는 관측거리 (편도 km 단위)로 한다 .