[별표 10의2] <신설 2013.5.24>

비산배출의 저감을 위한 시설관리기준(제51조의2제2항 관련)
※ 이 표에서 사용하는 업종구분은 「통계법」 제22조에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 따른다.
1. 2014년 12월 31일까지 적용하는 시설관리기준 가. 업종별 관리대상물질
업 종				관리대상물질
1) 원유 정제처리업				법 제2조제10호에 따른 휘발성유기화합물
2) 석유화학계 기초화합물제조업
나. 원유 정제처리업과 석유화학계 기초화합물제조업의 시설관리기준은 별표 16 제1호 석유정제 및 석유화학제품 제조업의 기준을 준용한다. 다. 이 시설관리기준은 법 제18조제1항에 따른 대기환경규제지역과 「환경정책기본법」 제38조에 따른 특별대책지역에서 업종별 관리대상물질을 배출하는 시설을 대상으로 한다. 2. 2015년 1월 1일부터 적용하는 시설관리기준 가. 공통기준
구 분	시 설 관 리 기 준
1) 일반기준	가) 사업자는 비산배출의 저감을 위한 시설관리기준의 관리 담당자를 지정ㆍ운영한다. 나) 사업자는 사업장 내외에서 나목에 따른 업종별 관리대상물질의 대기환경농도 파악을 위하여 노력한다. 다) 시설관리기준을 준수하여야 하는 시설 중에서 다음 각 호의 경우에는 시설관리기준의 적용대상에서 제외한다. (1) 연간 300시간 미만 가동하는 시설이나 장비(연간 가동시간을 확인할 수 있는 시설ㆍ장비나 자료 등이 있는 경우에 한함) (2) 연구개발시설
2) 기록기준	가) 이 시설관리기준에서 제시된 운영기록부는 별지 제20호의2서식에 따라 기록하고 보존하여야 한다. 다만 테이프ㆍ디스켓 등 전산에 의한 방법으로 기록 보존할 수 있다. 나) 시설관리기준을 충족하지 못하는 사항이 발생되는 경우 그에 관한 사항을 운영기록부에 기록하고, 45일 이내에 이를 수리한 후 조치내용 및 시설관리기준 준수여부를 재점검하여 운영기록부에 기록한다. 다만 시설의 수리를 위하여 전체 공정의 가동중지가 불가피한 경우, 수리 기간을 환경부장관과의 협의를 거쳐 다음 공정중지기간까지 연장할 수 있다. 다) 수리가 완료된 시설은 수리 완료 후 30일 이내에 결함 발생 여부를 재확인하여 운영기록부에 기록한다. 라) 다목에 따른 업종별 시설관리기준(이하 "업종별 시설관리기준"이라 한다)에 따라 기록 관리하여야 하는 사항을 기록한 운영기록부는 해당 연도 종료일부터 2년간 보관하여야 한다. 마) 업종별 시설관리기준에 따라 기록 관리하여야 하는 사항을 기록한 운영기록부는 환경부장관이 요청하면 10일 이내에 그 사본을 제출하여야 한다.
3) 보고기준	가) 최초 점검보고서는 업종별 시설관리기준에 따른 관리 대상 시설현황 등을 별지 제20호의3서식에 따라 작성하여 2015년 12월 31일까지 환경부장관에게 제출하여야 한다. 나) 연간 점검보고서는 업종별 시설관리기준에 따른 준수사항을 별지 제20호의3서식에 따라 작성하여 익년 4월까지 환경부장관에게 제출하여야 한다. 다) 부득이한 사유로 기한 내에 최초 및 연간 점검보고서를 제출할 수 없는 경우에는 환경부장관과 협의하여 제출 기한을 30일까지 연장할 수 있다.
나. 업종별 관리대상물질
업 종			관리대상물질
			공통 적용물질		업종별 적용물질
1) 원유 정제처리업			별표 2의 특정대기유해물질		메탄올, 메틸에틸케톤, 엠티비이(MTBE), 톨루엔, 자일렌(o-, m-, p- 포함)
2) 석유화학계 기초화학물질 제조업, 합성고무 제조업, 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업					톨루엔, 자일렌(o-, m-, p- 포함), 나프탈렌
3) 제철업 및 제강업					입자상물질(먼지), 망간화합물, 톨루엔, 자일렌(o-, m-, p- 포함)
다. 업종별 시설관리기준 1) 원유 정제처리업, 석유화학계 기초화학물질 제조업, 합성고무 제조업, 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업
배출시설		시 설 관 리 기 준
가) 공정배출시설		(1) 이 관리기준은 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 이상 되는 유체를 포함하거나 접촉하게 되는 시설을 대상으로 한다. (2) 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 이상 되는 유체를 포함하거나 접촉하게 되는 시설(회분식 공정 포함)의 모든 공정배출 가스는 다음 (가)～(다) 중 1개 기준을 선택하여 따른다. (가) 나) 플레어스택의 시설관리기준에 적합한 플레어스택을 설치ㆍ운영한다. (나) 연소실 내부의 온도를 연속으로 측정하여 기록할 수 있는 모니터링 장비가 설치된 보일러나 가열기 또는 소각시설을 설치한다. 온도 모니터링 장비가 설치된 보일러, 가열기 또는 소각시설의 경우 처리되는 공정배출가스는 최소 800℃ 이상의 온도에서 0.5초 이상의 체류시간으로 운전되어야 하며, 각 연소실의 최소 1시간 당 평균온도를 모니터링하여 운영기록부에 기록한다. (다) 직접연소에 의한 시설(축열실 연소산화와 축열실 촉매산화방식)이나 회수에 의한 시설 및 그 밖의 방지시설을 설치하여 배출가스 중 관리대상물질 농도를 90% 이상 저감하거나 배출가스의 탄화수소 농도를 다음기준 이내로 유지하여야 한다. ① 2017년 12월 31일 까지 : 50ppm 이하 ② 2018년 1월 1일 부터 : 30ppm 이하 (라) (다)의 경우에 방지시설 전단 또는 후단의 관리대상물질의 농도는 대기오염공정시험기준 상의 굴뚝 배출가스 중 탄화수소(THC) 측정 방법을 따라 연속 3회 측정한 평균 농도로 한다. (마) 관리대상물질의 저감효율 또는 탄화수소 농도 기준 준수여부를 반기마다 1회 점검하여 운영기록부에 기록한다. (3) 2015년 1월 1일 이후 제조공정에 설치된 각각의 배수장치에는 물 등을 이용한 봉인장치(Water Seal Control)를 설치하여야 한다. 다만 2014년 12월 31일 이전에 설치된 배수장치에 대해서는 덮개를 설치하면 물 등을 이용한 봉인장치를 설치한 것으로 본다. (4) 플라스틱 성형 압출 공정에서 흄과 압출기, 실린더, 공압출 장치에서 누출되는 관리대상물질을 방지시설로 이송하여 처리한다. (5) 냉각탑의 냉각수 중 TOC(총유기탄소) 농도가 50ppm을 초과하지 않도록 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」제6조제1항에 따라 환경부장관이 정하여 고시한 환경오염공정시험기준에 따른 폐수 및 수질오염물질의 TOC(총유기탄소) 측정방법에 따라 반기마다 1회 측정하여 운영기록부에 기록한다.
나) 플레어스택		(1) 이 관리기준은 플레어스택의 용량(Flare load)이 1.26 × 107 kcal/hr(50 MMBTU/hr) 이상인 시설을 대상으로 한다. (2) 자동점화시설을 설치하여 기능이 완전하게 유지되도록 하거나 온도계, 자외선센서, 적외선센서 또는 폐쇄회로 텔레비전 등을 설치하여 플레어의 점화불꽃이 항상 유지되도록 모니터링 한다. (3) 플레어스택의 가동 시 발생하는 매연이 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」제6조제1항에 따라 환경부장관이 정하여 고시한 환경오염공정시험기준에 따른 대기오염물질의 측정기준 중 링겔만비탁표 2도 이상을 2시간에 총 5분을 초과하여서는 안 된다. (4) 사고발생시 대상시설, 최초 발생 시간, 발생 원인에 대해 최초 발생 시점부터 2시간 이내에 관할 행정기관에 보고(전화, 팩스 등)하여야 하며, 비정상 가동이 종료될 경우 종료 시점부터 48시간 이내(토요일 또는 공휴일에 해당하는 날의 0시부터 24시까지의 시간은 제외한다)에 대상시설, 최초 발생시간, 발생원인, 추정 발생가스 성상 및 최대 배출 추정량에 대한 최종보고서를 서면으로 제출하여야 한다.
다) 저장시설 (저유소의 저장시설 포함)		(1) 이 관리기준은 설계저장용량이 40㎥ 이상이면서, 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 이상 되는 유체를 저장하는 시설을 대상으로 한다. (2) 내부부상지붕(Internal floating roof)형 저장시설의 경우 (가) 내부부상지붕은 저장용기 내부의 액체표면에 놓여 있거나 떠 있어야 한다. 다만, 반드시 액체와 접촉할 필요는 없다. (나) 저장탱크 내벽과 부유지붕의 상단 가장자리에는 다음 밀폐장치 중의 하나를 갖추어야 한다. ① 유면과 접촉되어 떠 있는 폼 밀봉장치(Foam Seal) 또는 유체충진형 밀봉장치는 저장탱크의 내벽과 부유지붕 사이의 유체와 항상 접촉되어 있어야 한다. ② 이중 밀봉장치는 저장용기 벽면과 내부 부유지붕의 가장자리 사이의 공간을 완전히 막기 위하여 2개의 층으로 되어 있고, 각각이 지속적으로 밀폐될 수 있도록 하여야 한다. ③ 지렛대 구조밀봉장치(Mechanical Seal) (다) 자동환기구와 림(Rim)환기구를 제외하고, 부상지붕에 설치되는 각 개구부의 하부 끝은 액표면 아래에 잠겨질 수 있도록 설계되어야 하며, 각 개구부의 상부에는 덮개를 설치하여 작동 중일 때를 제외하고는 항상 틈이 없이 밀폐되도록 하여야 한다. (라) 자동환기구는 개스킷이 장착되어야 하며, 부상지붕이 액표면 위에 떠 있지 아니하거나 지붕 지지대에 놓여 있을 때를 제외하고 작동 중인 때에는 항상 닫혀진 상태이어야 한다. (마) 림환기구는 개스킷이 장착되어야 하며, 부상지붕이 지붕지지대에서 떨어져 부상하고 있거나 사용자가 필요할 때에만 열리도록 설치하여야 한다. (3) 외부부상지붕(External floating roof)형 저장시설의 경우 (가) 외부부상지붕은 폰툰식(Pontoon type)이거나 이중갑문식 덮개(Double deck type cover)구조이어야 한다. (나) 저장용기 내벽과 부상지붕의 상단 가장자리에는 이중 밀폐장치를 설치하여야 한다. (다) 부상지붕은 초기 충전 시와 저장용기가 완전히 비어 재충전할 경우를 제외하고는 항상 액체표면에 떠 있어야 한다. (라) 자동환기구와 림환기구를 제외하고, 부상지붕에 설치되는 각 개구부의 하부 끝은 액표면 아래에 잠길 수 있도록 설계되어야 하며, 각 개구부의 상부에는 덮개를 설치하여 작동 중인 경우를 제외하고는 항상 틈이 없이 밀폐되도록 하여야 한다. (마) 자동환기구는 개스킷이 장착되어야 하며, 지붕이 떠있지 아니하거나 지붕지지대에 놓여 있을 때를 제외한 작동 중에는 항상 닫힌 상태이어야 한다. (4) 기존 고정형지붕(Fixed roof) 저장시설의 경우 가)공정배출시설 (2)의 시설관리기준을 따른다.
라) 육상출하시설 (저유소의 출하시설 포함)		(1) 이 관리기준은 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 이상 되는 유체를 포함하거나 접촉하게 되는 육상출하시설을 대상으로 한다. (2) 육상출하시설은 하부적하방식에 적합한 구조이어야 하며, 하부적하방식에 적합하지 아니한 차량이나 시설에 대하여는 제품을 출하하여서는 아니 된다. 다만, 자일렌함유 에폭시수지, 초산 등 상온(25℃)에서 점도가 10,000센티푸아즈(Centipoise) 이상으로 물질흐름이 정지되는 특성 때문에 하부로 싣는 작업이 불가능한 관리대상물질의 경우에는 그러하지 아니하다. (3) 사업자 또는 운영자는 저유소, 주유소 등으로부터 출하 시에 회수된 관리대상물질 출하 시에 대기 중으로 배출되는 관리대상물질을 공정 중에서 재이용하거나 가)공정배출시설 (2)의 시설관리기준을 따른다. 다만 철도를 이용하는 육상출하시설은 제외한다.
마) 폐수처리시설		(1) 이 관리기준은 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 이상 되는 유체를 포함하거나 접촉하게 되는 폐수관로, 집수조, 유수분리조 등의 폐수처리시설을 대상으로 한다. (2) 폐수관로(드레인 라인을 포함한다)는 관리대상물질이 대기 중으로 확산 배출되지 않도록 폐쇄형 구조로 설치하여야 한다. 다만, 폐수의 특성에 따른 안전상 문제가 발생할 수 있을 경우에는 해당 환경부장관의 동의하에 일정 구간의 폐수관로는 폐쇄형 구조로 설치하지 않을 수 있다. (3) 중간집수조에는 덮개를 설치하거나 덮개 및 환기배관을 설치하여야 하며, 중간집수조에서 폐수처리시설로 이어지는 하수구는 환기배관을 제외하고는 대기 중으로 개방되어서는 아니 된다. (4) 검출불가능 누출농도 이상으로 관리대상물질을 배출하는 폐수처리시설의 집수조는 관리대상물질을 80% 이상의 효율로 억제ㆍ제거할 수 있는 부유지붕이나 상부덮개를 설치ㆍ운영하여야 한다. 이때 검출불가능 누출농도라 함은 대기오염공정시험기준에서 규정하는 휘발성유기화합물의 검출불가능 누출농도를 말한다. (5) 폐수처리시설의 유수분리조는 부유지붕이나 상부덮개를 설치ㆍ운영하여야 하며, 상부덮개를 설치한 경우에는 덮개와 유체표면 사이의 공간에서 발생된 관리대상물질을 저감하기 위하여 가)공정배출시설 (2)의 시설관리기준을 따른다.
바) 비산누출시설		(1) 이 관리기준은 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 이상 되는 유체를 포함하거나 접촉하게 되는 밸브, 펌프, 압축기, 개방식라인, 압력완화장치, 커넥터, 플랜지, 검사용 시료채취장치, 공정배수구 등의 비산누출시설을 대상으로 한다. (2) 개방식라인 (가) 개방식라인에는 뚜껑, 브라인드 플랜지, 마개 또는 이중밸브를 설치하여야 하며, 보수작업 외에는 항상 봉인되어 있어야 한다. 비상시 자동적으로 열리도록 설계된 긴급 운전정지 시설에 있는 개방식라인의 경우는 제외한다. (3) 압축기 및 펌프 (가) 펌프의 유체가 대기 중으로 누출되는 것을 방지하도록 완충유체를 포함하는 이중 기계봉인시설(dual mechanical seal) 또는 이와 동등한 성능을 갖는 밀폐형 시설(Sealess type)을 설치하여야 한다. 이중기계봉인시설을 설치하였을 경우 누출된 가스는 가스연료시설 또는 플레어 등의 저감시설로 연결하여 처리하여야 하며, 가)공정배출시설 (2)의 시설관리기준을 따른다. (나) 비제조구역(off-site) 내의 저장시설과 연결된 펌프의 경우 (가)의 기준을 적용하지 않아도 된다. (다) 압축기의 유체가 대기 중으로 누출 되는 것을 방지하도록 완충유체를 포함하는 봉인시설을 설치하여야 하며, 다음 ①부터 ③까지의 기준 중 한 가지 이상을 만족하여야 한다. ① 완충유체는 압축기의 스터핑 박스(stuffing box) 압력보다 항상 높은 압력에서 운전되어야 하며, 이를 확인할 수 있도록 압력계 등의 센서를 장착하여야 한다. ② 완충유체저장시설(barrier fluid system degassing reservoir)을 장착할 경우 누출된 가스는 가스연료시설 또는 플레어 등의 저감시설로 연결하여 처리하여야 하며, 가)공정배출시설 (2)의 시설관리기준을 따른다. ③ 완충유체를 공정 흐름으로 이송시키는 폐쇄회로시스템(closed-loop system)을 장착하여야 한다. (라) 완충유체를 포함하는 봉인시설과 동등한 성능을 갖는 왕복압축기 및 원심압축기(dry gas type)를 설치한 경우에는 압축기 내부 가스가 대기로 누출되지 아니하도록 하여야 한다. (4) 압력완화장치 (가) 설정 압력 이상인 경우의 방출을 제외한 가스ㆍ증기를 다루는 모든 압력완화장치는 누출기준농도 이하에서 운전되어야 한다. (나) 설정 압력 이상인 경우의 방출 후, 최대 5일 이내에 누출기준농도 이하로 운전되어야 하며, 운영기록부에 기록한다. (다) 공정이나 가스연료시설 또는 저감시설 등의 폐쇄형 배출시설로 연결된 압력완화장치는 (가)와 (나)의 기준을 적용하지 아니한다. 이 때 (플레어) 등의 저감시설로 연결된 경우 가)공정배출시설 (2)의 시설관리기준을 따른다. (5) 검사용 시료채취장치 (가) 시료채취 시 발생되는 관리대상물질을 공정 중으로 재회수시키거나 처리시설로 이송하기 위하여 끝이 막힌 배관장치 또는 밀폐된 배출관로를 설치하여야 한다. (나) 5wt% 이상의 벤젠을 포함하는 유체를 취급하는 시료채취장치의 경우, 시료채취 시 발생되는 벤젠을 저감할 수 있는 시설을 설치하여야 한다. (다) 발생원 내부 시료채취시설((in-situ sampling systems)과 퍼지(purge)과정이 없는 시료채취장치 및 비제조구역(off-site) 내 저장시설과 출하시설에 연결된 시료채취장치의 경우 (가)와 (나)의 기준을 적용하지 아니한다. (6) 시설관리기준 적용대상 비산누출시설에 대하여 법 시행일로 부터 최초 1년간 연 1회 누출점검을 실시하고, 최초 누출점검 결과를 기준으로 계산한 누출율에 의하여 다음과 같이 각 비산누출시설 장치종류별로 측정주기를 결정한다. (가) 누출율 3% 이상일 경우는 반기마다 점검을 실시한다. (나) 누출율 3% 미만일 경우는 1년마다 점검을 실시한다. (7) 최초 누출점검 이후의 비산누출시설 장치종류별 측정주기는 1년마다 점검에 의한 누출율 또는 2회 반기마다 점검에 의한 평균 누출율을 기준으로 (6)의 누출율 기준에 의하여 측정주기를 결정한다. (8) 비산누출시설에 대한 누출점검은「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제6조제1항에 따라 환경부장관이 정하여 고시한 대기오염공정시험기준 상의 휘발성유기화합물 누출확인방법을 따른다. (9) (6)의 기준에서 제시한 누출율 산정방식은 다음과 같다. (가) 비산누출시설 장치종류별 누출율(%) = [A/(B-C)]×100 (나) A: 누출기준농도를 초과한 비산누출시설 장치종류별 개수 (다) B: 비산누출점검 대상 총 비산누출시설 장치종류별 개수 (라) C: 비산누출시설 장치종류별 비안전 누출시설 및 누출점검 난해시설 개수 (10) (9)의 기준에서 제시한 누출기준농도는 다음과 같이 정의한다. (가) 2017년 12월 31일까지: 2,000ppm (나) 2018년 1월 1일부터: 1,000ppm (다) 비제조구역(off-site) 내의 펌프와 시료채취장치: 500ppm (11) (9)의 기준에서 제시한 비안전 누출시설은 고온ㆍ고압조건, 시설의 붕괴 및 폭발의 위험 등과 같이 누출점검자가 즉각적인 위험에 노출될 수 있다고 판단되는 누출시설을 의미하며, 비안전 누출시설은 안전이 확보되기 전까지 비산누출점검을 유보할 수 있다. (12) (9)의 기준에서 제시한 누출점검 난해시설은 파이프랙, 공간협소지역, 낙상사고 우려지역, 에너지 절감을 위하여 보온재로 밀폐한 시설이나 고소 위험지역에 위치하여 누출점검자가 누출점검을 수행하기 어려운 누출시설을 의미하며, 누출점검 난해시설의 경우 환경부장관과의 협의를 거쳐 비산누출점검을 제외할 수 있다. (13) 비산누출점검 대상에서 유보하거나 제외하는 비안전 누출시설과 누출점검 난해시설의 선정사유와 설치된 위치를 기록하여야 하며, 두시설의 개수는 총 비산누출시설의 20%를 초과할 수 없다.
2) 제철업 및 제강업
배출시설		시 설 관 리 기 준
가) 비산먼지 배출시설		(1) 이 관리기준은 분체상 물질을 저장ㆍ야적, 싣기ㆍ내리기 또는 수송ㆍ이송하는 시설을 대상으로 한다. (2) 원료 야적장으로부터 분체상 물질을 수송하는 사업장 내부 도로에는 먼지의 재비산을 방지하기 위한 장치를 설치 또는 운영하고, 그 운영현황을 매주 1회 기록한다. (3) 분체상 원료 야적장(야적면적이 10,000㎡ 이상인 것에 한정한다)에서 근접한 사업장의 부지경계선상에서 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」제6조제1항에 따라 환경부장관이 정하여 고시한 환경오염공정시험기준에 따른 대기오염물질의 측정기준 중 시험기준(ES 01302.1)에 따라 비산먼지 농도를 분기마다 1회 측정하여 기록한다. (4) 법 제43조의 비산먼지의 규제를 따른다.
나) 소결로 및 관련시설		(1) 소결로(燒結爐) 주변 지면은 주기적으로 청소를 실시하여 먼지의 재비산을 방지한다. (2) 소결로의 소결광 상단지점은 소결가스가 대기 중으로 확산되지 않도록 음압을 유지한다. 또한 소결가스 포집 압력은 음압을 유지하는지 상시 모니터링 한다. (3) 소결로 말단의 배광부는 밀폐하여야 하며 내부의 압력은 음압을 유지하여야 한다. (4) 소결로 냉각시설의 상부는 1/3 이상 덮개(후드시설)를 설치하고 개방된 부분에는 살수설비를 설치ㆍ운영(비동절기시 제외)하여 먼지의 비산을 방지한다. (5) 소결로 측면으로부터 5m 내외 주변 지점에서 대기오염공정시험기준에 따라 비산먼지 농도를 분기마다 1회 측정하여 기록한다.
다) 코크스로 및 관련시설		(1) 코크스로 배출가스는 전량 포집하여 정제과정을 거쳐 연료로 재이용한다. 다만 불가피하게 대기로 배출하여야 하는 경우에는 발생되는 가스 전량을 플레어스택(또는 그와 동등한 효과를 가진 시설)으로 이송하여 처리한다. 플레어의 점화불꽃은 연속적으로 유지되어야 하며, 이를 모니터링 할 수 있는 장치(온도계, 자외선센서, 적외선센서 또는 폐쇄회로 텔레비전 등)를 설치하여야 한다(다만 자동점화방식 플레어스택인 경우는 제외한다) (2) 플레어스택의 사고발생시 대상시설, 최초 발생 시간, 발생 원인에 대해 최초 발생 시점부터 2시간 이내에 관할 행정기관에 보고(전화, 팩스 등)하여야 하며, 비정상 가동이 종료될 경우 종료 시점부터 48시간 이내(토요일 또는 공휴일에 해당하는 날의 0시부터 24시까지의 시간은 제외한다)에 대상시설, 최초 발생 시간, 발생 원인, 추정 발생가스 성상 및 최대 배출 추정량에 대한 최종보고서를 서면으로 제출하여야 한다. (3) 장입구(裝入口)는 점토 현탁액(또는 적합한 물질)으로 장입구 주위를 밀봉하여 오염물질의 비산배출을 최소화 한다. 또한 코크스로에 석탄을 장입할 때 장입장치와 장입구는 완전 밀착되어야 하며 코크스오븐 내부의 음압을 다음 기준 이상으로 증가시켜 장입 시 배출가스 누출을 최소화한다. (가) 2014년 12월 31일 이전에 설치된 시설: (-)4mmH2O (나) 2015년 1월 1일 이후에 설치되는 시설: (-)25mmH2O (4) 코크스오븐은 스프링 방식의 밀봉문을 설치하고 밀봉문 주위를 주기적으로 청소하여 비산배출되는 오염물질을 최소화 한다. 다만 코크스오븐의 밀봉문과 문틀의 밀봉상태를 개선할 수 있는 새로운 기술을 적용할 경우에는 이를 대신할 수 있다. (5) 코크스로의 배출가스 포집 수직관 상단은 배출가스의 누출을 방지하기 위하여 유체 밀봉한다. (6) 코크스로 배출가스는 전량 포집하여 정제과정을 거쳐 연료로 재이용한다. 다만 코크스가스를 불가피하게 대기로 배출하여야 하는 경우에는 연소시켜 배출한다. (7) 코크스 탄화실과 연소실 격벽의 누출상태를 매주 1회 점검하여 기록하며 누출이 발생한 경우 1주일 이내에 수리한다. (8) 코크스의 인출과정과 건식냉각 과정에서 배출되는 오염물질을 저감하기 위한 집진시설을 설치한다. 다만 인출과정 중 대기오염물질의 배출이 없는 구조로 설치된 경우 환경부장관과 협의하여 집진시설을 설치하지 않아도 된다. (9) 코크스의 습식냉각타워는 수증기중 오염물질을 저감하기 위하여 최소 30m 이상(다만, 기존에 설치된 습식냉각타워는 25m 이상)의 높이로 설치하며, 타워 상단에 용수 살수장치와 오염물질 저감판(baffle plate)를 설치한다. (10) 코크스오븐 운전 시에 포집되지 않고 외부로 비산배출되는 오염물질에 대한 불투명도 값은 20%(코크스 인출시의 불투명도는 35%)를 초과하지 않도록 유지하여야 하며, 기준 준수여부를 대기오염공정시험기준의 비산먼지 불투명도 측정방법에 따라 매월 1회 점검하여 운영기록부에 기록한다.
라) 용광로, 전로 및 전기로		(1) 출선로 내벽에는 타르성분이 없는 코팅제를 사용한다. (2) 출선로에 상부덮개와 집진시설을 설치하며, 용선을 제강공정으로 이송하기 위하여 차량에 싣는 지점에 집진시설을 설치한다. (3) 전로와 전기로에 밀폐형 후드시설(도그하우스)을 설치하지 않은 사업장은 건물 전체에 대한 집진시설(이하 "건옥집진시설"이라 한다)을 설치하여야 한다. 다만, 유도로의 경우 건옥집진시설 또는 국소배기장치를 설치할 수 있다. (4) 밀폐형 후드시설(도그하우스)은 운전상 필요한 경우를 제외하고는 닫힌 상태에서 운전해야 한다. 다만 전기로를 개방하지 않고 원료를 장입하는 전기로의 경우는 제외한다. (5) 일관제철소의 용광로와 전로에서 배출된 가스는 전량 포집하여 정제 과정을 거쳐 연료로 재이용한다. 다만 불가피하게 대기로 배출하여야 하는 경우에는 발생되는 가스 전량을 플레어스택(또는 그와 동등한 효과를 가진 시설)으로 이송하여 처리한다. (6) 플레어의 점화불꽃은 연속적으로 유지되어야 하며, 이를 모니터링 할 수 있는 장치(온도계, 자외선센서, 적외선센서 또는 폐쇄회로 텔레비전 등)를 설치하여야 한다. 다만 자동점화방식 플레어스택인 경우는 제외한다. (7) 플레어스택의 사고발생시 다) 코크스로 및 관련시설 (2)의 기준을 따른다. (8) 전로와 전기로 시설이 가동되고 있을 경우에는 물건의 운반이나 작업자의 안전상의 이유 또는 건옥집진시설을 설치ㆍ운영하고 있는 경우를 제외하고는 건물 전체를 닫힌 상태로 운전한다. (9) 용광로, 전로 및 전기로의 공정 부산물인 슬래그의 처리과정 중에서 비산배출되는 먼지의 방지에 대해서는 제58조제4항의 기준을 따른다. (10) 용광로와 전로 및 전기로에서 일정한 굴뚝을 거치지 않고 외부로 비산배출되는 입자상물질을 모니터링하기 위하여 불투명도 값이 20%를 초과하지 않도록 유지하여야 하며, 기준 준수여부를「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제6조제1항에 따라 환경부장관이 정하여 고시한 대기오염공정시험기준 상의 불투명도 측정방법에 따라 매월 1회 점검하여 운영기록부에 기록한다.
비고 : 1. 그 밖에 부동산임대업, 위험물품 보관업 및 파이프라인 임대업으로 사업자 등록을 한 경우에도 실질적으로는 영 제38조의2 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종을 영위하는 경우로서 해당 시설이 1)의 다) 및 라)의 관리기준 적용 대상시설의 기준에 해당하는 경우에는 해당 시설관리기준을 적용한다. 2. 저유소의 저장시설과 출하시설은 대기보전특별대책지역, 대기환경규제지역 및 인구 50만 이상 대도시내의 시설과 대기보전특별대책지역, 대기환경규제지역 및 인구 50만 이상 대도시로 공급하는 시설을 대상으로 한다. 3. 육상출하시설 중 배출되는 오염물질을 포집하여 처리할 수 있는 상부적하 방식의 육상출하시설을 2013년 5월 24일 이전에 설치하여 운영하고 있는 경우에는 2017년 12월 31일까지 하부적하방식에 적합한 구조로 설치하여야 한다. 4. 1)바) 비산누출시설에 대한 (3) 및 (5)의 시설관리기준은 2017년 5월 24일부터 적용한다. 5. 1)바)(3)(나), (5)(다) 및 (10)(다)의 "비제조구역(off-site)"이란 관리대상물질의 혼합, 반응, 코팅, 열처리, 탈지, 세정, 분리, 정제 및 가공이 이루어지는 시설이 있는 구역 외의 구역을 말한다.