(별표 12)

부품자기인증표시 기준 및 방법(제6조의7 관련)

1. 자기인증 표시 마크
	(부품제원관리번호)
2. 도안요령 1) "자기인증표시"의 도형 크기는 부품의 크기에 따라 조정하되, 가로와 세로의 비율은 다음 눈금과 같다. 2) 자기인증표시는 육안으로 쉽게 확인되도록 제품표면에 표시하여야 한다. 3. 표기방법 1) “부품제원관리번호”는 “자기인증표시”의 도형과 함께 부품에 표기하여야 한다. 다만, 부품의 크기가 작아 표기가 불가능하거나 기타 표기사항 등으로 표기공간이 부족할 경우에는 “부품제원관리번호”의 위치를 변경할 수 있다. 2) “부품제원관리번호”의 글자 및 숫자 높이는 3mm 이상으로 하되, 부품의 크기가 작아 표시가 불가능하거나 “부품제원관리번호”의 글자 및 숫자가 부품의 외형에 지장을 줄 경우에는 높이 1.5mm 이상으로 할 수 있다. 3) 자기인증표시는 부품에 육안으로 확인하기 쉬운 위치에 훼손되지 않도록 각인, 인쇄 또는 지워지지 않는 방법으로 표시하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 스티커 등의 방법으로 부품 또는 제품의 최소포장마다 자기인증표시를 할 수 있다. 가) 부품의 크기가 너무 작거나, 기타 표기사항으로 인하여 표기공간이 부족하여 5mm 이상의 높이로 자기인증표시를 할 수 없는 경우 나) 자기인증표시로 인하여 부품 성능에 지장을 주는 경우 다) 제품 표면에 표시가 곤란한 경우 4. 제3호에도 불구하고 부품제원관리번호를 확인할 수 있는 로트번호등(부품제작자가 자체적으로 운영하는 생산관리 번호로서 로트번호, 부품번호 등을 말함)을 부품에 표시하고 생산관리시스템을 갖추고 있는 부품제작자의 경우에는 부품제원관리번호의 표기를 생략할 수 있다. 이 경우 부품제작자는 로트번호등의 생산관리시스템에 대한 설명서 등을 부품제작자 등록시 제출하여야 한다.