[별표12]

속 구(비자항선에 대한 것) (제85조 관련) <개정 2007. 11. 2, 2008. 07. 18, 2010. 08. 10> <개정 2014. 05. 28>

속구명칭	수 량	적 요
현 등	1조	1. 전장 50미터 이상의 선박에 있어서는 갑종현등, 전장 50미터 미만의 선박에 있어서는 갑종현등 또는 을종현등으로 할 것. 다만, 전장 20미터 미만의 선박에 있어서는 양색등 1개로서 대용할 수 있다. 2. 평수구역을 항해구역으로 하고 주간에만 항해하는 선박에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
선미등	1개	1. 전장 50미터 이상의 선박에 있어서는 갑종선미등, 전장 50미터 미만의 선박에 있어서는 갑종선미등 또는 을종선미등으로 할 것 2. 평수구역을 항해구역으로 하고 주간에만 항해하는 선박에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
정박등	2개	1. 전장 50미터 이상의 선박에 있어서는 갑종백등, 전장 50미터 미만의 선박에 있어서는 갑종백등 또는 을종백등으로 할 것 2. 전장 50미터 미만의 선박에는 1개만을 비치할 수 있다.
홍 등	2개 (조종성능 제한선박으로서 통항방해작업에 종사하는 것에는 4개)	1. 전장 50미터 이상의 선박에 있어서는 갑종홍등, 전장 50미터 미만의 선박에 있어서는 갑종홍등 또는 을종홍등으로 할 것 2. 호소 또는 하천만을 항해하는 선박으로서 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 것에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
흑색구형 형상물	3개 (조종성능 제한선박으로서 통항방해작업에 종사하는 것에는 4개)	1. 지름 600밀리미터 이상의 것으로서 보존에 견디는 재료를 사용한 것일 것. 다만, 전장 20미터 미만의 선박에 비치하는 것의 크기는 당해 선박의 크기에 적합한 것으로 할 수 있다. 2. 하천․호소만을 항해하는 선박으로서 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 것에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
국 기	2매	근해구역이하를 항해구역으로 하는 선박에는 1매만을 비치할 수 있다.

속구명칭	수 량	적 요
국 제 신호기	1조	1. 평수구역을 항해구역으로 하는 선박 또는 인원을 탑재하지 아니하는 선박에는 이를 비치하지 아니할 수 있다. 2. 총톤수 100톤 미만의 선박 및 연해구역을 항해구역으로 하는 선박에는 N기와 C기만을 비치할 수 있다.
국 제 신호서	1책	1. 국제해사기구가 채택한 것일 것 2. 연해구역이하를 항해구역으로 하는 선박(국제항해에 종사하는 선박은 제외한다), 총톤수 100톤 미만의 선박 또는 인원을 탑재하지 아니하는 선박에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
신호등	1개	1. 주간에도 사용할 수 있는 것일 것 2. 국제항해에 종사하지 아니하는 선박, 총톤수 150톤 미만의 선박, 연해구역이하를 항해구역으로 하는 선박 또는 인원을 탑재하지 아니하는 선박에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
백 등	1개	1. 전장 50미터 이상의 선박에 있어서는 갑종백등, 전장 50미터 미만의 선박에 있어서는 갑종백등 또는 을종백등으로 할 것 2. 조종성능제한선으로서 통항방해작업외의 작업에 종사하는 선박(묘박하여 당해 작업에 종사하는 것에 한한다)외의 선박에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
녹 등	2개	1. 전장 50미터 이상의 조정성능제한선으로서통항방해작업에 종사하는 것에 있어서는 갑종녹등으로 할 것 2. 제1호의 선박외의 선박에 있어서는 갑종녹등 또는 을종녹등으로 할 것 3. 조종성능제한선으로서 통항방해작업에 종사하는 선박외의 선박에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.

속구명칭	수 량	적 요
흑색마름 모꼴 형상 물	1개	1. 다른 동력선에 예인되는 선박으로서 그 상당부분이 물에 잠기어 육안식별이 곤란한 것(이하 “시인곤란선”이라 한다)에 있어서 예인하는 동력선의 선미까지의 거리가 200미터를 초과하는 것에는 2개, 조종성능제한선으로서 통항방해작업에 종사하는 것에는 3개를 비치할 것 2. 다음 각 목의 선박외의 선박에는 이를 비치하지 아니할 수 있다. 가. 다른 동력선에 의하여 예인되는 선박(최후에 예인되는 선박의 선미로부터 당해 동력선의 선미까지의 거리가 200미터를 초과하는 것에 한한다) 나. 조종성능제한선박
비고 : 1. 시인곤란선에는 현등 및 선미등의 대용으로 백등 2개를 설치할 수 있다. 이 경우 당해 선박의 최대너비가 25미터 이상인 경우에는 갑종백등 2개, 전장이 100미터를 초과하는 경우에는 그 간격이 100미터를 초과하지 아니하도록 이를 설치하여야 한다. 2. 「해사안전법」 제82조제8항에 해당하는 부선의 경우 하나의 선박으로 보고 별표 10의 속구를 설치하여야 한다. <개정 2014. 05. 28>