< 별 표13 >

세부측량․현지조사․지형보완측량․편집․수치편집․현지보완 보완 편집․수치 보완편집․지도 원판제작․지도 수정원도 작성	정확도 관리표

사업명		도엽 또는 도엽번호			축척		작업량		작업기간			작업기관		작업자				검사자
									시 년 월 일 종 년 얼 일					인				인
항목			누락	오기	항목			누락	오기	항목			누락		오기	항목			누락	오기
경계등 (11**)	종류				공공시설		형상(41**)			제지 (621*)	지역계 형상					※ 정 식 등	도엽명 및 도엽번호
	형상				기타지의소물체	기념비 등(620*)					기호의 종류						도곽 및 방안방법
도로 (210*)	도로기호․도폭					소화전(621*)				양지 622*,3*	기호의 종류						좌표치 등
	형상					분수․우물(622*)					기호의 위치						개견도 행정구역도
도로 시설	교량(220*)					탱크․높은탑(623*)				식생 (63**)	식생계등 형상						방위
	단계․터널(221*)					등대(624*)					식생기호의 종류						지도이력 등
	구조물(222*)					관측소(625*)				등고선 (71**)	형상						기타
	측구․가로수(223*)					수송관(626*)					수치					접합
	도로표식 등(224*)				수부	형상(51**)				변형지 (72**)	종류					※ 화 선 등	선의 농도
	부속물(225*,6*)				수부구조물	잔교(520*)					형상						선호의 통일
철도 (23**)	기호 및 궤도폭					호안(521*)				기준점 (73**)	위치․종류						긁힘․얼룩짐
	형상					폭포․수문(522*)					수치						식자의 접착
철도시설	교량․터널(240*,1*)					수제(523*)				주기	행정명						화선 0.2mm 이상
	설복 등(242*)					유수방향(524*)					거주지명						기타
건물 (30**)	종류					거리표(525*)					교통시설
	형상				법면	인공사면(610*)					건물 등
건물부속물(34**)						피복(611*)					작은물체
건물기호 (35**)	종류					법면보호(612*)					수부 등
	위치				구위	도랑(613*)					토지이용
공공시설	종류					(614*)					지형 등

주  1. 각 공정마다 해당 항목을 선택하여 도면 단위로 작성한다. 해당이 없는 항목란은 사선으로 삭제한다.

2. 각 항목의 탈락, 오기 등은 점검지에 따라 집계하고, 그 개수를 기재한다.

3. ※인란은 현지조사, 지형 보완측량 및 현지 보완작업의 경우 기재하지 않는다.

4. (****)은 취득 분류 코드로 표시한다.