[별표 13]

여지 반사식 측정방법 (제4조제6호 관련)

1. 장  치

(1) 원동기동력계

1) 법에 의한 형식승인을 득하고 규정된 정도검사를 필한 장비이어야 한다.

2) 동력계 부하설정은 해당기관 회전수에서 최대부하시 축토크로 측정할 수 있어야 한다.

3) 원동기의 회전수를 ±20rpm  이내로 제어할 수 있어야 한다.

(2) 매연측정기

1) 측정기는 법에 의한 형식승인을 득하고 규정된 정도검사를 필한 장비이어야 한다.

2) 측정기는 여지반사식이어야 한다.

3) 매연포집용 여지의 질은 KSR1033 규격 기준에 적합하여야 한다.

4) 오염도 지시값은 KSA0062에 따른 명도에 대하여 다음 표1과 같이 오염도를 지시한 것으로 한다.

[표 1]  명도별 오염도 지시값

명도	9.0	8.5	8.0	7.5	7.0	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0
오염도(%)	16	27	37	46	54	61	68	74	79	84	87	90	93	96	97

2. 시험용원동기

시험용 원동기의 출력 D-6모드 측정방법 제2항의 시험용 원동기에 의한다.

3. 연  료

시험기관에 사용하는 연료는 대기환경보전법 및 석유사업법의 규정에 적합한 것이어야 한다.

4. 시험실조건

시험실 대기온도 또는 원동기 흡입공기의 온도가 25±5℃로 유지하는 것을 원칙으로 한다.

5. 시험방법

1) 검사에 사용하는 원동기는 검사전에 충분히 예열한 후 다음 각호의 운전조건에서 운전한다.

① 원동기를 최고 출력시 회전수의 40%±50rpm에서 전부하 운전하고 있는 상태(단, 출력시의 회전수의 40%의 회전수가 1,000rpm미만의 것에서는 1,000±5rpm에서 전부하 운전하고 있는 상태)

② 원동기를 최고 출력시의 회전수의 60%±50rpm에서 전부하 운전하고 있는 상태

③ 원동기를 최고 출력시의 회전수 ±50rpm에서 전부하 운전하고 있는 상태

2) 매연의 측정은 제1항의 운전조건에 있어서 배기관으로부터 배출되는 매연을 공기에 희석되지 않도록 매연채집장치로 여지를 통하여 채집한 후 여지를 빼내어 그 오염의 정도를 오염도측정장치에서 측정한다.  이의 측정을 각 운전조건에서 각각 3회 측정한다.

3) 제2항에서의 매연측정시 시험기관의 출력과 토크를 측정한다.

6. 기록의 유지 및 매연의 계산

1) 검사결과는 다음의 기록을 유지하여야 한다.

① 배출가스 온도

② 매연 농도 기록(챠트)

③ 기타 매연시험에 관한 사항

2) 각 운전조건에서 여지의 오염도는 각각 측정한 값을 평균하여 구한다.  단, 검사시 주위온도 및 기압이 표준상태가 아니었을 경우는 다음에 의하여 수정하여야 한다.  수정치의 소숫점이하는 반올림한다.

오염도 수정치% = 측정치%-0.24(t-20) + 0.16(P-760)

(여기서 t는 주위온도 ℃, P는 기압mmHg)