[별표 13] <개정 2001.4.28>
후부안전판의 시험하중 및 설치강도기준(제96조관련)
1. 시험하중 가. P점 및 P점에 가하는 시험하중은 차량총중량의 12.5퍼센트 또는 25킬로뉴톤중 작은 값, P점에 가하는 시험하중은 차량총중량의 50퍼센트 또는 100킬로뉴톤중 작은 값으로 한다. 나. 시험하중의 작용점은 다음과 같다
	(A) : 700밀리미터 이상 ~ 1,000밀리미터 이하 (B) : 300±25밀리미터 이내 (C) : 자동차 뒤축 바깥바퀴의 폭
2. 설치강도 제1호에서 정한 하중을 가할 때에 후부안전판과 지상 3미터 이하의 차체 가장 뒷부분과의 간격은 400밀리미터 이하이어야 한다.