【별표 13의5】 시험 시료의 할당(제27조 관련)

표준 시험		추가 시험
시료 1	시료 2	시료 3	시료 4
별표 13의 제3호다목에 따라 제한 온도를 결정	-	-	-
-	-	실내온도에서 새 시료를 사용해 별표 13의2의 제6호에 따라 케이블 인장 시험 (필요할 경우)	별표 6의2의 제3호가목에서 정한 시간동안 케이블 인입부에서 측정한 최소 온도에서 보관 (필요할 경우)
별표 13의2의 제3호가목에 따라 내열 시험 실시	별표 13의2의 제3호가목에 따라 내열 시험 실시	-	-
별표 13의2의 제3호가목.에 따라 내한 시험 실시	별표 13의2의 제3호가목.에 따라 내한 시험 실시	-	-
별표 13의2의 제4호에 따라 열 주기 시험(필요할 경우)실시	별표 13의2의 제4호에 따라 열 주기 시험(필요할 경우)실시	-	별표 13의2제6호에 따라 케이블 인장 시험 실시
별표 13의2 제5호에 따라 절연 내력 시험 실시	별표 13의2의 제5호에 따라 절연 내력 시험 실시	-	-
별표 13의2의 제7호에 따라 압력 시험(필요할 경우) 실시	별표 13의2의 제7호에 따라 압력 시험(필요할 경우) 실시	-	-
제7장제1절제1관에 따라 기계적 강도 시험(필요할 경우) 실시	제7장제1절제1관에 따라 기계적 강도 시험(필요할 경우) 실시	-	-
시험은 각 열에 나타낸 순서대로 실시한다.