[별표 14]

항해용구(제51조 및 제84조 관련)

명 칭		비치 수량	참 고
호종		1	전장 20미터 이상의 기구로 한정한다.
선등	장 등	1	1. 갑종장등, 을종장등 또는 병종장등으로 할 것 2. 선박설비기준 별표 10의 장등 적요란중 제3호 내지 제5호 및 제7호의 규정을 준용한다.
	현 등	1	갑종현등 또는 을종현등으로 할 것. 다만, 양색등 1개로서 대용할 수 있다.
	선미등	1	갑종선미등 또는 을종선미등으로 할 것
	정박등	1	갑종백등 또는 을종백등으로 할 것
기 적		1	전장 12미터미만의 기구와 호소․하천만을 항해하는 기구에는 기적의 대용으로 유효한 음향신호를 낼 수 있는 다른 것을 비치할 수 있다.
조타자기컴퍼스		1	근해구역 이상을 항해구역으로 하는 모터보트 및 동력요트에 한정한다.
휴대용자기컴퍼스		1	연해구역 이하를 항해구역으로 하는 모터보트 및 동력요트에 한정한다. 다만, 호소, 하천 또는 항내만을 항해하는 기구에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
항해용 레이다		1	최대속력이 20노트 이상인 승선정원 13인 이상의 모터보트 및 동력요트에 한정한다
항해용 해도		1	연해구역이상을 항해구역으로 하는 기구에 한한다.
보정위성항법장치(DGPS) 또는 위성항법장치(GPS)		1	연해구역이상을 항해구역으로 하는 기구에 한한다.
비 고 : 1. 전장 7미터 미만의 모터보트로서 최대속력이 7노트를 넘지 아니하는 기구에 있어서는 장등, 현등 및 선미등의 비치에 대신하여 1개의 백색전주등을 설치할 수 있다. 2. 전장 7미터 미만의 동력요트는 충돌을 방지할 수 있도록 충분한 기간 동안 표시할 수 있는 흰색 휴대용 전등이나 점화된 등을 선등 대신에 사용할 수 있다. 3. 전장 20미터 미만의 모터보트에 있어서는 장등 및 선미등의 비치에 대신하여 1개의 백색전주등을 설치할 수 있다. 4. 전장 20미터 미만의 동력요트의 선등에 대하여는 장등, 현등, 선미등, 정박등의 비치에 대신하여 삼색등을 비치할 수 있다. 5. 평수구역을 항해구역으로 하고 주간에만 항해하는 기구에 있어서는 장등, 현등 및 선미등을 비치하지 아니할 수 있다. 6. 호소 또는 하천만을 항해하는 기구에는 선등을 비치하지 아니할 수 있다. 다만, 야간에 항해하는 선박에는 1개의 백등을 설치하여야 한다. 7. 제1호 및 제3호의 규정에 따른 백색전주등은 이를 정박등으로 겸용할 수 있다. 8. 양두선에는 선수미 방향에 대하여 장등, 현등 및 선미등을 설치하여야 한다. 9. 기구중 상갑판이 없이 현단으로만 이루어져 있거나, 상갑판 상부에 구조물이 없는 기구(기관실의 보호를 위하여 기관실구 위벽만을 설치한 기구를 포함한다)은 기적, 선등 설치를 면제할 수 있다. 이 경우 선등에 대신하여 랜턴 1개를, 기적을 대신하여 휴대용 압축가스 에어혼 등 유효한 음향신호를 낼 수 있는 기구를 비치하여야 한다.