[별표 15]

비상위치지시용무선표지설비의기능확인방법(제26조관련)

확 인 개 소	확 인 사 항
1. 기기보관상황	송신설비 및 부대품은 단일체로 통합 수용되어 있을 것. 다만, 통합수용이 불가할 경우는 제외한다.
2. 표 시	다음 사항이 잘 보이는 곳에 표시되어 있을 것. 가. 호출부호 나. 전원의 개폐, 기타 사용방법 및 사용상의 주의 다. 전원으로서의 건전지를 사용하는 것에 있어서는 그의 유효기간 라. 전원으로서 축전지를 사용하는 것에 있어서는 그의 보수요령 마. 자동적으로 안테나를 신장시키는 것에 있어서는 그 안테나의 자동동작원의 유효기간
3. 색체 등	해면에 있는 경우에는 쉽게 발견될 수 있도록 다음과 같은 조치가 되어 있을 것. 가. 구명정, 보트 또는 구명벌에서 사용하는 것에 있어서는 채색된 부대품을 구비할 것 나. 해면상에서 사용하는 것에 있어서는 채색되어 있을 것.
4. 밧 줄	내수성이 강한 것으로서 구명정, 보트 또는 구명벌에 접속하여 사용하는 것에 있어서는 충분한 길이를 가질 것.
5. 방 수	케이스, 전원스위치, 안테나단자, 박킹 등에 물이 스며들어서 부식 또는 파손이 없을 것.
6. 전 원	가. 건전지를 사용하는 것에 있어서는 그 건전지의 유효기간이 경과하지 아니할 것. 나. 축전지를 사용하는 것에 있어서는 그 축전지가 충분히 충전되어 있을 것.
7. 안테나 등	가. 안테나에는 그의 성능의 저하를 초래케 하는 변형, 부식 또는 부착물이 없을 것. 나. 수동으로 안테나를 신장시킬 수 있을 것. 다. 안테나의 상부에 발광장치를 갖추고 있을 것. 라. 자동적으로 안테나를 신장시킬 수 있는 것은 그의 안테나의 자동동작원의 유효기간이 경과하지 아니할 것.
8. 접지장치	가. 성능저하를 초래케 하는 부식 또는 부착물이 없을 것. 나. 구명정, 보트 또는 구명벌에서 사용하는 것에 있어서는 접지선으로서 6 m 이상의 길이를 가져야 하며 수중에 투하시켰을 때에는 곧 가라앉도록 끝 부분에 무거운 추가 부착되어 있을 것.
9. 송신장치	가. 고주파를 발생하는 부분의 기능정지 또는 이 방법과 유사한 방법에 의하여 전파를 발사하지 않고 송신장치를 동작시켜서 변조용 신호음을 발생하는 부분이 전파법에 규정된 통보를 구성하는 신호음을 발생할 수 있을 것. 나. 변조용신호를 발생하는 부분의 기능정지 또는 이들에 의하여 통보를 발생하지 않고 의사안테나를 사용하여 송신장치를 동작시켜서 그의 안테나공급전력이 무선설비규칙 제6조제3항의 규정에 적합할 것.