[별표 15]

표면색도, 재귀반사지색도, 발광색도 기준

1. 통항신호표의 표면 표준색채 기준은 다음 표에 의한다.

표준색이름 (KS A 0011)	KS 기호 (KS A 0062)	비고
빨강	7.5R 4/14	홍색
진한노랑	2.5Y 8/12	황색
진한연두	7.5GY 5/8	녹색
파랑	2.5PB 4/10	청색
하얀	N 9.5	백색
검정	N 1.5	흑색

2. 통항신호표에 사용하는 재귀반사지의 색도, 휘도율, 반사계수 등의 기준은 KS A3507 규격의 재귀반사지 유형 기준을 적용한다.

3. 통항신호표는 야간식별을 용이하도록 간접조명방식이나 내부조명방식을 사용할 수 있으며, 이 경우 이용자의 눈분심이나 수면 반사로 인하여 오인되지 않도록 하여야 한다. 주ㆍ야간 색도는 KS A 3507 규격을 준용하고 백색인 경우 다음 색도기준을 따른다.

구분	색좌표
	1		2		3		4
	x	y	x	y	x	y	x	y
백색(주간)	0.303	0.300	0.368	0.366	0.340	0.393	0.274	0.329
백색(야간)	0.440	0.382	0.285	0.264	0.285	0.332	0.440	0.432