[별표 15] 해상업무용 무선설비 및 선박용 전기․전자기기류 등의 전자파적합성 기준(제18조 관련)

1. 선박용 전기·전자기기류의 사용구역

가. 선교 및 갑판 구역 : 송/수신 안테나, 조타실, 내부통신장치, 신호처리, 무선통신과 네비게이션, 보조기기와 금속구조의 대형 개구부에 근접한 구역

나. 일반 배전 구역 : 일반 승객, 승무원 들이 이용하는 기기가 설치되는 구역

다. 특별 배전 구역 : 기준을 초과하는 방출을 생성하는 추진시스템, 선수추진기 등이 설치되는 구역

2. 전자파 장해방지 기준

가. 해상업무용 무선설비, 해상 항해기기, 선교와 갑판 구역에 설치되는 기기

(1) 전도성 방해기준(전원, 입출력 신호 및 제어 포트에 적용)

주파수 범위 (MHz)	검파기/분해능대역폭	허용기준 (dB(μV))
0.01 ～ 0.15	준첨두값/200 Hz	96 ～ 50
0.15 ～ 0.35	준첨두값/9 kHz	60 ～ 50
0.35 ～ 30	준첨두값/9 kHz	50

(2) 방사성 방해기준(함체포트에 적용)

주파수 범위 (MHz)	검파기/분해능대역폭	허용기준 (dB(μV/m))	측정거리
0.15 ～ 0.3	준첨두값/9 kHz	80 ～ 52	3 m
0.3 ～ 30	준첨두값/9 kHz	52 ～ 34	3 m
30 ～ 2 000	준첨두값/120 kHz	54	3 m
156 ～ 165	준첨두값/9 kHz	24	3 m

나. 일반 배전 구역에 설치되는 기기

(1) 전도성 방해기준(전원, 입출력, 신호 및 제어 포트에 적용)

주파수 범위 (MHz)	검파기/분해능대역폭	허용기준 (dB(μV))
0.01 ～ 0.15	준첨두값/200 Hz	120 ～ 69
0.15 ～ 0.35	준첨두값/9 kHz	79
0.35 ～ 30	준첨두값/9 kHz	73

(2) 방사성 방해기준(함체포트에 적용)

주파수 범위 (MHz)	검파기/분해능대역폭	허용기준 (dB(μV/m))	측정거리
0.15 ～ 30	준첨두값/9 kHz	80 ～ 50	3 m
30 ～ 100	준첨두값/120 kHz	60 ～ 54	3 m
100 ～ 2 000	준첨두값/120 kHz	54	3 m
156 ～ 165	준첨두값/9 kHz	24	3 m

다. 특별 배전구역에 설치되는 기기

전도성 방해 및 방사성 방해 기준을 적용하지 않는다.

3. 전자파 내성 기준

가. 내성 시험 항목

시험항목	휴대형	보호형/노출형	잠수형
전도성 RF 전자기장	해당사항 없음	적용	적용
방사성 RF 전자기장	적용	적용	해당사항 없음
전기적 빠른과도현상/버스트	해당사항 없음	적용	적용
서지	해당사항 없음	적용	적용
전압변동	해당사항 없음	적용	적용
전원고장	해당사항 없음	적용	적용
정전기방전	적용	적용	해당사항 없음
저주파수 간섭	해당사항 없음	적용	적용

나. 해상업무용 무선설비 및 해상 항해기기 내성기준

(1) 함체포트에서의 전자파 내성

내성 시험명	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
방사성 RF 전자기장	80 ～ 2 000 10 80	MHz V/m % AM (400 Hz)	KN 61000-4-3	A
정전기방전	±8 (기중방전) ±6 (접촉방전)	kV kV	KN 61000-4-2	B

(2) 교류 전원포트의 전자파 내성

내성 시험명	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ～ 80 3 80	MHz V % AM (400 Hz)	KN 61000-4-6	A
전도성 RF 전자기장 스폿	특정주파수 (주1) 10 80	MHz V/m % AM (400 Hz)	KN 61000-4-6	A
서지	±1(선-접지간) ±0.5(선-선간)	kV kV	KN 61000-4-5	B
전기적 빠른 과도현상/버스트	±2	kV	KN 61000-4-4	B
전원공급 변동	(가) 정상상태 o 전압 +6 % 변동, 주파수 ±5 % 변동 o 전압 –10 % 변동, 주파수 ±5 % 변동 (나) 과도상태 o 1.5 초 동안 전압 ±20 % 변동 o 5 초 동안 주파수 ±10 % 변동		KN 61000-4-11	A
전원고장	5 분 동안 3회(1회 차단시간은 30 초) 차단 (주2)		KN 61000-4-11	C
(주1) 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, 6.2 MHz, 8.2 MHz, 12.6 MHz, 16.5 MHz, 18.8 MHz, 22 MHz, 25 MHz (주2) 시작하는 시간을 필요로 하는 기기는 5 분을 초과할 수 있으며 이 경우 1회의 전원차단을 추가로 실시

(3) 직류 전원포트의 전자파 내성

내성 시험명	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ～ 80 3 80	MHz V % AM (400 Hz)	KN 61000-4-6	A	(주1)
전도성 RF 전자기장 스폿	특정주파수 (주2) 10 80	MHz V/m % AM (400 Hz)	KN 61000-4-6	A	(주1)
전원고장	5 분 동안 3회(1회 차단시간은 30 초) 차단 (주3)		KN 61000-4-11	C	(주1)
(주1) 직류전원포트의 전자파 내성은 직류배전망에 연결되는 경우에만 적용한다. (주2) 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, 6.2 MHz, 8.2 MHz, 12.6 MHz, 16.5 MHz, 18.8 MHz, 22 MHz, 25 MHz (주3) 시작하는 시간을 필요로 하는 기기는 5 분을 초과할 수 있으며 이 경우 1회의 전원차단을 추가로 실시

(4) 입출력 포트, 신호, 제어 포트의 전자파 내성

내성 시험명	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ～ 80 3 80	MHz V % AM (400 Hz)	KN 61000-4-6	A
전도성 RF 전자기장 스폿	특정주파수 (주1) 10 80	MHz V/m % AM (400 Hz)	KN 61000-4-6	A
전기적 빠른 과도현상/버스트	±1	kV	KN 61000-4-4	B	(주2)
(주1) 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, 6.2 MHz, 8.2 MHz, 12.6 MHz, 16.5 MHz, 18.8 MHz, 22 MHz, 25 MHz (주2) 케이블의 길이가 3 m 이상인 경우만 적용

다. 일반 배전 구역 및 선교와 갑판 구역에 설치되는 기기(행상업무용 무선설비 및 해상 항해기기는 제외)

(1) 함체포트에서의 전자파 내성

내성 시험명	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
방사성 RF 전자기장	80 ～ 2 000 10 80	MHz V/m % AM (400 Hz)	KN 61000-4-3	A
정전기방전	±8 (기중방전) ±6 (접촉방전)	kV kV	KN 61000-4-2	B

(2) 교류 전원포트의 전자파 내성

내성 시험명	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ～ 80 3 80	MHz V % AM (400 Hz)	KN 61000-4-6	A
전도성 RF 전자기장 스폿	특정주파수 (주1) 10 80	MHz V/m % AM (400 Hz)	KN 61000-4-6	A
서지	±1(선-접지간) ±0.5(선-선간)	kV kV	KN 61000-4-5	B
전기적 빠른 과도현상/버스트	±2	kV	KN 61000-4-4	B
저주파수 간섭	10 % (정격전압 대비) 1차 ～ 15차 (정격 전원주파수의 고조파)	V Hz	KS C IEC 61000-4-16	A
	10 % ～ 1 % (주2) (정격전압 대비) 15차 ～ 100차 (정격 전원주파수의 고조파)	V Hz
	1 % (정격전압 대비) 100차 ～ 200차 (정격 전원주파수의 고조파)	V Hz
전원공급 변동	(가) 정상상태 o 전압 + 6 % 변동, 주파수 ± 5 % 변동 o 전압 –10 % 변동, 주파수 ± 5 % 변동 (나) 과도상태 o 1.5초 동안 전압 ± 20 % 변동 o 5초 동안 주파수 ± 10 % 변동		KN 61000-4-11	A
전원고장	5 분 동안 3회(1회 차단시간은 30 초) 차단 (주3)		KN 61000-4-11	C
(주1) 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, 6.2 MHz, 8.2 MHz, 12.6 MHz, 16.5 MHz, 18.8 MHz, 22 MHz, 25 MHz (주2) 정격 전원주파수 고조파 차수의 증가에 따라 선형적으로 감소한다. (주3) 시작하는 시간을 필요로 하는 기기는 5 분을 초과할 수 있으며 이 경우 1회의 전원차단을 추가로 실시

(3) 직류 전원포트의 전자파 내성

내성 시험명	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ～ 80 3 80	MHz V % AM (400 Hz)	KN 61000-4-6	A	(주1)
전도성 RF 전자기장 스폿	특정주파수 (주2) 10 80	MHz V/m % AM (400 Hz)	KN 61000-4-6	A	(주1)
서지	±1(선-접지간) ±0.5(선-선간)	kV kV	KN 61000-4-5	B	(주1)
전기적 빠른 과도현상/버스트	±2	kV	KN 61000-4-4	B	(주1)
저주파수 간섭	10 % (정격 전압대비) 50 Hz ～ 10 kHz (50 및 60 Hz의 고조파에서 인가)		KS C 61000-4-16	A	(주1)
전원공급 변동	(가) 축전지에 의한 직류전원 o 기기가 동작하는 동안 축전지와 연결되어 있는 경우 : –25 % ～ 30 % 변동 o 기기가 동작하는 동안 축전기와 연결되지 않는 경우 : -25 % ～ 20 % 변동 (나) 축전지에 연결되지 않은 직류전원은 다음과 같은 신호를 조합하여 직류전원 포트에 인가한다. o 선박에서 사용하는 교류전원의 주기를 +5 % 변동 o 직류 전압레벨을 ±10 % 변동 o 직류 전압 리플은 선박의 교류전원 주기와 상관토록하여 직류전원의 +10 %을 인가		KN 61000-4-11	A	(주1)
전원고장	5 분 동안 3회(1회 차단시간은 30 초) 차단 (주3)		KN 61000-4-11	C	(주1)
(주1) 선박의 DC 배전망에 연결되는 기기의 경우에만 적용 (주2) 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, 6.2 MHz, 8.2 MHz, 12.6 MHz, 16.5 MHz, 18.8 MHz, 22 MHz, 25 MHz (주3) 시작하는 시간을 필요로 하는 기기는 5 분을 초과할 수 있으며 이 경우 1회의 전원차단을 추가로 실시

(4) 입출력 포트, 신호, 제어 포트의 전자파 내성

내성 시험명	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ～ 80 3 80	MHz V % AM (400 Hz)	KN 61000-4-6	A
전기적 빠른 과도현상/버스트	±1	kV	KN 61000-4-4	B	(주1)
(주1) 케이블의 길이가 3m 이상인 경우만 적용