[별표 16]

디지털선택호출장치에 의한 경보신호(제33조제2항제3호관련)

1. 조난통신

동기 부호	①호출 종류	자국의 식별부호	조난의 종류	조난의 위치	조난의 시각	②텔레 커멘드	종료 부호	오류검정 부 호

① 제1란 : 코드번호 112(조난호출) 일 것

② 제2란 : 계속하여 행하는 통보의 형식을 코드화한 것일 것

2. 조난통신의 중계

동기 부호	①호출 종류	②상대 국의 식별	③우선 순위	자국 식별	④텔레 커멘드	조난 선의 선별	조난 종류	조난 위치	조난 시각	⑤텔레 커멘드	종료 부호	오류 검정 부호

① 제1란 : 102(특정해역의 선박호출), 114(공통관계를 갖는 선단호출), 코드번호 116(모든 선박호출), 120(개별국의 호출), 123(자동 또는 반자동 호출)중 하나 일 것

② 제2란 : 호출종류가 코드번호 116(모든 선박호출)인 때는 생략할 것

③ 제3란 : 가능한 한 코드번호 112(조난호출)일 것

④ 제4란 : 코드번호 112(조난호출)일 것

⑤ 제5란 : 계속하여 행하는 통보의 형식을 코드화한 것일 것

3. 긴급통신

동기 부호	호출 종류	① 상대국의 식별부호	② 우선 순위	자국의 식별 부호	③ 텔레 커멘드	④ 통보 사항	종료 부호	오류검정 부 호

① 제1란 : 호출종류가 코드번호 116(모든 선박호출)인 때는 생략할 것

② 제2란 : 코드번호 110(긴급)일 것

③ 제3란 : 계속하여 행하는 통보의 형식을 코드화한 것일 것

④ 제4란 : 계속하여 행하는 통보의 주파수 등을 코드화한 것일 것

4. 안전통신

동기 부호	호출 종류	① 상대국의 식별부호	② 우선 순위	자국의 식별 부호	③ 텔레커 멘드	④ 통보사항	종료 부호	오류검정 부 호

① 제1란 : 호출종류가 코드번호 116(모든 선박호출)인 때는 생략할 것

② 제2란 : 코드번호 108(안전)일 것

③ 제3란 : 계속하여 행하는 통보의 형식을 코드화한 것일 것

④ 제4란 : 계속하여 행하는 통보의 주파수 등을 코드화한 것일 것