[별표 16] <신설 2001.4.28>
좌석안전띠의 정적강도 기준(제103조제2항관련)
구분		2점식안전띠	3점식안전띠
		골반부분시험	골반부분시험	어깨부분시험	골반 및 어깨부분을 접한부분시험
강도(킬로그램)		2,270이상	2,270이상	1,360이상	2,720이상
안전띠 고정장치사이에 있는 안전띠의 길이증가(하중 제한장치가 있는 경우를 제외한다)	적용하중(킬로그램)	2,270	2,270	1,360	-
	길이증가(센티미터)	36이하	50이하	50이하	-
시험중 안전띠 부품에 의하여 손상된 안전띠의 강도(킬로그램)		1,910이상	1,590이상	1,270이상	-
시험중 안전띠 고정장치의 파손여부		없을 것	없을 것	없을 것	-