[별표 17] <개정 2014.2.6> 제작차배출허용기준(제62조 관련) 1. 휘발유 또는 가스자동차 가. 1999년 12월 31일 이전
차종	적용기간	일산화 탄소	질소 산화물	탄화수소	측정 방법
배기관 가스	부로바이 가스	증발가스
경자동차	1991년 2월 2일부터 1996년 11월 30일까지	8.0g/㎞ 이하	1.5g/㎞ 이하	2.1g/㎞ 이하	0g/1주행	4g/테스트 이하	CVS-75 모드
1996년 12월 1일부터 1999년 12월 31일까지	가	2.11(4.5) g/㎞ 이하	0.62(1.25) g/㎞ 이하	0.25(0.5) g/㎞ 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하
나	4.0g/㎞ 이하	1.0g/㎞ 이하	0.5g/㎞ 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하
승용자동차	1991년 2월 2일부터 1997년 12월 31일까지	2.11g/㎞ 이하	0.62g/㎞ 이하	0.25g/㎞ 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하
1998년 1월 1일부터 1999년 12월 31일까지	2.11(2.75) g/㎞ 이하	0.40(0.62) g/㎞ 이하	0.25(0.3) g/㎞ 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하
소형 화물자동차	1991년 2월 2일부터 1997년 12월 31일까지	6.21g/㎞ 이하	1.43g/㎞ 이하	0.5g/㎞ 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하
1998년 1월 1일부터 1999년 12월 31일까지	가	6.21g/㎞ 이하	0.75g/㎞ 이하	0.5g/㎞ 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하
나	6.21g/㎞ 이하	1.06g/㎞ 이하	0.5g/㎞ 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하
중량자동차	1991년 2월 2일부터 1999년 12월 31일까지	33.5g/㎾H 이하	11.4g/㎾H 이하	1.3g/㎾H 이하	0g/1주행	-	D-13 모드
비고 1. 휘발유 또는 가스사용자동차는 휘발유·알콜 및 가스(천연가스를 포함한다)를 섞어서 사용하거나 병용하는 자동차와 전기자동차 중 보조동력원으로 휘발유 등 다른 연료를 사용하는 자동차를 포함한다. 2. 소형화물자동차의 적용기간 난 중 ‘가’란은 시험중량(공차중량＋136㎏) 1.7톤 이하의 소형화물자동차에 적용한다. 3. 소형화물자동차의 적용기간 난 중 ‘나’란은 위 표의 비고 2. 외의 소형화물자동차에 적용한다. 4. 알코올만을 연료로 사용하는 자동차에는 위 표의 탄화수소를 갈음하여 포름알데히드의 기준을 적용하되, 그 배출허용기준은 0.009g/㎞ 이하로 한다. 5. 경자동차의 적용기간 난 중 ‘가’란은 경승용차(코치·밴 형 등 주로 화물수송용인 자동차는 제외한다)에 적용하고, ( ) 안은 환경부령 제24호 대기환경보전법시행규칙 개정령(1996년 9월 14일) 시행 당시 종전의 규정에 따라 인증을 받은 경승용차에 적용한다. 6. 경자동차의 적용기간 난 중 ‘나’란은 비고 5. 외의 경자동차에 적용하되, 1996년 12월 1일부터 1997년 12월 31일까지 제작된 자동차에 대하여는 1991년 2월 2일부터 1996년 11월 30일까지의 기준을 적용한다. 7. 승용자동차의 ( ) 안의 기준은 다목적형 승용자동차 및 8명 이하의 승합차에 적용한다. 8. 위 표의 적용기간은 자동차제작사에서 제작한 날짜(수입차는 통관일자)를 기준으로 하되, 1998년 1월 1일부터 1999년 12월 31일까지 제작되는 승용자동차 및 소형화물 자동차의 적용기간은 인증을 받은 날짜를 기준으로 한다(이하 이 표에서 같다). 9. 천연가스자동차의 경우 탄화수소는 NMHC로 측정한다. 나. 2000년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지
차 종	일산화 탄 소	질 소 산화물	탄 화 수 소	포름 알데히드	측정 방법
배기관 가 스	부로바이 가 스	증발가스
경자동차	2.11(2.11) g/㎞ 이하	0.25(0.62) g/㎞ 이하	0.16(0.25) g/㎞ 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	0.005g/㎞ 이하	CVS-75 모 드
승용 자동차	가	2.11(2.75) g/㎞ 이하	0.25(0.44) g/㎞ 이하	0.16(0.25) g/㎞ 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	0.005g/㎞ 이하
나	2.61(3.11) g/㎞ 이하	0.37(0.62) g/㎞ 이하	0.19(0.29) g/㎞ 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	0.007g/㎞ 이하
소형화물 자동차	가	2.75g/㎞ 이하	0.25g/㎞ 이하	0.24g/㎞ 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	0.007g/㎞ 이하
나	3.11g/㎞ 이하	0.43g/㎞ 이하	0.29g/㎞ 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	0.007g/㎞ 이하
중량자동차	33.5g/㎾H 이하	5.5g/㎾H 이하	1.3g/㎾H 이하	0g/1주행	-	0.01g/㎾H 이하	D-13 모드
비고 1. 휘발유 또는 가스사용 자동차는 휘발유·알코올 및 가스(천연가스를 포함한다)를 섞어서 사용하거나 병용하는 자동차와 전기자동차 중 보조동력원으로 휘발유 등 다른 연료를 사용하는 자동차를 포함한다. 2. 경자동차·승용자동차 및 중량자동차(천연가스버스만 해당한다)의 배기관가스는 NMHC로 측정한다. 천연가스버스의 경우에 블로바이가스에 포함된 탄화수소의 기준은 적용하지 아니한다. 3. 알콜만을 연료로 사용하는 자동차에는 위 표의 탄화수소에 갈음하여 포름알데히드의 기준을 적용하되, 그 배출허용기준은 0.009g/km 이하로 한다. 4. 경자동차 중 ( )안의 기준은 코치·밴·트럭 및 특장차에 적용한다. 5. 승용자동차의 ‘가’란은 법 제50조에 따른 제작차배출허용기준검사(이하 "제작차배출허용기준검사"라 한다)와 5년 또는 80,000㎞(가스사용자동차의 경우 120,000㎞)까지의 제65조제2항에 따른 인증시험(이하 "인증시험"이라 한다), 법 제51조에 따른 결함확인검사(이하 "결함확인검사"라 한다)에 적용하고, ‘나’란은 5년 또는 80,000㎞(가스사용자동차의 경우 120,000㎞)를 넘는 경우의 인증시험 및 결함확인검사에 적용한다. 6. 소형화물자동차의 ‘가’란은 환경부장관이 고시하는 시험중량(이하 "시험중량"이라 한다)이 1.7톤 이하인 자동차에 적용하고, ‘나’란은 시험중량이 1.7톤을 초과하는 자동차에 적용한다. 7. 2000년 1월 1일부터 2000년 9월 30일까지 제작되는 자동차 중 1999년 12월 31일 이전에 법 제32조에 따른 인증(이하 "인증"이라 한다)을 받은 경자동차·승용자동차·소형화물자동차 및 중량자동차에 대하여는 위 가목의 규정 중 1999년도의 기준을 적용한다. 다. 2000년 1월 1일부터 2002년 6월 30일까지
차 종	일산화 탄 소	질 소 산화물	탄 화 수 소	포름 알데히드	측정 방법
배기관 가 스	부로바이 가 스	증발가스
경자동차	2.11(2.11) g/㎞ 이하	0.25(0.62) g/㎞ 이하	0.16(0.25) g/㎞ 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	0.005g/㎞ 이하	CVS-75 모 드
승용 자동차	가	2.11g/㎞ 이하	0.25g/㎞ 이하	0.16g/㎞ 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	0.005g/㎞ 이하
나	2.61g/㎞ 이하	0.37g/㎞ 이하	0.19g/㎞ 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	0.007g/㎞ 이하
다목적 자동차	가	2.34g/㎞ 이하	0.39g/㎞ 이하	0.21g/㎞ 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	0.005g/㎞ 이하
나	2.64g/㎞ 이하	0.43g/㎞ 이하	0.25g/㎞ 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	0.007g/㎞ 이하
중 형 자동차	가	2.75g/㎞ 이하	0.25g/㎞ 이하	0.24g/㎞ 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	0.007g/㎞ 이하
나	3.11g/㎞ 이하	0.43g/㎞ 이하	0.29g/㎞ 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	0.007g/㎞ 이하
대형자동차	33.5g/kwH 이하	5.5g/kwH 이하	1.3g/kwH 이하	0g/1주행	-	0.01g/kwH 이하	D-13 모드
비고 1. 휘발유 또는 가스사용자동차는 휘발유·알코올 및 가스(천연가스를 포함한다)를 섞어서 사용하거나 병용하는 자동차와 전기자동차 중 보조동력원으로 휘발유 등 다른 연료를 사용하는 자동차를 포함한다. 2. 경자동차·승용자동차·다목적자동차 및 대형자동차(천연가스버스만 해당한다)의 배기관가스는 NMHC로 측정한다. 천연가스버스의 경우에 블로바이가스에 포함된 탄화수소의 기준은 적용하지 아니한다. 3. 알콜만을 연료로 사용하는 자동차에는 위 표의 탄화수소에 갈음하여 포름알데히드의 기준을 적용하되 그 배출허용기준은 0.009g/km 이하로 한다. 4. 경자동차 중 ( )안의 기준은 코치·밴·트럭 및 특장차에 적용한다. 5. 승용자동차 및 다목적자동차의 ‘가’란은 제작차배출허용기준검사와 5년 또는 80,000㎞(가스사용자동차의 경우 120,000㎞)까지의 인증시험 및 결함확인검사에 적용하고, ‘나’란은 5년 또는 80,000㎞(가스사용자동차의 경우 120,000㎞)를 넘는 경우의 인증시험 및 결함확인검사에 적용한다. 6. 중형자동차의 ‘가’란은 시험중량이 1.7톤 이하인 자동차에 적용하고, ‘나’란은 시험중량이 1.7톤을 초과하는 자동차에 적용한다. 라. 2002년 7월 이후 1) 휘발유 자동차
차 종	일산화 탄 소	질 소 산화물	탄 화 수 소	포름 알데히드	측정 방법
배기관 가 스	부로바이 가 스	증발가스
경자동차	2.11 g/㎞ 이하	0.25 g/㎞ 이하	0.078g/㎞ 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.005g/㎞ 이하	CVS-75 모 드
승용 및 화물 자동차	승용1	가	2.11g/㎞ 이하	0.12g/㎞ 이하	0.047g/㎞ 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.005g/㎞ 이하
나	2.61g/㎞ 이하	0.19g/㎞ 이하	0.056g/㎞ 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.007g/㎞ 이하
화물1	2.11g/㎞ 이하	0.12g/㎞ 이하	0.047g/㎞ 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.005g/㎞ 이하
승용2	2.11g/㎞ 이하	0.19g/㎞ 이하	0.056g/㎞ 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.007g/㎞ 이하
승용3· 화물2	2.73g/㎞ 이하	0.25g/㎞ 이하	0.062g/㎞ 이하	0g/1주행	1.5g/테스트 이하	0.007g/kwH 이하
승용4· 화물3	4.0g/kwH 이하	3.5g/kwH 이하	0.9g/kwH 이하	0g/1주행	-	-	D-13 모드
비고 1. 휘발유 자동차는 알코올과 가스를 섞어서 사용하거나 병용하는 자동차와 전기자동차중 보조동력원으로 휘발유 또는 알코올을 사용하는 자동차를 포함한다. 2. 알콜만을 연료로 사용하는 자동차에는 위 표의 탄화수소에 갈음하여 포름알데히드의 기준을 적용한다. 3. 승용1 및 승용2의 저온(-6.7℃) 시동 시에는 일산화탄소의 배출허용기준을 6.3g/㎞ 이하로 한다. 4. 배기관가스는 NMHC로 측정한다. 5. 2002년 6월 30일 이전에 인증을 받고 2002년 7월 1일부터 2003년 6월 30일까지 출고되는 경자동차와 2002년 7월 1일부터 2002년 12월 31일 이전에 인증을 받고, 2003년 12월 31일까지 출고되는 승용 및 화물자동차 중 승용1을 제외한 자동차에 대하여는 위 다목의 기준을 적용한다. 6. 승용1의 배출허용기준은 2003년 1월 1일부터 연차적으로 적용하되 그 적용비율은 다음과 같으며, 해당 연도의 출고비율을 초과한 경우에는 초과대수를 다음 해의 출고대수로 인정하고, 미달한 경우에는 미달한 출고비율의 2배를 다음 해에 추가한다. 다만, 자동차제작자가 2002년 12월 31일 이전에 자발적으로 기준에 맞게 출고하는 경우에는 2003년의 출고대수로 인정한다.
적용기간 구 분	2003년	2004년	2005년	2006년 이후
출고비율	25% 이상	50% 이상	75% 이상	100%
7. 승용1의 ‘가’란은 제작차배출허용기준검사와 5년 또는 80,000㎞까지의 인증시험 및 결함확인검사에 적용하고, ‘나’란은 5년 또는 80,000㎞를 넘는 경우의 인증시험 및 결함확인검사에 적용한다. 다만, 2003년 1월 1일부터 2005년 12월 31일까지 출고되는 승용1 중 위 표의 배출허용기준에 맞게 출고된 자동차의 결함확인검사에는 다음의 표를 적용한다.
적 용 기 간	일산화 탄 소	질 소 산화물	탄 화 수 소	측정 방법
배기관 가 스	블로바이 가 스	증발가스
① 2003년 1월 1일부터 2003년 12월 31일까지	2.11g/㎞ 이하	0.19g/㎞ 이하	0.062g/㎞ 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	CVS-75 모 드
② 2004년 1월 1일부터 2005년 12월 31일 까지	가	2.11g/㎞ 이하	0.19g/㎞ 이하	0.062g/㎞ 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하
나	2.61g/㎞ 이하	0.25g/㎞ 이하	0.078g/㎞ 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하
8. 제7호의 적용기간 난 중 ①란 및 ②의 ‘가’란은 각각 5년 또는 80,000㎞까지 적용하고, ②의 ‘나’란은 5년 또는 80,000㎞를 넘는 경우에 적용한다. 9. 경자동차·승용1·화물1·승용2·승용3 및 화물2 중 환경부장관이 정하여 고시하는 자동차에 대하여는 측정방법을 CVS-75모드를 갈음하여 IM240모드로 할 수 있다. 10. 자동차제작자가 위 표의 적용일자 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 그 적용일부터 90일 이내에 출고하는 자동차에 대하여는 제작 당시의 기준을 적용한다. 2) 가스자동차
차 종	일산화 탄 소	질 소 산화물	탄 화 수 소	포 롬 알데히드	측정방법
배기관 가 스	부로바이 가 스	증발가스
경자동차	2.11g/㎞ 이하	0.25g/㎞ 이하	0.078g/㎞ 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.005g/㎞ 이하	CVS-75 모드
승용 및 화물 자동 차	승용1	가	2.11g/㎞ 이하	0.25g/㎞ 이하	0.078g/㎞ 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.005g/㎞ 이하
나	2.61g/㎞ 이하	0.37g/㎞ 이하	0.097g/㎞ 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.007g/㎞ 이하
화물1	2.11g/㎞ 이하	0.25g/㎞ 이하	0.078g/㎞ 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.005g/㎞ 이하
승용2	가	2.34g/㎞ 이하	0.37g/㎞ 이하	0.097g/㎞ 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.005g/㎞ 이하
나	2.61g/㎞ 이하	0.43g/㎞ 이하	0.10g/㎞ 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.007g/㎞ 이하
승용3· 화물2	2.73g/㎞ 이하	0.43g/㎞ 이하	0.10g/㎞ 이하	0g/1주행	1.5g/테스트이하	0.007g/㎞ 이하
승용4· 화물3	4.0(0.4)g/ kwH이하	3.5g/kwH 이하	0.9(0.2)g/ kwH이하	0g/1주행	-	-	D-13 모드
비고 1. 가스자동차는 가스와 알콜을 병용하는 자동차와 전기자동차 중 보조동력원으로 가스를 사용하는 자동차를 포함한다. 2. 승용1의 ‘가’란 및 승용2의 ‘가’란은 각각 제작차배출허용기준검사와 5년 또는 120,000㎞까지의 인증시험 및 결함확인검사에 적용하고, 승용1의 ‘나’란 및 승용2의 ‘나’란은 각각 5년 또는 120,000㎞를 넘는 경우의 인증시험 및 결함확인검사에 적용한다. 3. 배기관가스는 NMHC로 측정한다. 4. 2002년 6월 30일 이전에 인증을 받고 2002년 7월 1일부터 2003년 6월 30일(승용4의 경우에는 2003년 12월 31일)까지 출고되는 자동차에 대하여는 위 다목의 기준을 적용한다. 5. 승용4·화물3의 ( ) 안의 기준 중 승용4는 2004년 1월 1일부터, 화물3은 2004년 7월 1일부터 각각 적용한다. 6. 자동차제작자가 위 표의 적용일자 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 위 표의 적용일부터 90일 이내에 출고하는 자동차에 대하여는 제작당시의 기준을 적용한다. 마. 2006년 1월 1일 이후
차 종	일산화 탄 소	질 소 산화물	탄 화 수 소	포 롬 알데히드	측정방법
배기관 가 스	블로바이 가 스	증발가스
경자동차	1.06g/㎞ 이하	0.031g/㎞ 이하	0.025g/㎞ 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.005g/㎞ 이하	CVS-75 모 드
소형 승용·화물 자동차	가	1.06g/㎞ 이하	0.031g/㎞ 이하	0.025g/㎞ 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.005g/㎞ 이하
나	1.31g/㎞ 이하	0.044g/㎞ 이하	0.034g/㎞ 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.007g/㎞ 이하
중형 승용·화물 자동차	가	1.06g/㎞ 이하	0.031g/㎞ 이하	0.025g/㎞ 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.005g/㎞ 이하
나	1.31g/㎞ 이하	0.044g/㎞ 이하	0.034g/㎞ 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.007g/㎞ 이하
대형 승용·화물, 초대형 승용·화물	1.5(0.4) g/㎾H 이하	3.5g/㎾H 이하	0.46(0.2) g/㎾H 이하	0g/1주행	-	-	ND-13 모드
4.0g/㎾H 이하	3.5g/㎾H 이하	0.55g/㎾H 이하	0g/1주행	-	-	ETC 모드
비고 1. 휘발유 또는 가스자동차는 휘발유·알코올 및 가스를 섞어서 사용하거나 병용하는 자동차와 전기자동차 중 보조동력원으로 휘발유 등 다른 연료를 사용하는 자동차를 포함한다. 2. 소형승용차 중 휘발유자동차의 저온(-6.7℃) 시동 시 일산화탄소 배출허용기준은 6.3g/㎞ 이하로 한다. 3. 대형 승용차·화물차 및 초대형 승용차·화물차의 배기관가스는 NMHC로 측정하고, 그 밖의 자동차의 배기관가스는 NMOG(NMHC로 측정할 경우에는 NMHC 측정값에 1.04를 곱한 값을 NMOG 측정값으로 한다)로 측정한다. 4. 대형 승용차·화물차 및 초대형 승용차·화물차의 ( ) 안의 기준은 가스자동차에 적용한다. 5. 자동차제작자가 위 표의 적용일자 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 위 표의 적용일부터 90일 이내에 출고하는 자동차에 대하여는 제작 당시의 기준을 적용한다. 6. 2005년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2006년 1월 1일부터 2006년 12월 31일까지 출고되는 소형승용차(가스자동차는 제외한다)를 제외한 자동차와 2005년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2006년 1월 1일부터 2007년 6월 30일까지 출고되는 가스를 연료로 사용하는 소형승용 자동차에 대하여는 위 라목의 기준을 적용한다. 7. 소형승용자동차 중 휘발유자동차의 배출허용기준은 2006년 1월 1일부터 연차적으로 자동차제작자별로 적용하되, 그 적용비율은 다음과 같고, 그 해의 출고비율을 초과한 경우에는 초과대수를 다음 해의 출고대수로 인정하며, 미달한 경우에는 미달한 출고비율의 2배를 다음 해에 추가한다. 다만, 자동차제작자가 2005년 12월 31일 이전에 자발적으로 기준에 맞게 출고하는 경우에는 2006년의 출고대수로 인정하고, 자동차제작자별로 연간 총판매대수가 1만대 미만인 경우에는 연차별 적용기간 첫 해에서 3년을 유예하여 2009년 1월 1일부터 출고비율 100%를 적용한다.
적용기간 구 분	2006년	2007년	2008년	2009년 이후
출고비율	25% 이상	50% 이상	75% 이상	100%
8. 소형승용·화물, 중형승용·화물의 ‘가’란은 제작차배출허용기준검사와 5년 또는 80,000㎞까지의 인증시험 및 결함확인검사에 적용하고, ‘나’란은 5년 또는 80,000㎞를 넘는 경우의 인증시험 및 결함확인검사에 적용한다. 다만, 2006년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 출고되는 소형승용차 중 위 표의 배출허용기준에 맞게 출고된 자동차의 결함확인검사에는 다음 표를 적용한다.
적용기간	일산화 탄 소	질 소 산화물	탄 화 수 소	측정 방법
배기관 가 스	블로바이 가 스	증발가스
2006년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지	가	1.06g/㎞ 이하	0.043g/㎞ 이하	0.025g/㎞ 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	CVS-75 모 드
나	1.31g/㎞ 이하	0.062g/㎞ 이하	0.034g/㎞ 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하
9. 비고 제8호의 적용기간 난 중 ‘가’란은 5년 또는 80,000㎞까지 적용하고, ‘나’란은 5년 또는 80,000㎞를 넘는 경우에 적용한다. 10. 경자동차·소형승용·소형화물·중형승용·중형화물 중 환경부장관이 정하여 고시하는 자동차에 대하여는 측정방법을 CVS-75 모드를 갈음하여 IM-240모드로 할 수 있다. 11. 위 표의 포름알데히드 기준은 알콜만을 연료로 사용하는 자동차 또는 알콜을 혼합하여 사용하는 자동차에 한하여 적용한다. 12. 대형승용차·화물차, 초대형 승용차·화물차는 ND-13모드 또는 ETC모드를 선택해서 할 수 있다. 13. 차량 총중량이 4톤미만인 대형승용차·화물차는 중형승용차·화물차의 기준 및 측정방법을 적용할 수 있고, 이 경우 배출가스보증기간은 중형승용·화물의 보증기간을 적용한다. 바. 2009년 1월 1일 이후
차 종	일산화 탄 소	질 소 산화물	탄 화 수 소	포름 알데히드	측정 방법
배기관 가 스	블로바이가스	증발 가스
경자동차 소형승용 소형화물 중형승용 중형화물	기준 1	가	2.11g/㎞ 이하	0.031g/㎞ 이하	0.047g/㎞ 이하	0g/1 주행	2g/테스트 이하	0.009g/㎞ 이하	CVS -75 모 드
나	2.61g/㎞ 이하	0.044g/㎞ 이하	0.056g/㎞ 이하	0g/1 주행	2g/테스트 이하	0.011g/㎞ 이하
기준 2	가	1.06g/㎞ 이하	0.031g/㎞ 이하	0.025g/㎞ 이하	0g/1 주행	2g/테스트 이하	0.005g/㎞ 이하
나	1.31g/㎞ 이하	0.044g/㎞ 이하	0.034g/㎞ 이하	0g/1 주행	2g/테스트 이하	0.007g/㎞ 이하
기준 3	0.625g/㎞ 이하	0.0125g/㎞ 이하	0.00625g/㎞ 이하	0g/1 주행	2g/테스트 이하	0.0025g/㎞ 이하
기준 4	0g/㎞ 이하	0g/㎞ 이하	0g/㎞ 이하	0g/1 주행	0g/테스트 이하	0g/㎞ 이하
대형 승용·화물 초대형 승용·화물	4.0g/㎾H 이하	2.0g/㎾H 이하	0.55g/㎾H 이하	0g/1 주행	-	-	ETC 모드
비고 1. 휘발유 또는 가스사용 자동차는 휘발유·알코올 및 가스를 섞어서 사용하거나 병용하는 자동차와 전기자동차 중 보조동력원으로 휘발유 등 다른 연료를 사용하는 자동차를 포함한다. 2. 위 표의 포름알데히드 기준은 알콜만을 연료로 사용하는 자동차 또는 알콜을 혼합하여 사용하는 자동차에 한하여 적용한다. 3. 삭제 <2012.2.3> 4. 삭제 <2012.2.3> 5. 삭제 <2012.2.3> 6. 삭제 <2012.2.3> 7. 삭제 <2012.2.3> 8. 삭제 <2012.2.3> 9. 삭제 <2012.2.3> 10. 삭제 <2012.2.3> 11. 소형승용자동차(휘발유사용 자동차만 해당한다)의 저온(-6.7℃) 시동 시 일산화탄소 배출허용기준은 6.3g/㎞ 이하로 한다. 12. 대형승용차·화물차 및 초대형 승용차·화물차의 배기관가스는 NMHC로 측정하고, 그 밖의 자동차의 배기관가스는 NMOG (NMHC로 측정할 경우에는 NMHC 측정값에 1.04를 곱한 값을 NMOG 측정값으로 한다)로 측정한다. 13. 2008년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2009년 1월 1일부터 2010년 6월 30일까지 출고되는 대형승용·화물, 초대형승용·화물 자동차에 대하여는 위 마목의 기준을 적용한다. 14. 경자동차, 소형승용·화물, 중형승용·화물의 ‘가’란은 5년 또는 80,000km까지의 인증시험 및 결함확인검사에 적용하고, ‘나’란은 5년 또는 80,000㎞를 넘는 경우의 인증시험 및 결함확인검사에 적용한다. 다만, 2009년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 출고되는 기준 3에 맞게 출고된 자동차의 결함확인검사에는 다음 표를 적용한다.
대상 차종	일산화 탄 소	질 소 산화물	탄 화 수 소	포름알데히드	측정 방법
배기관 가 스	블로바이 가 스	증발가스
경자동차, 소형승용, 소형화물, 중형승용, 중형화물	0.625g/㎞ 이하	0.01875g/㎞ 이하	0.0125g/㎞ 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	0.0025g/㎞ 이하	CVS-75 모 드
15. 경자동차·소형승용·소형화물·중형승용·중형화물 중 환경부장관이 정하여 고시하는 자동차에 대하여는 CVS-75 모드를 갈음하여 IM-240모드로 시험할 수 있다. 16. 삭제 <2012.2.3> 17. 외국의 제작자가 아닌 자로부터 자동차를 수입하는 자동차수입자에 대하여는 2011년 1월 1일부터 기준 1을 적용한다 18. 자동차제작자가 위 표의 적용일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 위 표의 적용일부터 90일 이내에 출고하는 자동차에 대하여는 제작 당시의 기준을 적용한다. 19. 제18호의 적용을 받는 자동차에 대하여는 비고 4호의 평균값 산정 시 대상차종에 포함하지 아니한다. 20. 차량 총 중량 4톤 미만인 대형 승용·화물은 중형승용·화물의 기준 및 측정 방법을 적용할 수 있고, 이 경우 배출가스보증기간은 중형승용 화물의 보증기간을 적용한다. 21. 마목의 증발가스 기준에 따라 인증을 받은 자동차는 2010년 12월 31일까지 바목에 따른 변경인증을 받아야 한다. 22. 전기만을 동력으로 사용하는 대형승용·화물, 초대형승용·화물 자동차의 경우 배출가스 항목에 대하여 0g/㎞를 적용한다. 사. 2013년 1월 1일 이후
차 종	일산화 탄 소	질 소 산화물	탄 화 수 소	포 름 알데히드	측정 방법
배기관 가 스	블로바이 가 스	증 발 가 스
경자동차 소형승용 소형화물 중형승용 중형화물	기준 1	가	2.11 g/km 이하	0.031 g/km 이하	0.047 g/km 이하	0g/1 주행	1.2 g/테스트 이하	0.009 g/km 이하	CVS- 75 모드
나	2.61 g/km 이하	0.044 g/km 이하	0.056 g/km 이하	0g/1 주행	1.2 g/테스트 이하	0.011 g/km 이하
기준 2	가	1.06 g/km 이하	0.031 g/km 이하	0.025 g/km 이하	0g/1 주행	1.2 g/테스트 이하	0.005 g/km 이하
나	1.31 g/km 이하	0.044 g/km 이하	0.034 g/km 이하	0g/1 주행	1.2 g/테스트 이하	0.007 g/km 이하
기준 3	0.625 g/km 이하	0.0125 g/km 이하	0.00625 g/km 이하	0g/1 주행	1.2 g/테스트 이하	0.0025 g/km 이하
기준 4	0 g/km 이하	0 g/km 이하	0 g/km 이하	0g/1 주행	0 g/테스트 이하	0g/km 이하
대형 승용·화물 초대형 승용·화물	4.0 g/kWh 이하	0.40 g/kWh 이하	0.14 g/kWh 이하	0g/1 주행	-	-	WHTC 모드
비고 1. 휘발유 또는 가스사용 자동차는 휘발유·알코올ㆍ수소 및 가스를 섞어서 사용하거나 병용하는 자동차와 전기자동차 중 보조동력원으로 휘발유 등 다른 연료를 사용하는 자동차를 포함한다. 2. 위 표의 포름알데히드 기준은 알콜만을 연료로 사용하는 자동차 또는 알콜을 혼합하여 사용하는 자동차에 한하여 적용한다. 3. 삭제 <2012.2.3> 4. 삭제 <2012.2.3> 5. 삭제 <2012.2.3> 6. 삭제 <2012.2.3> 7. 삭제 <2012.2.3> 8. 삭제 <2012.2.3> 9. 삭제 <2012.2.3> 10. 삭제 <2012.2.3> 11. 소형승용자동차(휘발유사용 자동차만 해당한다)의 저온(-6.7℃) 시동 시 일산화탄소 배출허용기준은 6.3g/㎞ 이하로 한다. 12. 대형승용차·화물차 및 초대형 승용차·화물차의 배기관가스는 NMHC로 측정하고, 그밖의 자동차의 배기관가스는 NMOG (NMHC로 측정할 경우에는 NMHC 측정값에 1.04를 곱한 값을 NMOG 측정값으로 한다)로 측정한다. 13. 대형 승용·화물, 초대형 승용·화물 자동차(가스 자동차만 해당한다)의 메탄 배출허용기준은 0.5g/kWh 이하로 한다. 14. 대형승용·화물 및 초대형승용·화물의 암모니아(NH₃)의 배출허용기준은 10ppm 이하로 한다. 15. 경자동차, 소형승용, 소형화물, 중형승용, 중형화물 자동차에 대하여는 2014년 1월 1일부터 적용하되, 2013년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 출고되는 자동차는 위 바목의 기준을 적용한다. 16. 2012년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지 출고되는 대형 승용·화물, 초대형 승용·화물 자동차에 대하여는 위 바목의 기준을 적용한다. 17. 경자동차, 소형승용·화물, 중형승용·화물의 ‘가’란은 5년 또는 80,000km까지의 인증시험 및 결함확인검사에 적용하고, ‘나’란은 5년 또는 80,000㎞를 넘는 경우의 인증시험 및 결함확인검사에 적용한다. 다만, 2015년 12월 31일까지 출고되는 기준 3에 맞게 출고된 자동차의 결함확인검사에는 다음 표를 적용한다.
대상 차종	일산화 탄 소	질 소 산화물	탄 화 수 소	포름알데히드	측정 방법
배기관 가 스	블로바이 가 스	증발가스
경자동차, 소형승용, 소형화물, 중형승용, 중형화물	0.625g/㎞ 이하	0.01875g/㎞ 이하	0.0125g/㎞ 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	0.0025g/㎞ 이하	CVS-75 모 드
18. 경자동차·소형승용·소형화물·중형승용·중형화물 중 환경부장관이 정하여 고시하는 자동차에 대하여는 CVS-75 모드를 갈음하여 IM-240모드로 시험할 수 있다. 19. 삭제 <2012.2.3> 20. 외국의 제작자가 아닌 자로부터 자동차를 수입하는 자동차수입자에 대하여는 기준 1을 적용한다. 21. 자동차제작자가 위 표 및 비고의 적용일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 위 표 및 비고의 적용일부터 90일 이내에 출고하는 자동차에 대하여는 제작 당시의 기준을 적용한다. 22. 차량 총 중량 4톤 미만인 대형 승용·화물은 중형승용·화물의 기준 및 측정 방법을 적용할 수 있고, 이 경우 배출가스보증기간은 중형승용 화물의 보증기간을 적용한다. 23. 전기만을 동력으로 사용하는 대형승용·화물, 초대형승용·화물 자동차의 경우 배출가스 항목에 대하여 0g/㎞를 적용한다. 24. 직접분사(GDI)엔진을 사용하는 자동차의 입자상물질 배출허용기준은 0.004g/km 이하로 한다. 25. 기준 4는 전기 및 수소를 연료로 사용하는 자동차에 적용한다. 26. 위 표의 기준에 따라 인증을 받고 2016년 1월 1일 이후 출고되는 대형승용차ㆍ화물차 및 초대형승용차ㆍ화물차의 결함확인검사에는 다음 표를 적용한다. 이 경우 탄화수소는 배기관가스로서 NMHC와 메탄을 포함하는 THC로 측정한다.
출고 기간	일산화 탄 소	질 소 산화물	탄화 수소	측정방법
2016년 1월1일 이후	8.0 g/kW-h	0.6 g/kW-h	1.28 g/kW-h	환경부장관이 고시
2017년 1월1일 이후	6.0 g/kW-h	0.6 g/kW-h	0.96 g/kW-h
2. 경유사용 자동차 가. 1999년 12월 31일이전
차종	적용기간	일산화탄소	질소산화물	탄화수소	입자상물질	매연	측정방법
경자 동차	1999년 12월 31일까지	1.5g/㎞ 이하	0.62ｇ/㎞ 이하	0.25ｇ/㎞ 이하	0.08ｇ/㎞ 이하	-	CVS- 75모드
승용자동차	1991년 2월 2일부터 1992년 12월 31까지	980ppm 이하	IDI;450ppm 이하 DI ;850ppm 이하	670ppm 이하	-	50% 이하	D-6모드
1993년 1월 1일부터 1995년 12월 31까지	2.11g/㎞ 이하	0.62ｇ/㎞ 이하	0.25ｇ/㎞ 이하	0.12ｇ/㎞ 이하	-	CVS- 75모드
1996년 1월 1일부터 1997년 12월 31까지	2.11g/㎞ 이하	0.62ｇ/㎞ 이하	0.25ｇ/㎞ 이하	0.08ｇ/㎞ 이하	-
1998년 1월 1일부터 1999년 12월 31까지	1.5g/㎞ 이하	0.62(1.12)ｇ/㎞ 이하	0.25ｇ/㎞ 이하	0.08(0.14)ｇ/㎞ 이하	-
소형화물자동차	1991년 2월 2일부터 1992년 12월 31까지	980ppm 이하	IDI;450ppm 이하 DI ;850ppm 이하	670ppm 이하	-	50% 이하	D-6모드
1993년 1월 1일부터 1995년1 2월 31까지	980ppm 이하	IDI;350ppm 이하 DI ;750ppm 이하	670ppm 이하	-	40% 이하
1996년 1월 1일부터 1997년 12월 31까지	6.21g/㎞ 이하	1.43ｇ/㎞ 이하	0.50ｇ/㎞ 이하	0.31(0.16)ｇ/㎞ 이하	-
1998년 1월 1일부터 1999년 12월 31일까지	가	2.11g/㎞ 이하	1.40.ｇ/㎞ 이하	0.25ｇ/㎞ 이하	0.14ｇ/㎞ 이하	-	CVS- 75모드
나	2.11g/㎞ 이하	1.40(1.96)ｇ/㎞ 이하	0.50ｇ/㎞ 이하	0.25(0.35)ｇ/㎞ 이하	-
중량자동차	1991년 2월 2일부터 1992년 12월 31까지	980ppm 이하	IDI;450ppm 이하 DI ;850ppm 이하	670ppm 이하	-	50% 이하	D-6모드
1993년 1월 1일부터 1995년 12월 31까지	980ppm 이하	IDI;350ppm 이하 DI ;750ppm 이하	670ppm 이하	-	40% 이하
1996년 1월 1일부터 1997년 12월 31까지	4.9ｇ/㎾H 이하	11.0ｇ/㎾H 이하	1.2ｇ/㎾H 이하	0.9ｇ/㎾H 이하	35% 이하	D-13모드
1998년 1월 1일부터 1999년 12월 31까지	4.9g/㎾H 이하	6.0(9.0)ｇ/㎾H 이하	1.2ｇ/㎾H 이하	0.25(0.5)ｇ/㎾H 이하	25% 이하
비고 1. 경유사용 자동차는 경유에 다른 연료를 섞어서 사용하는 자동차를 포함한다. 이 경우 탄화수소는 NMHC로 측정한다. 2. 소형화물자동차의 적용기간 난 중 ‘가’란은 시험중량(공차중량+136㎏) 1.7톤 이하의 소형화물자동차에 적용한다. 3. 소형화물자동차의 적용기간 난 중 ‘나’란은 비고 2. 외의 소형화물자동차에 적용한다. 4. 매연 난의 기준은 원동기 가동상태의 전부하 3모드 측정방법에 의한 기준을 말한다. 5. 소형화물자동차의 적용기간 난 중 1996년 1월 1일부터 1997년 12월 31일까지 난의 입자상물질 중 ( ) 안의 기준은 차량 총중량 2톤 이하의 소형화물자동차에 적용한다. 6. 중량자동차의 질소산화물 및 입자상물질 난 중 ( ) 안의 기준은 시내버스에 적용한다. 7. 승용자동차의 ( ) 안의 기준은 다목적형 승용자동차 및 8명 이하의 승합차에 적용한다. 8. 소형화물자동차의 1998년 1월 1일부터 1999년 12월 31일까지 난의 적용기준 중 ( ) 안의 적용기준은 차량 총중량 3.0톤 이상 3.5톤 미만의 자동차에 적용한다. 나. 2000년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지
차 종	일산화 탄 소	질 소 산화물	탄화수소	입자상물질	매 연	측정방법
경자동차· 승용자동차	1.2g/㎞ 이하	0.62(1.02) g/㎞ 이하	0.25g/㎞ 이하	0.05(0.11) g/㎞ 이하		CVS-75 모드
소형화물 자동차	가	2.11g/㎞ 이하	1.02g/㎞ 이하	0.25g/㎞ 이하	0.11g/㎞ 이하
나	2.11g/㎞ 이하	1.06g/㎞ 이하	0.50g/㎞ 이하	0.14g/㎞ 이하
중량자동차	3.0g/㎾H 이하	6.0g/㎾H 이하	1.0g/㎾H 이하	0.2g/㎾H 이하	20% 이하	D-13 모드
비고 1. 경유사용 자동차는 경유에 다른 연료를 섞어서 사용하는 자동차를 포함하며, 탄화수소는 NMHC로 측정한다. 2. 경자동차 및 승용자동차 중 ( ) 안의 기준은 다목적형 승용자동차 및 8명 이하의 승합차에 적용한다. 3. 소형화물자동차의 ‘가’란은 시험중량이 1.7톤 이하인 자동차에 적용하고, ‘나’란은 시험중량이 1.7톤을 초과하는 자동차에 적용한다. 4. 중량자동차의 매연 측정은 원동기 가동상태의 전부하 3모드 측정방법(D-3)으로 한다. 5. 중량자동차에 과급기(Turbocharger) 또는 중간냉각기(Intercooler)를 부착한 경우에는 질소산화물의 배출허용기준은 7.0g/kwH 이하로, 입자상물질의 배출허용기준은 0.15g/kwH 이하로 한다. 6. 2000년 1월 1일부터 2000년 9월 30일까지 제작되는 자동차 중 1999년 12월 31일 이전에 인증을 받은 경자동차·승용자동차·소형화물자동차 및 중량자동차에 대하여는 위 가목의 규정 중 1999년도의 기준을 적용한다. 다. 2001년 1월 1일부터 2002년 6월 30일까지
차 종	일산화탄소	질 소 산화물	탄화수소	입자상 물 질	매 연	측정방법
경자동차· 승용자동차	0.5g/㎞ 이하	0.02g/㎞ 이하	0.01g/㎞ 이하	0.01g/㎞ 이하	20% 이하	CVS-75 모드
다목적 자동차	1.1g/㎞ 이하	0.95g/㎞ 이하	0.22g/㎞ 이하	0.11g/㎞ 이하	20% 이하
중형자동차	가	2.11g/㎞ 이하	1.02g/㎞ 이하	0.25g/㎞ 이하	0.11g/㎞ 이하	20% 이하
나	2.11g/㎞ 이하	1.06g/㎞ 이하	0.50g/㎞ 이하	0.14g/㎞ 이하	20% 이하
대형자동차	가	3.0g/㎾H 이하	6.0g/㎾H 이하	1.0g/㎾H 이하	0.2g/㎾H 이하	20% 이하	D-13 모드
나	3.0g/㎾H 이하	6.0g/㎾H 이하	1.0g/㎾H 이하	0.15(0.1) g/㎾H 이하	20% 이하
비고 1. 경유사용자동차는 경유에 다른 연료를 섞어서 사용하는 자동차를 포함하며, 탄화수소는 NMHC로 측정한다. 2. 중형자동차의 ‘가’란은 시험중량이 1.7톤 이하인 자동차에 적용하고, ‘나’란은 시험중량이 1.7톤을 초과하는 자동차에 적용한다. 3. 대형자동차의 매연 측정은 원동기 가동상태의 전부하 3모드 측정방법(D-3)으로 하되, 출고단계에서는 무부하급가속 측정방법으로 하고, 그 밖의 자동차의 매연 측정은 출고 시의 기준으로 하되, 무부하급가속 측정방법으로 한다. 다만, 중형자동차와 과급기(Turbocharger) 및 중간냉각기(Intercooler)를 부착한 자동차에 대하여는 각각 5%를 가산하여 적용한다. 4. 대형자동차의 입자상물질 중 ( ) 안의 기준은 시내버스에 적용한다. 5. 대형자동차의 ‘가’란은 2001년 1월 1일부터 2001년 12월 31일까지 출고되는 자동차에 적용하고, ‘나’란은 2002년 1월 1일부터 2002년 12월 31일까지 출고되는 자동차에 적용한다. 6. 대형자동차의 ‘가’란에 해당하는 자동차 중 과급기(Turbocharger) 및 중간냉각기(Intercooler)를 부착한 경우에는 질소산화물의 배출허용기준은 7.0g/kwH 이하로, 입자상물질의 배출허용기준은 0.15g/kwH 이하로 한다. 라. 2002년 7월 1일 이후
차 종	일산화 탄 소	질 소 산화물	탄화수소	입자상물질	매 연	측정방법
경자동차·승용1	0.5g/㎞ 이하	0.02g/㎞ 이하	0.01g/㎞ 이하	0.01g/㎞ 이하	15% 이하	CVS-75 모드
화 물 1	0.8g/㎞ 이하	0.65g/㎞ 이하	0.07g/㎞ 이하	0.07g/㎞ 이하	15% 이하
승용2	가	0.95g/㎞ 이하	0.65g/㎞ 이하	0.08g/㎞ 이하	0.07g/㎞ 이하	15% 이하
나	0.95g/㎞ 이하	0.75g/㎞ 이하	0.08g/㎞ 이하	0.09g/㎞ 이하	15% 이하
승용3·화물2	0.95g/㎞ 이하	0.78g/㎞ 이하	0.08g/㎞ 이하	0.10g/㎞ 이하	15% 이하
승용4·화물3	2.1g/㎾H 이하	5.0g/㎾H 이하	0.66g/㎾H 이하	0.10g/㎾H 이하	15% 이하 및 K=0.8m-1	ND-13 모드
비고 1. 경유사용 자동차는 경유에 다른 연료를 섞어서 사용하는 자동차를 포함하며, 탄화수소는 NMHC로 측정한다. 2. 승용2의 ‘가’란은 시험중량이 1.7톤 이하인 자동차에 적용하고, ‘나’란은 시험중량이 1.7톤을 초과하는 자동차에 적용한다. 3. 2002년 6월 30일 이전에 인증을 받고 2002년 7월 1일부터 2003년 12월 31일까지 출고되는 승용2·승용3·화물1 및 화물2와 2002년 12월 31일까지 인증을 받고 2003년 1월 1일부터 2004년 8월 31일까지 출고되는 승용4 및 화물3은 위 다목의 기준을 적용한다. 4. 2005년 1월 1일부터 출고되는 경자동차·승용1 및 2004년 7월 1일부터 출고되는 승용2의 ‘가’란에 해당하는 자동차의 배출허용기준은 다음 표를 적용한다.
차 종	일산화 탄 소	질 소 산화물	탄화수소 및 질소산화물	입자상 물질	매 연	측정방법
경자동차·승용1	0.64g/㎞ 이하	0.50g/㎞ 이하	0.56g/㎞ 이하	0.05g/㎞ 이하	15% 이하	ECE-15 및 EUDC 모 드
승용2	가
5. 매연의 측정은 출고 시의 기준으로 하되, 무부하급가속 측정방법으로 하고 과급기(Turbo Charger) 및 중간냉각기(Intercooler)를 부착한 자동차에 대하여는 5%를 가산하여 적용한다. 다만, 승용4 및 화물3의 K수치는 제작시의 기준으로 하되, 원동기 가동상태의 부하측정방법(ELR)으로 측정한다. 6. 2004년 7월 1일부터 블로바이가스는 배출허용기준을 0g/1주행으로 하여 적용한다. 7. 자동차제작자가 위 표의 적용일자 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 위 표의 적용일부터 90일(화물3의 경우에는 180일) 이내에 출고하는 자동차에 대하여는 제작 당시의 기준을 적용한다. 마. 2006년 1월 1일 이후
차 종	구 분	일산화 탄 소	질 소 산화물	탄화수소 및 질소산화물	입자상 물질	매 연	측정방법
경자동차, 소형승용차	0.50g/㎞ 이하	0.25g/㎞ 이하	0.30g/㎞ 이하	0.025g/㎞ 이하	10% 이하	ECE-15 및 EUDC 모 드
소형 화물차, 중형 승용차· 화물차	RW≤ 1,305㎏	0.50g/㎞ 이하	0.25g/㎞ 이하	0.30g/㎞ 이하	0.05g/㎞ 이하	10% 이하
1,305㎏< RW≤ 1,760㎏	0.63g/㎞ 이하	0.33g/㎞ 이하	0.39g/㎞ 이하	0.04g/㎞ 이하	10% 이하
RW> 1,760㎏	0.74g/㎞ 이하	0.39g/㎞ 이하	0.46g/㎞ 이하	0.06g/㎞ 이하	10% 이하
대형 승용차·화물차, 초대형 승용차·화물차	1.50g/㎞ 이하	3.5g/㎞ 이하	0.46g/㎞ 이하	0.02g/㎞ 이하	10%이하 K=0.5m-1	ND-13모드
4.0g/㎞ 이하	3.5g/㎞ 이하	0.55g/㎞ 이하	0.03g/㎞ 이하	-	ETC 모드
비고 1. 경유자동차는 경유에 따른 연료를 사용하는 자동차를 포함하며, 이 경우 탄화수소는 NMHC로 측정한다. 2. 소형승용 중 차량 총중량이 2.5톤을 초과하는 자동차는 소형화물차 및 중형승용차·화물차의 기준을 적용한다. 3. RW(Reference Weight)는 시험중량으로서 공차중량에 100㎏을 더한 수치로 한다. 4. 블로바이(Blow-by)가스는 배출허용기준을 0g/1주행으로 하여 적용한다. 5. 위 표의 매연 측정은 출고 시를 기준으로 무부하급가속 측정방법으로 하며, 대형승용차·화물차 및 초대형승용차·화물차의 K수치는 제작 시를 기준으로 원동기 가동상태의 부하 매연측정방법(ELR)으로 측정한다. 6. 2006년 12월 31일까지 인증을 받고 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지 출고되는 차량 총중량이 2.5톤을 초과하는 소형승용차 및 소형화물차, 중형승용차·화물차, 2006년 9월 30일까지 인증을 받고 2006년 10월 1일부터 2007년 12월 31일까지 출고되는 대형승용차·화물차 및 초대형승용차·화물차는 위 라목의 기준을 적용한다. 7. 대형 승용차·화물차 및 초대형 승용차·화물차에 해당하는 자동차 중 탄화수소 및 질소산화물의 배출허용기준은 탄화수소만을 측정하여 적용한다. 8. 자동차제작자가 위 표의 적용일자 이전에 생산된 자동차임을 소명한 자동차로서 위 표의 적용일부터 90일(대형 화물차 및 초대형 화물차의 경우에는 180일) 이내에 출고하는 자동차에 대하여는 제작 당시의 기준을 적용한다. 9. 원동기 전부하시험에 의한 매연의 배출허용기준은 다음 표에 따라 적용한다.
유량 (ℓ/sec)	K수치 (m-1)	유량 (ℓ/sec)	K수치 (m-1)	유량 (ℓ/sec)	K수치 (m-1)
42	2.26	95	1.535	150	1.225
45	2.19	100	1.495	155	1.205
50	2.08	105	1.465	160	1.19
55	1.985	110	1.425	165	1.17
60	1.90	115	1.395	170	1.155
65	1.84	120	1.37	175	1014
70	1.775	125	1.345	180	1.125
75	1.72	130	1.32	185	1.11
80	1.665	135	1.30	190	1.095
85	1.62	140	1.27	195	1.08
90	1.575	145	1.25	200	1.065
바. 2009년 9월 1일 이후
차 종	구 분	일산화 탄 소	질 소 산화물	탄화수소 및 질소산화물	입자상물질	매 연	측정 방법
경자동차 소형 승용차	0.50g/㎞ 이하	0.18g/㎞ 이하	0.23g/㎞ 이하	0.005g/km 이하	-	ECE-15 및 EUDC 모드
소형 화물차 중형 승용차 중형 화물차	RW≤ 1,305㎏	0.50g/㎞ 이하	0.18g/㎞ 이하	0.23g/㎞ 이하	0.005g/km 이하	-
1,305㎏ <RW≤ 1,760㎏	0.63g/㎞ 이하	0.235g/㎞ 이하	0.295g/㎞ 이하	0.005g/km 이하	-
RW> 1,760㎏	0.74g/㎞ 이하	0.28g/㎞ 이하	0.35g/㎞ 이하	0.005g/km 이하	-
대형 승용차·화물차 초대형 승용차·화물차	1.50g/㎾H 이하	2.0g/㎾H 이하	0.46g/㎾H 이하	0.02g/㎾H 이하	K=0.5m-1	ND-13 모드
4.0g/㎾H 이하	2.0g/㎾H 이하	0.55g/㎾H 이하	0.03g/㎾H 이하		ETC 모드
비고 1. 경유사용 자동차는 경유에 다른 연료를 사용하는 자동차를 포함하며, 이 경우 탄화수소는 NMHC로 측정한다. 2. 소형승용차 중 시험중량이 2톤을 초과하고 7인승 이상인 자동차는 소형화물차 및 중형승용차·화물자동차의 기준을 적용한다. 3. RW(Reference Weight)는 시험중량으로서 공차중량에 운전자 중량(75㎏)을 뺀 상태에서 100㎏을 더한 수치로 한다. 4. 블로바이가스는 배출허용기준을 0g/1주행으로 하여 적용한다. 다만, 터보차저, 펌프, 블로어 및 슈퍼차저가 장착된 원동기는 탄화수소 및 질소산화물 배출허용기준을 적용한다. 5. 2009년 8월 31일까지 인증을 받고 2009년 9월 1일부터 2010년 12월 31일까지 출고되는 경자동차, 소형승용차, 시험중량이 1,305킬로그램 이하인 소형화물차, 중형승용차·화물차는 위 마목의 기준을 적용한다. 6. 시험중량 2톤을 초과하고 7인승 이상인 소형승용차와 시험중량이 1,305킬로그램을 초과하는 소형화물차, 중형승용차·화물차에 대하여는 2010년 9월 1일부터 적용하되, 2010년 8월 31일까지 인증을 받고 2010년 9월 1일부터 2011년 12월 31일까지 출고되는 자동차는 위 마목의 기준을 적용한다. 7. 2009년 8월 31일까지 인증을 받고 2009년 9월 1일부터 2010년 9월 30일까지 출고되는 대형승용·화물 및 초대형승용·화물 자동차는 위 마목의 기준을 적용한다. 8. 대형승용·화물 및 초대형승용·화물에 해당하는 자동차는 ND-13모드, ETC모드 모두 만족하여야 하며 탄화수소 및 질소산화물의 배출허용기준은 탄화수소만을 측정하여 적용하고 이 경우 ND-13모드는 THC로 측정하고 ETC 모드는 NMHC로 측정한다. 9. 자동차제작자가 위 표의 적용일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 위 표의 적용일부터 90일(대형 및 초대형 화물의 경우에는 180일) 이내에 출고하는 자동차에 대하여는 제작 당시의 기준을 적용한다.
유량(ℓ/sec)	K수치(m-1)	유량(ℓ/sec)	K수치(m-1)	유량(ℓ/sec)	K수치(m-1)
42	2.26	95	1.535	150	1.225
45	2.19	100	1.495	155	1.205
50	2.08	105	1.465	160	1.19
55	1.985	110	1.425	165	1.17
60	1.90	115	1.395	170	1.155
65	1.84	120	1.37	175	1014
70	1.775	125	1.345	180	1.125
75	1.72	130	1.32	185	1.11
80	1.665	135	1.30	190	1.095
85	1.62	140	1.27	195	1.08
10. 위 표의 매연기준의 K수치는 제작 시를 기준으로 원동기 가동상태의 부하매연측정방법(ELR)으로 측정하며 배출허용기준은 다음 표에 따라 적용한다. 11. 경자동차, 소형승용, 소형화물, 중형승용, 중형화물 자동차의 입자개수 배출허용기준은 6×10¹¹#/km 이하로 하고, 2012년 1월 1일부터 적용한다. 다만, 2011년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 출고되는 자동차에 대해서는 적용하지 않는다. 사. 2014년 1월 1일 이후
차 종	구 분	일산화 탄 소	질 소 산화물	탄화수소 및 질소산화물	입자상물질	입자개수	측정 방법
경자동차 소형 승용차 중형 승용차	0.5g/km 이하	0.08g/km 이하	0.17g/km 이하	0.0045 g/km 이하	6×1011 #/km 이하	ECE-15 및 EUDC 모드
소형 화물차 중형 화물차	RW≤ 1,305kg	0.5g/km 이하	0.08g/km 이하	0.17g/km 이하	0.0045 g/km 이하	6×1011 #/km 이하
1,305kg <RW≤ 1,760kg	0.63g/km 이하	0.105g/km 이하	0.195g/km 이하	0.0045 g/km 이하	6×1011 #/km 이하
RW> 1,760kg	0.74g/km 이하	0.125g/km 이하	0.215g/km 이하	0.0045 g/km 이하	6×1011 #/km 이하
대형 승용차·화물차 초대형 승용차·화물차	1.5 g/kWh 이하	0.40 g/kWh 이하	0.13 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	8×1011 #/kWh 이하	WHSC
4.0 g/kWh 이하	0.46 g/kWh 이하	0.16 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	6×1011 #/kWh 이하	WHTC
비고 1. 경유사용 자동차는 경유에 다른 연료를 사용하는 자동차를 포함하며, 이 경우 탄화수소는 NMHC로 측정한다. 2. RW(Reference Weight)는 시험중량으로서 공차중량에 운전자 중량(75kg)을 뺀 상태에서 100kg을 더한 수치로 한다. 3. 경자동차, 소형승용차, 중형승용차, 소형화물차, 중형화물차, 대형승용차 및 대형화물차의 경우, 다음 표의 시험중량과 측정방법을 적용한 경우 해당 차종의 기준을 적용한다.
시험중량	RW≤2,380kg	2,380kg<RW≤2,840kg	RW>2,840kg
측정방법	ECE-15 및 EUDC 모드	제작자가 선택	WHSC, WHTC
4. 블로바이가스는 배출허용기준을 0g/1주행으로 하여 적용한다. 다만, 터보차저, 펌프, 블로어 및 슈퍼차저가 장착된 원동기는 탄화수소 및 질소산화물 배출허용기준을 적용한다. 5. 경자동차, 소형승용차, 중형승용차 및 시험중량이 1,305킬로그램 미만인 소형 및 중형화물차에 대하여는 2014년 9월 1일부터 적용하되, 2014년 8월 31일까지 인증을 받고 2014년 9월 1일부터 2015년 8월 31일까지 출고되는 자동차는 위 바목의 기준을 적용한다. 6. 시험중량이 1,305kg을 초과하는 소형 및 중형 화물차에 대하여는 2015년 9월 1일부터 적용하되, 2015년 8월 31일까지 인증을 받고 2015년 9월 1일부터 2016년 8월 31일까지 출고되는 자동차는 위 바목의 기준을 적용한다. 7. 2013년 12월 31일까지 인증을 받고 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 출고되는 대형승용·화물 및 초대형승용·화물에 해당하는 자동차는 위 바목의 기준을 적용한다. 8. 대형승용·화물 및 초대형승용·화물에 해당하는 자동차는 WHSC모드, WHTC 모드 모두 만족하여야하며, 탄화수소 및 질소산화물의 배출허용기준은 탄화수소만을 측정하여 적용하고, 이 경우 THC로 측정한다. 9. 대형승용·화물 및 초대형승용·화물의 암모니아(NH₃)의 배출허용기준은 10ppm 이하로 한다. 10. 자동차제작자가 위 표 및 비고의 적용일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 위 표 및 비고의 적용일부터 90일(대형 및 초대형 화물의 경우에는 180일) 이내에 출고되는 자동차에 대해서는 제작 당시의 기준을 적용한다 11. 위 표의 기준에 따라 인증을 받고 2016년 1월 1일 이후 출고되는 대형승용차ㆍ화물차 및 초대형승용차ㆍ화물차의 결함확인검사에는 다음 표를 적용한다. 이 경우 탄화수소는 배기관가스로서 NMHC와 메탄을 포함하는 THC로 측정한다.
출고 기간	일산화 탄 소	질 소 산화물	탄화 수소	측정방법
2016년 1월1일 이후	6.0 g/kW-h	0.92 g/kW-h	0.24 g/kW-h	환경부장관이 고시
2017년 1월1일 이후	6.0 g/kW-h	0.69 g/kW-h	0.24 g/kW-h
3. 이륜자동차 가. 1991년 1월 1일부터 2005년 12월 31일까지
적용기간 배출가스 원동기	1991년 1월 1일부터 1992년 12월 31일까지	1993년 1월 1일부터 1995년 12월 31일까지	1996년 1월 1일부터 1999년 12월 31일까지	2000년 1월 1일이후
일산화 탄 소	탄화 수소	일산화 탄 소	탄화 수소	일산화 탄 소	탄화 수소	원동기 형 태	일산화 탄 소	탄화 수소	질 소 산화물
125㏄ 이하	2행정	5.5% 이하	1.10% 이하	4.5% 이하	1.10% 이하	4.0% 이하	0.70%이하	50cc 미만	8.0ｇ/㎞이하	4.0ｇ/㎞이하	0.1ｇ/㎞이하
4행정	5.5% 이하	0.45% 이하	4.5% 이하	0.45% 이하	4.0% 이하	0.40%이하
125㏄ 초과 500㏄ 이하	2행정	5.5% 이하	1.10% 이하	4.5% 이하	0.45% 이하	4.0% 이하	0.45%이하	50cc 이상	2행정	8.0ｇ/㎞이하	4.0ｇ/㎞이하	0.1ｇ/㎞이하
4행정	5.5% 이하	0.45% 이하	4.5% 이하	0.45% 이하	3.6% 이하	0.25%이하
500㏄ 초과	2행정	5.5% 이하	1.10% 이하	4.5% 이하	0.45% 이하	3.0% 이하	0.30%이하	4행정	13.0ｇ/㎞이하	3.0ｇ/㎞이하	0.3ｇ/㎞이하
4행정	5.5% 이하	0.45% 이하	3.5% 이하	0.12% 이하	2.5% 이하	0.12%이하
측정 방법	정 지 가 동	50cc 미만 CVS-47 50cc 이상 CVS-40
비고： 2000년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지 제작되는 이륜자동차 중 1999년 12월 31일 이전에 법 제32조에 따른 인증을 받은 이륜자동차에 대하여는 1996년 1월 1일부터 1999년 12월 31일까지 적용되는 기준을 적용한다. 나. 2006년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지
속도 배출가스 원동기	최고속도 45㎞/h 이하	최고속도 45㎞/h 초과
일산화 탄 소	탄화수소 + 질소산화물	일산화 탄 소	탄 화 수 소	질 소 산화물
50cc 미만	2행정	1.0g/㎞ 이하	1.2g/㎞ 이하	5.5g/㎞ 이하	2.0g/㎞ 이하	0.1g/㎞ 이하
4행정	5.5g/㎞ 이하	1.2g/㎞ 이하	0.3g/㎞ 이하
50cc 이상 150cc 미만	2행정	5.5g/㎞ 이하	1.2g/㎞ 이하	0.3g/㎞ 이하
4행정	5.5g/㎞ 이하	1.2g/㎞ 이하	0.3g/㎞ 이하
150cc 이상	2행정	5.5g/㎞ 이하	1.0g/㎞ 이하	0.3g/㎞ 이하
4행정	5.5g/㎞ 이하	1.0g/㎞ 이하	0.3g/㎞ 이하
측 정 방 법	CVS-47	CVS-40
비고 : 2005년 12월 31일까지 인증을 받고 2006년 12월 31일까지 출고되는 이륜자동차에 대하여는 위 가목에서 2000년 1월 1일부터 2005년 12월 31일까지 적용되는 기준을 적용한다. 다. 2008년 1월 1일 이후
원동기 배출가스	3륜 이상 자동차	최고속도 45㎞/h 이하	최고속도 45㎞/h 초과
150cc 미만	150cc 이상
일산화탄소	7.0g/㎞	1.0g/㎞	2.0g/㎞	2.0g/㎞
탄화수소	1.5g/㎞	-	0.8g/㎞	0.3g/㎞
질소산화물	0.4g/㎞	-	0.15g/㎞	0.15g/㎞
탄화수소+질소산화물	-	1.2g/㎞	-	-
측정방법	CVS-40	CVS-47	UDC Cold	ECE 40+EUCD
비고 1. 2007년 12월 31일까지 인증을 받고 2008년 12월 31일까지 출고되는 이륜자동차에 대하여는 위 나목의 기준을 적용한다. 2. 2009년 12월 31일까지 다음 표의 기준에 따라 인증을 받고 2010년 12월 31일까지 출고되는 2행정 원동기로서 최고속도 45㎞/h를 초과하는 50cc 미만 원동기의 배출허용기준은 다음 표를 적용한다.
구 분	기 준
일산화탄소	3.5g/㎞
탄화수소	1.5g/㎞
질소산화물	0.1g/㎞
3. 전기만을 동력으로 사용하는 경우 배출가스 항목에 대하여는 0g/1주행을 적용한다. 4. 건설기계 원동기 가. 2004년 1월 1일 이후
원동기	일산화탄소	질소산화물	탄화수소	입자상물질	측정방법
19㎾ 이상 37㎾ 미만	5.5g/㎾H 이하	9.5g/㎾H 이하 (탄화수소 및 질소산화물)	0.8g/㎾H 이하	KC1-8 모드
37㎾ 이상 75㎾ 미만	5.5g/㎾H 이하	9.2g/㎾H 이하	1.3g/㎾H 이하	0.6g/㎾H 이하
75㎾ 이상 130㎾ 미만	5.0g/㎾H 이하	9.2g/㎾H 이하	1.3g/㎾H 이하	0.6g/㎾H 이하
130㎾ 이상 225㎾ 미만	5.0g/㎾H 이하	9.2g/㎾H 이하	1.3g/㎾H 이하	0.54g/㎾H 이하
225㎾ 이상 560㎾ 미만	5.0g/㎾H 이하	9.2g/㎾H 이하	1.3g/㎾H 이하	0.54g/㎾H 이하
비고 1. 위 표는 경유를 연료로 사용하는 건설기계에 대하여만 적용하며, 자동차제작자가 제작한 날짜(수입차는 통관일자)를 기준으로 하되, 130㎾ 미만의 건설기계는 2004년 7월 1일부터 적용한다. 2. 탄화수소는 NMHC(THC로 측정할 경우에는 THC 측정값에 0.98을 곱한 값을 NMHC 측정값으로 한다)로 측정한다. 나. 2005년 1월 1일 이후
원동기	일산화탄소	질소산화물 및 탄화수소	입자상물질	측정방법
19㎾ 이상 37㎾ 미만	5.5g/㎾H 이하	7.5g/㎾H 이하	0.6g/㎾H 이하	KC1-8모드
37㎾ 이상 75㎾ 미만	5.0g/㎾H 이하	7.5g/㎾H 이하	0.4g/㎾H 이하
75㎾ 이상 130㎾ 미만	5.0g/㎾H 이하	6.6g/㎾H 이하	0.3g/㎾H 이하
130㎾ 이상 225㎾ 미만	3.5g/㎾H 이하	6.6g/㎾H 이하	0.2g/㎾H 이하
225㎾ 이상 560㎾ 미만	3.5g/㎾H 이하	6.4g/㎾H 이하	0.2g/㎾H 이하
비고 1. 위 표는 경유를 연료로 사용하는 건설기계에 대하여만 적용하며, 자동차제작자가 제작한 날짜(수입차는 통관일자)를 기준으로 하되, 75㎾ 이상 130㎾ 미만의 건설기계는 2006년 1월 1일부터, 75㎾ 미만의 건설기계는 2007년 1월 1일부터 적용한다. 2. 탄화수소는 NMHC로 측정한다. 3. 1의 기준에 따른 인증을 받고 위 표의 기준에 맞는 건설기계는 인증을 받은 것으로 본다. 다. 2009년 1월 1일 이후
원동기	일산화탄소	질소산화물 및 탄화수소	입자상물질	측정방법
19㎾ 이상 37㎾ 미만	5.5g/㎾h 이하	7.5g/㎾h 이하	0.3g/㎾h 이하	ISO8178 C1-8모드
37㎾ 이상 75㎾ 미만	5.0g/㎾h 이하	4.7g/㎾h 이하	0.4g/㎾h 이하
75㎾ 이상 130㎾ 미만	5.0g/㎾h 이하	4.0g/㎾h 이하	0.3g/㎾h 이하
130㎾ 이상 560㎾ 미만	3.5g/㎾h 이하	4.0g/㎾h 이하	0.2g/㎾h 이하
비고 1. 위 표는 경유를 연료로 사용하는 건설기계에 대하여만 적용하며, 엔진제작자가 제작한 날짜(수입차는 통관일자)를 기준으로 하되, 19㎾ 이상 75㎾ 미만의 건설기계는 2010년 1월 1일부터, 75㎾ 이상의 건설기계는 2009년 1월 1일부터 적용한다. 2. 나목에 따라 인증을 받아 2008년 12월 31일까지 제작되거나 수입된 건설기계는 2009년 3월 31일까지 출고할 수 있다. 3. 탄화수소는 NMHC로 측정한다. 라. 2015년 1월 1일 이후
원동기 출력범위	일산화탄소	탄화수소	질소산화물	입자상물질	측정방법
8㎾ 미만	8.0g/㎾h 이하	7.5g/㎾h이하 (탄화수소 및 질소산화물)	0.4g/㎾h 이하	NRSC모드 및 NRTC모드
8㎾ 이상 19㎾ 미만	6.6g/㎾h 이하	7.5g/㎾h이하 (탄화수소 및 질소산화물)	0.4g/㎾h 이하
19㎾ 이상 37㎾ 미만	5.5g/㎾h 이하	4.7g/㎾h이하 (탄화수소 및 질소산화물)	0.03g/㎾h 이하
37㎾ 이상 56㎾ 미만	5.0g/㎾h 이하	4.7g/㎾h이하 (탄화수소 및 질소산화물)	0.03g/㎾h 이하
56㎾ 이상 130㎾ 미만	5.0g/㎾h 이하	0.19g/㎾h 이하	0.4g/㎾h 이하	0.025g/㎾h 이하
130㎾ 이상 560㎾ 미만	3.5g/㎾h 이하	0.19g/㎾h 이하	0.4g/㎾h 이하	0.025g/㎾h 이하
비고 1. 위 표는 경유를 연료로 사용하는 건설기계 원동기에 적용하며, 해당 원동기가 장착된 건설기계에 대하여 제작자가 제작한 날짜(수입차는 통관일자)를 기준으로 적용한다. 2. 다목에 따라 인증을 받아 제작된 건설기계 원동기를 장착하여 2014년 12월 31까지 제작된 건설기계는 2015년 9월 30일까지 출고할 수 있다. 3. 다목에 따라 인증을 받아 2014년 12월 31까지 제작하거나 수입된 건설기계 원동기에 대해서는 인증기관으로부터 확인받은 경우에는 건설기계 제작자가 동 엔진을 장착하여 2015년 6월 30일까지 제작할 수 있으며 동 건설기계는 2015년 9월 30일까지 출고할 수 있다. 4. 19㎾ 미만 건설기계 원동기에 대해서는 NRTC모드 측정방법을 대신해 환경부장관이 고시하는 측정방법으로 대체할 수 있다. 5. 탄화수소는 NMHC로 측정한다. 5. 농업기계 원동기 가. 2013년 2월 2일 이후
원동기 출력범위	일산화탄소	탄화수소	질소산화물	입자상물질	측정방법
225㎾ 이상 560㎾ 미만	3.5g/㎾h 이하	4.0g/㎾h이하 (탄화수소 및 질소산화물)	0.2g/㎾h 이하	ISO8178 C1-8모드
비고 1. 위 표는 경유를 연료로 사용하는 농업기계 원동기에 적용하며, 해당 원동기가 장착된 농업기계에 대하여 제작자가 제작한 날짜(수입차의 경우에는 통관일자를 말한다)를 기준으로 적용한다. 2. 위 표에 따라 인증을 받지 않은 원동기를 장착하여 2013년 2월 1일까지 제작되거나 수입된 농업기계는 2013년 6월 30일까지 출고할 수 있다. 3. 탄화수소는 NMHC로 측정한다. 나. 2013년 7월 1일 이후
원동기 출력범위	일산화탄소	탄화수소	질소산화물	입자상물질	측정방법
19㎾ 이상 37㎾ 미만	5.5g/㎾h 이하	7.5g/㎾h이하 (탄화수소 및 질소산화물)	0.3g/㎾h 이하	ISO8178 C1-8모드
37㎾ 이상 75㎾ 미만	5.0g/㎾h 이하	4.7g/㎾h이하 (탄화수소 및 질소산화물)	0.4g/㎾h 이하
75㎾ 이상 130㎾ 미만	5.0g/㎾h 이하	4.0g/㎾h이하 (탄화수소 및 질소산화물)	0.3g/㎾h 이하
130㎾ 이상 560㎾ 미만	3.5g/㎾h 이하	4.0g/㎾h이하 (탄화수소 및 질소산화물)	0.2g/㎾h 이하
비고 1. 위 표는 경유를 연료로 사용하는 농업기계 원동기에 적용하며, 해당 원동기가 장착된 농업기계에 대하여 제작자가 제작한 날짜(수입차의 경우에는 통관일자를 말한다)를 기준으로 적용한다. 2. 위 표에 따라 인증을 받지 않은 19kW 이상 225kW 미만 원동기와 가목에 따라 인증을 받은 225kW 이상 560kW 미만 원동기를 장착하여 2013년 6월 30일까지 제작되거나 수입된 농업기계는 2013년 12월 31일까지 출고할 수 있다. 3. 탄화수소는 NMHC로 측정한다. 다. 2015년 1월 1일 이후
원동기 출력범위	일산화탄소	탄화수소	질소산화물	입자상물질	측정방법
8㎾ 미만	8.0g/㎾h 이하	7.5g/㎾h이하 (탄화수소 및 질소산화물)	0.4g/㎾h 이하	NRSC모드 및 NRTC모드
8㎾ 이상 19㎾ 미만	6.6g/㎾h 이하	7.5g/㎾h이하 (탄화수소 및 질소산화물)	0.4g/㎾h 이하
19㎾ 이상 37㎾ 미만	5.5g/㎾h 이하	4.7g/㎾h이하 (탄화수소 및 질소산화물)	0.03g/㎾h 이하
37㎾ 이상 56㎾ 미만	5.0g/㎾h 이하	4.7g/㎾h이하 (탄화수소 및 질소산화물)	0.03g/㎾h 이하
56㎾ 이상 130㎾ 미만	5.0g/㎾h 이하	0.19g/㎾h 이하	0.4g/㎾h 이하	0.025g/㎾h 이하
130㎾ 이상 560㎾ 미만	3.5g/㎾h 이하	0.19g/㎾h 이하	0.4g/㎾h 이하	0.025g/㎾h 이하
비고 1. 위 표는 경유를 연료로 사용하는 농업기계 원동기에 적용하며, 해당 원동기가 장착된 농업기계에 대하여 제작자가 제작한 날짜(수입차의 경우에는 통관일자를 말한다)를 기준으로 적용하되, 56kW 이상 130kW 미만의 원동기를 장착한 농업기계는 2016년 1월 1일부터 적용한다. 2. 나목에 따라 인증을 받은 56kW 미만, 130kW 이상 560kW 미만 원동기를 장착하여 2014년 12월 31까지 제작되거나 수입된 농업기계는 2015년 9월 30일까지 출고할 수 있다. 3. 나목에 따라 인증을 받은 56kW 이상 130kW 미만 원동기를 장착하여 2015년 12월 31까지 제작되거나 수입된 농업기계는 2016년 9월 30일까지 출고할 수 있다. 4. 나목에 따라 인증을 받아 2014년 12월 31일까지 제작하거나 수입된 56kW 미만, 130kW 이상 560kW 미만 농업기계 원동기에 대해서 인증기관으로부터 확인받은 경우에는 농업기계 제작자가 해당 원동기를 장착하여 2015년 6월 30일까지 제작할 수 있으며 동 농업기계는 2015년 9월 30일까지 출고할 수 있다. 5. 나목에 따라 인증을 받아 2015년 12월 31일까지 제작하거나 수입된 56kW 이상 130kW 미만 농업기계 원동기에 대해서 인증기관으로부터 확인받은 경우에는 농업기계 제작자가 해당 원동기를 장착하여 2016년 6월 30일까지 제작할 수 있으며 동 농업기계는 2016년 9월 30일까지 출고할 수 있다. 6. 19㎾ 미만 농업기계 원동기에 대해서는 NRTC모드 측정방법을 대신해 환경부장관이 고시하는 측정방법으로 대체할 수 있다. 7. 탄화수소는 NMHC로 측정한다.