[별표 18]

표준 시인거리별 규격 기준

1. 표지판 치수

표준 시인거리(30m, 50m, 100m)에 대한 사용한도와 표지의 치수는 다음과 같다. 단, 필요시 임의의 시인거리에서 식별 가능한 표지의 치수는 비례식을 사용하여 구한다. 다음 그림은 표준 시인거리에 따른 표지 치수에 대한 예이다.

표준 시인거리(m)	사용한도	가로 × 세로 길이(mm)
30m	50m 이하	600 × 800
50m	100m이하	1000 × 1300
100m	200m이하	1950 × 2600