[별표 19의2] <개정 2010.11.10>
가스방전식 전조등의 광도기준(제106조제1호 관련)
구분	측정점 및 측정구역(밀리미터)	광도(칸델라)
주행빔	H-V	최대광도값의 80퍼센트 이상
	H-1125L	25,000 이상
	H-1125R	25,000 이상
	H-1125L~2250L	6,250 이상
	H-1125R~2250R	6,250 이상
	최대광도값 위치	43,750 이상 112,500 이하
변환빔	H/H2 윗부분 또는 H/H3/H4 윗부분	625 이하
	HV	625 이하
	250U-1500L	312 이하
	250D-500R	12,500 이상
	375D-1500L	12,500 이하
	750D-1500L	18,750 이하
	375D-V	7,500 이상
	375D-750R	12,500 이상
	750D-3960L	2,500 이상
	750D-3960R	2,500 이상
	750D-6700L	1,250 이상
	750D-6700R	1,250 이상
	1250D-9100L	625 이상
	1250D-9100R	625 이상
	1750U-3500L	62 이상
	1750U-V	62 이상
	1750U-3500R	62 이상
	875U-1750L	125 이상
	875U-V	125 이상
	875U-1750R	125 이상
	H-3500L	62 이상
	H-1750L	125 이상
	구역Ⅰ(A~B: 375D-2250L~2250R)	3,750 이상
	구역Ⅱ(C~D: 450U-1400R~3960R)	3,750 이하
	구역Ⅲ(E~F: 1875D-4170L~3750R)을 포함한 아랫부분	12,500 이하
	750D 윗부분-VV선 우측	43,750 이하
	VV선 좌측	31,250 이하
주) 1. 이 표는 가스방전식 전구 사용 전조등 형식에 적용한다. 2. 시험스크린의 위치는 등화장치 광원에서 25미터의 거리에 위치하여야 한다. 3. “V”란 등화장치 광원을 통과하고 시험스크린 및 지면에 동시에 수직인 면과 시험스크린과의 교차선을 말한다. 4. “H”란 함은 등화장치의 광원을 통과하는 지면에 수평인 면과 시험스크린과의 교차선을 말한다. 5. “측정점”이란 시험스크린 상에서 광도가 측정되는 점들로서 H선과 V선을 기준으로한 거리(㎜)로 표시되는 점을 말한다. 이 경우 측정점을 표시하는 U, D는 H선 위쪽과 아래쪽의 거리를 의미하고, L, R은 V선 왼쪽과 오른쪽의 거리를 말한다. 6. 중복된 측정구역의 경계선에는 두 광도기준 중 강화된 기준을 적용한다. 7. 변환빔의 경우에는 선명한 컷오프선을 형성할 수 있어야 한다. 8. 30분 이상 소등한 상태에서 전조등의 최초 점등 4초 후에는 주행빔은 HV에서 37,500칸델라 이상이어야 하고, 변환빔은 V-375D에서 6,250칸델라 이상이어야 한다. 9. 측정빔ㆍ측정구역의 컷오프선은 아래 그림 1 또는 그림 2를 만족하여야 한다. 10. 국토해양부장관이 따로 정하는 내구성시험 후 위 기준을 만족하여야 한다. (그림 1) (그림 2)
11. 변환빔의 측정구역 H/H2 윗부분 또는 H/H3/H4 윗부분 안에서 아래측정점의 광도값은 다음의 광도범위 안에 있어야 한다. 광도범위: 187칸델라≦1+2+3 375칸델라≦4+5+6 12. 양산되고 있는 자동차의 광도기준은 위 표 기준의 ±20퍼센트 이내의 편차를 가질 수 있다. 다만, H-V 및 H/H2 윗부분, H/H3/H4 윗부분에서는 813칸델라 이하, 250U-1500L은 438칸델라 이하이어야 하고, 주행빔의 H-V는 최대 광도값의 75퍼센트 이상이어야 한다. 13. 제12호에도 불구하고 4개의 시험품 중 1개 이상은 위 표 기준을 만족하여야 한다. 다만, 구역 H-V 및 H/H2 윗부분, H/H3/H4 윗부분에서는 813칸델라 이하, 250U-1500L은 438칸델라 이하이어야 한다. 14. 조명가변형 전조등은 고장이 난 경우 H선 위의 광도기준을 초과하지 아니하여야 하고, 750D-V 지점에서 3,125칸델라 이상이어야 한다. 15. 전조등빔 또는 컷오프선의 꼭짓점이 회전하는 방식의 조명가변형 전조등은 50,000회 이상 작동시험을 실시하여 이상이 없어야 한다. 16. LED를 함께 사용하는 경우 각각 별도로 측정하여 광도값을 합산한다. 이때 LED 전조등은 측정값에 0.7배를 곱한 값으로 한다.