[별표 19의2] <개정 2014.2.6>
평균 배출허용기준 등(제71조의2제1항 관련) 1. 평균 배출허용기준을 적용받는 자동차 : 휘발유 및 LPG를 사용하는 경자동차, 소형승용ㆍ화물, 중형승용ㆍ화물자동차 및 수소를 연료로 사용하는 자동차 2. 평균 배출허용기준을 적용받는 자동차제작자 : 평균 배출허용기준을 적용받는 자동차를 제작하는 자 3. 평균 배출허용기준 가. 자동차제작자는 전체 출고차량의 탄화수소 배기관가스(이하 ‘배기관가스’라 한다)의 평균 배출량이 각 연도별로 아래의 수치를 만족하도록 하여야 한다.
적용대상	2009년			2010년	2011년	2012년 6월까지		2012년 7월부터		2013년		2014년	2015년
경자동차, 소형승용차(다목적형자동차를 제외한다), 1.7톤 미만 소형화물차	0.025g/㎞ 이하			0.025g/㎞ 이하	0.025g/㎞ 이하	0.025g/㎞ 이하		0.024g/㎞ 이하		0.024g/㎞ 이하		0.023g/㎞ 이하	0.022g/㎞ 이하
1.7톤 이상 소형화물차, 중형화물차, 중형승용차, 다목적형 소형승용자동차	0.031g/㎞ 이하			0.031g/㎞ 이하	0.031g/㎞ 이하	0.031g/㎞ 이하		0.029g/㎞ 이하		0.029g/㎞ 이하		0.027g/㎞ 이하	0.027g/㎞ 이하
나. 연간 경자동차, 소형승용차(다목적형 자동차를 제외한다), 1.7톤 미만 소형화물차의 전체 출고차량의 대수가 아래와 같은 자동차제작자의 배기관가스 평균 배출량은 각 시기별로 아래의 수치를 만족하여야 한다. 1)「대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정」 발효 전
연간 출고대수			250대 이하				250대 초과 4,000대 이하				4,000대 초과 10,000대 이하
평균 배출허용기준			0.047g/km				0.039g/km				0.030g/km
2)「대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정」 발효 이후
연간 출고대수		4,500대 이하							4,500대 초과 10,000대 이하
평균 배출허용기준		0.047g/km							0.037g/km