[별표 19의3] <신설 2012.2.3>

평균 배출량 산정방법 등(제71조의2제4항 및 제71조의3제5항 관련)

1. 평균 배출량 산정방법

【∑(배출기준별 자동차 출고량 × 배출기준별 배기관가스 기준값) + (배출기준별 하이브리드 자동차 출고량 × 배출기준별 하이브리드 배기관가스 배출값)】÷ 전체출고량

비고

가. 배기관가스 평균 배출량 계산시 배출기준별 배기관가스 기준값은 별표 17 제1호 바목 기준1, 2 및 같은 호 사목 기준1, 2의 경우 ‘가’란의 배기관가스 기준값을 사용한다.

나. 배기관가스 평균 배출량 계산시 하이브리드 배기관가스 배출값은 전기동력만으로 주행할 수 있는 거리에 따라 달리 적용하되, 세부적인 사항은 환경부장관이 정하여 고시한다.

다. 자동차제작자가 24만km의 배출가스 보증기간을 적용할 경우 경자동차, 소형승용자동차(다목적형 자동차는 제외한다), 1.7톤 미만 소형화물자동차에 대하여 배기관가스 평균 배출량 계산시 다음의 기준을 사용한다.

기준	탄화수소(배기관가스) 기준값
기준 1	0.037g/km
기준 2	0.019g/km
기준 3	0.005g/km
기준 4	0g/km

라. 배기관가스 평균 배출량은 소수점 5째 자리에서 반올림하여 소수점 4째 자리까지 산정한다.

2. 차이분 및 초과분의 산정방법

[(해당 연도 배기관가스 평균 배출허용기준) - (자동차제작자가 달성한 배기관가스 평균 배출량)] × 전체출고량

비고

가. 차이분 및 초과분은 소수점 5째 자리에서 반올림하여 소수점 4째 자리까지 산정한다.

나. 각 제작사별 차이분 및 초과분을 산정할 때에는 경자동차, 소형승용차(다목적형 자동차를 제외한다), 1.7톤 미만 소형화물차의 차이분 및 초과분과 1.7톤 이상 소형화물차, 중형화물차, 중형승용차, 다목적형 소형승용자동차의 차이분 및 초과분을 더하여 산정할 수 있다.