[별표 19의6] <개정 2010.11.10>
전조등의 광도기준 Ⅳ(제106조제1호관련)
구분		기계식 조준					시각/광학적 조준
		측정점 및 측정구역(도)	광도(칸델라)				측정점 및 측정구역(도)		광도(칸델라)
			1A1, 1C1, 1G1		2A1, 2C1, 2G1				1A1, 1C1, 1G1		2A1, 2C1, 2G1
주행빔		2U-V	750이상		750이상		2U-V		750이상		750이상
		1U-3L, 3R	3,000이상		2,000이상		1U-3L, 3R		3,000이상		2,000이상
		H-V	18,000이상 60,000이하		7,000이상 15,000이하		H-V		18,000이상 60,000이하		7,000이상 15,000이하
		H-3L, 3R	12,000이상		3,000이상		H-3L, 3R		12,000이상		3,000이상
		H-6L, 6R	3,000이상		2,000이상		H-6L, 6R		3,000이상		2,000이상
		H-9L, 9R	2,000이상		1,000이상		H-9L, 9R		2,000이상		1,000이상
		H-12L, 12R	750이상		750이상		H-12L, 12R		750이상		750이상
		1.5D-V	3,000이상		2,000이상		1.5D-V		3,000이상		2,000이상
		1.5D-9L, 9R	1,250이상		750이상		1.5D-9L, 9R		1,250이상		750이상
		2.5D-V	1,500이상		1,000이상		2.5D-V		1,500이상		1,000이상
		2.5D-12L, 12R	600이상		400이상		2.5D-12L, 12R		600이상		400이상
		4D-V	5,000이하		2,500이하		4D-V		5,000이하		2,500이하
변환빔		10U-90U	-		125이하		10U-90U		-		125이하
		4U-8L, 8R	-		64이상		4U-8L, 8R		-		64이상
		2U-4L	-		135이상		2U-4L		-		135이상
		1.5U-1R~3R	-		200이상		1.5U-1R~3R		-		200이상
		1.5U-1R~R	-		1,400이하		1.5U-1R~R		-		1,400이하
		1U-1.5L~L	-		700이하		1U-1.5L~L		-		700이하
		0.5U-1.5L~L	-		1,000이하		0.5U-1.5L~L		-		1,000이하
		0.5U-1R~3R	-		500이상 2,700이하		0.5U-1R~3R		-		500이상 2,700이하
		H-4L	-		135이상		H-4L		-		135이상
		H-8L	-		64이상		H-8L		-		64이상
		0.5D-1.5L~L	-		2,500이하		0.6D-1.3R		-		10,000이상
		0.5D-1.5R	-		8,000이상 20,000이하		0.86D-V		-		4,500이상
							0.86D-3.5L		-		1,800이상 12,000이하
		1D-6L	-		750이상		1.5D-2R		-		15,000이상
		1.5D-2R	-		15,000이상		2D-9L, 9R		-		1,250이상
	1.5D-9L, 9R			-		750이상		2D-15L, 15R		-		1,000이상
	2D-15L, 15R			-		700이상		4D-4R		-		12,500이하
	4D-4R			-		12,500이하		4D-20L, 20R		-		300이상
주 : 이 표는 1A1형식, 2A1형식, 1C1형식, 2C1형식, 1G1형식, 2G1형식에 적용한다.