[별표 19의7] <신설 2008.12.8>
이륜자동차(50㏄이상 125㏄미만) 전조등의 광도기준(제106조제1호 관련)
측정점 및 측정구역 (밀리미터)		광도(cd)
주행빔	H-V	최대광도의 90%이상
	H-1125L	7,500이상
	H-1125R	7,500이상
	H-2250L	1,875이상
	H-2250R	1,875이상
	최고광도값	20,000이상 112,500이하
변환빔	375D-V	1,875이상
	375D-2250L～2250R	938이상
	750D-2250L～2250R	1,875이상
	구역A (h-h선 윗 부분중 3960L～3960R)	438이하
	구역B(375D~750D와 2250L～2250R)	938이상
주 1. 시험스크린의 위치는 등화장치의 광원에서 25미터의 거리에 위치하여야 한다. 2. “V”란 등화장치의 광원을 통과하고 시험스크린 및 지면에 동시에 수직인 면과 시험스크린과의 교차선을 말한다. 3. “H”란 등화장치의 광원을 통과하는 지면에 수평인 면과 시험스크린과의 교차선을 말한다. 4. “측정점”이란 시험스크린 상에서 광도가 측정되는 점들로서 H선과 V축을 기준한 거리(㎜)로 표시되는 점을 말한다. 측정점을 표시하는 U, D는 H선 위쪽과 아래쪽의 거리를 의미하고, L, R은 V축 왼쪽과 오른쪽의 거리를 의미한다. 5. 중복된 측정구역의 경계선에는 두 광도 기준 중 강화된 기준을 적용한다. 6. 변환빔의 경우 선명한 컷-오프선을 형성하여야 한다. 7. 측정빔ㆍ측정구역 및 컷-오프선은 아래 그림과 같다.
<50㏄ ～ 125㏄ 이륜자동차의 측정점ㆍ측정구역>