[별표 19의8] <신설 2008.12.8>
이륜자동차 전조등의 광도기준(제106조제1호 관련)
측정점 및 측정구역 (밀리미터)		광도(cd)
주행빔	H-V	최대광도의 90%이상
	H-1125L	10,000 이상
	H-1125R	10,000 이상
	H-2250L	2,500 이상
	H-2250R	2,500 이상
	최고광도값	20,000 이상 112,500 이하
변환빔	250U-1500L	188 이하
	250D-500R	3,750 이상
	375D-750R	3,750 이상
	750D-3960L, 3960R	938이상
	구역 A (h-h선 윗부분 중 3960L～3960R)	438 이하
	구역 B (375D∼750D와 2250L～2250R)	1,250 이상
	구역 C(750D 아랫부분 중 3960L～3960R)	12,500 이하
주 1. 시험스크린의 위치는 등화장치의 광원에서 25미터의 거리에 위치하여야 한다. 2. "V"란 등화장치의 광원을 통과하고 시험스크린 및 지면에 동시에 수직인 면과 시험스크린과의 교차선을 말한다. 3. "H"란 등화장치의 광원을 통과하는 지면에 수평인 면과 시험스크린과의 교차선을 말한다. 4. "측정점"이란 시험스크린 상에서 광도가 측정되는 점들로서 H선과 V축을 기준한 거리(㎜)로 표시되는 점을 말한다. 측정점을 표시하는 U, D는 H선 위쪽과 아래쪽의 거리를 의미하고, L, R은 V축 왼쪽과 오른쪽의 거리를 의미한다. 5. 중복된 측정구역의 경계선에는 두 광도 기준 중 강화된 기준을 적용한다. 6. 변환빔의 경우 선명한 컷-오프선을 형성하여야 한다. 7. 측정빔·측정구역 및 컷-오프선은 아래 그림과 같다.
<이륜자동차의 측정점·측정구역>
8. 50㏄～125㏄ 이륜자동차인 경우 [eqn: {375D-2250R```측정값} over {375D-V```측정값} GEQ 0.25]조건을 만족해야 한다. 9. 위의 광도기준은 ±20퍼센트 이내의 편차를 가질 수 있다. 다만, 구역 A에서는 625칸델라 이하여야 하고, 주행빔의 H-V는 최대 광도값의 75퍼센트 이상이어야 한다. 10. 주란 제9호에도 불구하고 4개의 시험품 중 1개 이상은 위의 광도기준을 만족하여야 한다.