[별표 2]

경보 매개변수

1. GPS

(1) 위성의 배치

경 보 항 목	검출부분	한계치 (Threshold)	지속기간 (Duration)	비고
위성수 과소(過小)	RS, IM	3이하	65초
High HDOP	IM	6이상	65초

(2) 위성

경 보 항 목	검출부분	한계치 (Threshold)	지속기간 (Duration)	비고
PRC 과대	RS	120m 이상	-
RRC 과대	RS	4m/s 이상	-

2. DGPS

경 보 항 목	검출부분	한계치 (Threshold)	지속기간 (Duration)	비고
IM Feedback	RS	12초	-
Correction Age	IM	30초	30초
MSG Error Ratio	IM	10%	60초
Beacon SNR	IM	10db	60초
Beacon SS	IM	평균값에서 5db이하	60초
Position Error	IM	5m	30초
PR Residual	IM	12m	30초
RR Residual	IM	2m/s	60초
Low UDRE	IM	101%	100초