【별표 2】

구경별 정액요금 산출 조견표(예시)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

* 구경별 정액요금 총액(s)이 44,625천원인 경우

계량기 구경별	설치대수 (a)	유량계수 (b)	구경별 추정유량비 (c=a×b)	구경별배분율 c (d=□□□□) ∑c	부과금액
					총액(s×d) (천원/년)	1전당 (원/월)
합 계	37,851		57,717	1.000	44,625	90
13	35,000	1.0	35,000	0.606	27,061	60
20	1,200	2.8	3,360	0.058	2,598	180
25	800	4.5	3,600	0.062	2,783	290
32	600	8.0	4,800	0.083	3,711	510
40	100	13.5	1,350	0.023	1,044	870
50	70	20.7	1,449	0.025	1,120	1,330
65	20	37.8	756	0.013	585	2,430
75	30	50.2	1,506	0.026	1,164	3,230
80	10	57.6	576	0.010	445	3,710
100	5	85.6	428	0.007	331	5,510
125	4	137.7	551	0.010	426	8,870
150	3	186.5	560	0.010	433	12,010
200	2	264.9	530	0.009	410	17,060
250	2	357.3	715	0.012	553	23,020
300	2	430.9	862	0.015	666	27,760
350	2	542.4	1,085	0.019	839	34,940
400	1	590.3	590	0.010	456	38,030

<산출요령>

a) 설치대수 : 실제 설치된 구경별 수량과 계획물량을 예측하여 기재

b) 보정계수 : 하젠-윌리엄즈 공식을 활용하여 산출

－ 하젠-윌리엄즈 공식에 의한 유량비와 수용실태를 고려하여 13㎜구경을 기준값(1.0)으로한 보정계수를 곱하여 산출

－ 하젠-윌리엄즈(Hazen-Williams) 공식 : Q=0.27583×C×D2.63×I0.54(㎥/S)

〔Q : 유량, C : 조도(粗度), D : 관경, I : 동수구배(動水勾配)〕

계량기구경별 (㎜)	유량비(A) (하젠-윌리엄즈공식)	수용실태를 고려한 보정계수(B)	유량계수 (A×B)
13	1.00	1.000	1.0
20	3.10	0.900	2.8
25	5.58	0.800	4.5
32	10.69	0.753	8.0
40	19.22	0.700	13.5
50	34.56	0.600	20.7
65	68.91	0.548	37.8
75	100.40	0.500	50.2
80	118.97	0.484	57.6
100	213.96	0.400	85.6
125	384.77	0.358	137.7
150	621.51	0.300	186.5
200	1324.46	0.200	264.9
250	2381.83	0.150	357.3
300	3847.32	0.112	430.9
350	5770.69	0.094	542.4
400	8198.73	0.072	590.3