[별표 2] <개정 2006. 5. 26>

기상특보 발효시 어선조치 및 준수사항

(제9조제1항 관련)

주의보 및 경보명칭	기 상 상 태	조치 및 준수사항
풍랑주의보	해상에서 풍속 14m/s 이상이 3시간이상 지속되거나 유의파고가 3m를 초과할 것으로 예상될 때	1. 15톤(구톤수 20톤)미만 출항금지 2. 15톤(구톤수 20톤)미만 출어선 대피 및 안전항해 3. 전 어선 황천준비 및 안전조치 4. 전 어선 통신기(라디오)개방 경보청취
풍랑경보	해상에서 풍속 21m/s 이상이 3시간이상 지속되거나 유의파고가 5m를 초과할 것으로 예상된 때	1. 전 어선 출항금지 2. 전 출어선 대피 및 안전항해 3. 전 어선 황천 준비 및 안전조치 4. 전 어선 통신기(라디오) 개방 경보 청취
해일주의보	천문조, 태풍, 폭풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효기준갑 이상이 예상될 때. 다만 발효기준값은 기상청 해일특보 발효기준값에 따름	1. 전 출어선 항해주의 2. 항내 정박선 안전지대 대피 3. 전 어선 황천 준비 및 안전조치 4. 전 어선 통신기(라디오)개방 경보 청취
해일경보	천문조, 태풍, 폭풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효기준갑 이상이 예상될 때. 다만 발효기준값은 기상청 해일특보 발효기준값에 따름	1. 전 출어선 항해주의 2. 항내 정박선 안전지대 대피 3. 전 어선 황천 준비 및 안전조치 4. 전 어선 통신기(라디오)개방 경보 청취

주의보 및 경보명칭	기 상 상 태	조치 및 준수사항
태풍주의보	태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우 현상 등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 떄	1. 전어선 출항금지 2. 전 출어선 신속대피 3. 전 어선 황천항해 및 안전조치 4. 전 어선 통신기(라디오)개방 경보 청취
태풍경보	태풍으로 인하여 풍속이 17㎧이상, 또는 강우량이 100mm이상 예상될 때	1. 전 어선 출항금지 2. 전 출어선 긴급대피 3. 항내어선 안전계선 및 안전지대 이동 대피(소형어선 육상인양) 4. 전 어선 통신기(라디오)개방 경보 청취

주 :    1.  어선출입항통제는 기상청에서 예보하는 기상특보에 의거 통제를 하여야 한다.

2. 선박 출항․입항 신고기관(통제소장․신고소장)은 기상청의 기상특보 발표시간부터 발효시간내에 인근어장에 부설한 어구양망 및 철망 등을 위하여 출항하고자 할 때에는 현지기상을 감안, 충분한 시간적 여유가 있다고 판단될 때에 한하여 시간내에 귀항하겠다는 의무 이행 각서를 징구한 후 출항조치 할 수 있다. <개정 2010. 1.14>

3. 위 기준에 불구하고 해양수산부장관, 시․도지사 및 해양경비안전본부장은 태풍주의보 발효 이전이라도 태풍진로 및 대피시간 등을 감안하여 어선의 출항금지 및 대피를 지시할 수 있으며 선주와 선장 또는 그 직무를 대행하는 사람은 태풍의 진로를 감안하여 선박의 안전에 관한 사전준비를 철저히 하여야 한다.<개정 2006.11.13, 2010. 1.14, 2015. 3.6>

4. 어업정보통신국장은 해상기상특보 발효시 특보내용과 출어선 준수사항등을 매시간 방송하고 신속히 대피하도록 계도함과 아울러 대피상황을 매 4시간마다 수협중앙회를 경유 해양수산부 어선안전종합상황실에 보고하고 필요시 인근 유관기관(해양경비안전서, 시․군)에도 통보하여야 한다. <개정 2010. 1.14, 2015. 3.6>