[별표 2] 대상 기자재별 적합성 평가 적용 구분(제10조제1항 관련)

※ 다음 표의 전기적 시험항목 란에서 “규칙”은 「무선설비규칙」, “해상”은「해상업무용 무선설비의 기술기준」, “항공”은 「항공업무용 무선설비의 기술기준」, “사업”은「전기통신사업용 무선설비의 기술기준」, “응용”은「전파응용설비의 기술기준」, “기타“는 「간이무선국ㆍ우주국ㆍ지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준」을 말한다.

기자재의 종류		환경적 조건	전기적 시험항목
선박에 설치하는 경보자동 수신기
	무선전화경보 자동수신기	o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓒ o 온도ⓑ o 습도ⓐ	o 시동후 1분 이내에 정상 동작함을 확인 o 무선전화경보신호의 전파를 수신할 때 확성기가 동작하는 것의 전기적 동작특성(해상 제17조제2항제4호, 제11호의 가목 및 나목) o 무선전화경보 신호의 전파를 수신할 때 가청경보기가 동작하는 것의 전기적 동작특성(해상 제17조제2항제3호․제4호 및 제12호 가목부터 다목까지) - 해상 제17조제2항제12호 가목 및 다목의 조건에 관한 시험은 무선전화경보 신호(해상 제17조제1항제3호부터 제6호까지의 규정에 의한 허용치 이내일 것)를 가해서 행한다. - 무선전화경보신호발생장치의 동작조건(해상 제17조제2항제12호 바목) o 항행경보신호를 수신하기 위한 장치를 설치한 경우 당해 장치의 조건(해상 제17조제2항제4호) - 이 경우에 항행경보신호(해상 제21조제1호 및 제2호의 규정에 의한 허용치 이내일 것)를 가해서 행한다.
선박국용무선방위 측정기		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 이내에 정상 동작함을 확인 o 중파무선방위측정기의 조건(해상 제19조제1항) o 중단파무선방위측정기의 조건(해상 제19조제2항) o 겸용무선방위측정기의 조건(해상 제19조제3항)
	국제항행에 종사하는 총톤수 1,600톤 이상의 선박에 설치 하는 선박국용 무선방위측정기
	기타의무선방위 측정기	o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓑ o 온도ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 이내에 정상 동작함을 확인 o 전기적 동작특성(해상 제19조제4항)
법제28조의 규정에 의하여 항공기에 의무적으로 설치하여야 하는 무선설비의 기기		1. 정격전압을 인가하여 시험하는 경우 o 진동ⓒ o 충격(가속도)ⓑ o 온도ⓕ o 습도ⓒ o 기압ⓐ	o 시동 후 1분 이내에 정상 동작함을 확인 o 주파수 허용편차(규칙 제3조) o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 공중선전력의 비율(항공 제5조제1항) o 변조도(항공 제7조) o 신호대잡음비, 종합주파수특성, 종합왜와 잡음 수신장치의 감도 및 통과대역폭등(항공 제9조) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
	항공기용 양측파대 무선전화 장치
		2. 정격전압의 (±) 10%의 전압을 인가하여 시험하는 경우 o 온도ⓖ 3. 전원전압을 정격전압의 (-)10%에서 (-)20%까지 변화시켰을 경우 4. 전원전압을 정격전압의 (-)20%에서 0V까지 매분 정격전압의 2% 비율로 변화시켰을 때의 시험의 경우	o 주파수허용편차(규칙 제3조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 공중선전력의 비율(항공 제5조제1항) - 온도시험조건 ⓖ로 시험을 하였을 때의 값이 상온상습이고 정격전압 때의 값의 70%이상일 것 o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 수신장치의 감도 특성은 상온․상습, 정격전압 때의 값에서 6 ㏈ 이상 저하되지 아니할 것.
	항공기용 단측파대 무선전화장치	o 항공기용 양측파대 무선전화 장치의 환경적 조건을 적용하였을 때	o 시동 15분 후에 정상 동작함을 확인 o 주파수 허용편차(규칙 제3조) o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 공중선전력의 비율(항공 제5조제1항) o 반송파 전력 및 기타의 성능(항공 제8조제1항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
	탑재DME	o 항공기용 양측파대 무선전화 장치의 환경적 조건을 적용하였을 때	o 시동 후 1분 이내에 정상 동작함을 확인 o 주파수 허용편차(규칙 제3조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 질문신호의 고주파 에너지의 분포, 질문신호의 발사간격(항공 제13조제1항제1호 라목 및 바목) o 질문신호의 특성, 질문신호의 발사수(항공 제13조제1항제1호 가목 및 바목) o 수신장치의 감도, 한 신호에서의 감쇠량, 실효선택도, 디코더의 특성, 신호강도선택특성, 거리기억성능, 거리측정정확도(항공 제13조제1항제2호) o 시험종료 후 공중선의 조건 확인(항공 제13조제1항제1호 아목) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
	ATC트랜스폰더 기기(4,096의 응답 코드로 된 응답신호를 송신하는 것에 한한다)	o 항공기용 양측파대 무선전화 장치의 환경적 조건을 적용하였을 때	o 주파수 허용편차(규칙 제3조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 응답신호의 구성, 특별위치식별 펄스의 발사(항공 제12조제2항제1호) o 공중선전력, 펄스의 특성, 응답횟수, 응답지연시간, 응답신호의 지터, 응답특성, 부엽의 억압특성(항공 제12조제2항제2호) o 수신설비의 감도, 펄스 폭 별 특성, 에코 억압의 특성, 수신휴지기간, 응답횟수제어를 위한 감도억압, 한신호 선택도, 간섭신호억압의 특성(항공 제12조제2항제3호) o 시험종료 후 공중선의 조건 확인(항공 제12조제2항제1호 바목) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
경보자동 전화장치		o 진동ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 2분 이내에 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차(규칙 제3조) o 전기적 동작특성(해상 제17조제1항)
단측파대 전파를 사용하는 단일통신로의 송신장치 및 수신장치로서 해상이동업무에 사용하는 무선설비의 기기		o 진동ⓑ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ, ⓑ 또는 ⓒ o 습도ⓐ	o 시동후 20분 이내에 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차(규칙 제3조) - 주파수를 외부에서 조정하는 장치를 가진 기기에 있어서는 그 장치를 조정했을 때의 주파수허용편차 o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조) o 스퓨리어스 발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 반송파전력 및 종합왜와 잡음(해상 제13조제1항) o 수신하고자 하는 주파수에 대한 감도․통과대역폭(수신하고자 하는 주파수에 대한 감도보다 6 ㏈ 감쇠하는 2개의 주파수간의 폭을 말함)․감쇠량․스퓨리어스리스폰스․실효선택도․종합왜와 잡음조건(해상 제13조제2항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
선박국용 레이더 기기		o 진동ⓓ o 연속동작ⓑ o 온도ⓗ o 습도ⓐ o 주수ⓑ o 나침의의 연속동작 통상의 사용조건에서 나침의를 1분에 대략 2회의 비율로 수평으로 회전시키는 경우와 등가로 볼 수 있는 신호를 가하였을 때	o 시동 후 4분 이내에 정상 동작함을 확인 o 지정주파수대폭(해상 제18조제1항제1호) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 선수선(해상 제18조제1항제8호 나목) o 거리환(해상 제18조제1항제8호 라목) o 나침의에 연동하여 표시하는 방위오차(나침의 연속동작시험의 경우에 한한다)(해상 제18조제1항 제11호) o 방위분해능(해상 제18조제1항제8호 바목) o 정밀도(해상 제18조제1항제9호)
	국내항행 선박에 설치하는 레이더
	국제항행 선박에 설치하는 레이더	o 진동ⓓ o 연속동작ⓑ o 온도ⓗ o 습도ⓐ o 주수ⓑ o 나침의의 연속동작, 국내항행 선박에 설치하는 레이더의 환경적 조건을 적용하였을 때	o 시동 후 4분 이내에 정상 동작하고, 정상동작이 가능하도록 준비된 상태에서 5초 이내에 정상 동작함을 확인 o 공중선의 조건(해상 제18조제2항제3호) o 지정주파수대폭(해상 제18조제1항제1호) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 거리환(해상 제18조제1항제8호 라목) o 나침의에 연동하여 표시하는 방위오차(나침의 연속동작시험의 경우에 한한다)(해상 제18조제1항 제11호) o 방위분해능(해상 제18조제2항제5호) o 정밀도(해상 제18조제1항제9호)
	국내항행 소형선박(선박안전법 제1장제2조제11호)에 설치하는 레이더	o 진동ⓓ o 연속동작ⓑ o 온도ⓘ o 습도ⓐ o 주수ⓑ	o 시동 후 4분 후에 정상 동작함을 확인 o 공중선전력(해상 제18조제3항제1호) o 지정주파수대폭(해상 제18조제1항제1호) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 방위분해능(해상 제18조제3항제5호) o 정밀도(해상 제18조제3항제6호)
선박국용 초단파대 무선전화 장치		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 온도ⓐ와 ⓚ o 습도ⓐ o 주수ⓒ	o 시동 후 1분후에 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차(규칙 제3조) o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 주파수변조 조건(해상 제14조제1항제1호) o 전력저하장치(해상 제15조제7항) o 최대주파수편이(해상 제14조제1항제5호) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 수신장치의 조건(해상 제14조제3항)
디지털 선택호출장치의 기기		o 진동ⓐ o 연속동작 ⓑ o 온도ⓔ o 습도ⓑ	o 시동후 1분 후에 정상 동작함을 확인 o 동작 조건(해상 제5조제1항제2호 및 제5호)
협대역 직접인쇄 전신장치의 기기		o 진동ⓐ o 연속동작 ⓑ o 온도ⓔ o 습도ⓑ	o 시동후 1분 후에 정상 동작함을 확인 o 전기적 동작특성(해상 제6조제1항제2호부터 제6호까지 및 제2항)
디지털선택호출장치 등을 이용하여 통신을 행하는 해상이동업무용 무선국의 송신장치 및 수신장치의 기기		o 진동ⓐ o 연속동작 ⓑ o 온도ⓔ o 습도ⓑ	o 시동 후 1분 후에 정상 동작함을 확인 o 주파수의 허용치(규칙 제3조) - 주파수를 외부에서 조정하는 장치를 갖는 기기에 있어서는 그 장치를 조정한 때의 주파수편차의 최대 및 최소의 값으로 한다 o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용치(규칙 제6조제3항) o 전력저하장치(해상 제15조 제5항) o 불요발사의 허용치(해상 제7조제1항 제1호․제2호 및 제13조제2항제4호) o 반송파전력(해상 제13조제1항제1호) - J3E 전파를 사용하는 송신장치에 한한다 o 종합왜와 잡음(해상 제13조제1항제1호) - J3E 전파를 사용하는 송신장치에 한한다 o 종합주파수 특성(해상 제13조제1항제1호) - J3E전파 또는 H3E전파를 사용하는 송신장치에 한한다 o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 수신장치의 조건(해상 제7조제1항제3호 및 제13조 제2항제1호)
	디지털 MF․HF 송수신 장치
	디지털 VHF 송수신장치	o 진동ⓐ o 연속동작 ⓑ o 온도ⓔ o 습도ⓑ	o 시동 후 1분 후에 정상 동작함을 확인 o 주파수의 허용치(규칙 제3조) o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용치(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 수신장치의 조건(해상 제7조제3항제3호) o 송신장치의 조건(해상 제7조제3항제2호)
디지털선택호출 전용수신기		o 진동ⓐ o 연속동작 ⓑ o 온도ⓔ o 습도ⓑ	o 시동후 1분후에 정상 동작함을 확인 o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 수신장치의 조건(해상 제5조제36조제2항제2호 다목)
	MF 및 MF․HF 전용수신기
	VHF전용수신기	o 진동ⓐ o 연속동작 ⓑ o 온도ⓔ o 습도ⓑ	o 시동후 1분후에 정상 동작함을 확인 o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 수신장치의 조건(해상 제5조제2항제3호 다목)
네비텍스 수신기		o 진동ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓔ o 습도ⓑ	o 시동후 1분후에 정상 동작함을 확인 o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 수신장치의 조건(해상 제9조제2호 및 제3호)
수색구조용 위치정보 송신장치의 기기		o 진동ⓐ o 낙하ⓑ o 수밀ⓑ o 연속동작ⓩ (-)20℃의 온도에 96시간 방치한 후 그 조건에서 8시간(송신시간과 수신시간에 대한 비율은 9대1로 한다) 동작시켰을 때 o 온도ⓐ,ⓑ,ⓒ중 하나와 ⓩ (+)20℃이하의 수온과의 차가 45℃높은 장소에서 1시간 방치한 다음 물 속에 1시간동안 담근 후 규정된 전압을 가하여 동작시켰을 때 o 습도ⓐ	o 시동후 1분후에 정상 동작함을 확인 o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 지정가능 주파수대는 9.14 ㎓이상 9.56 ㎓이하임을 확인 o 기기의 기술기준(해상 제8조제1항제2호, 제3호 및 제4호)
	수색구조용 레이더트랜스 폰더의 기기
	선박자동식별기능을 이용하는 수색구조용 송신기	o 진동ⓐ o 낙하ⓑ o 수밀ⓑ o 연속동작ⓩ (-)20℃에서 (+)55℃의 온도에 96시간 이상 동작시켰을 때 o 온도ⓩ (-)30℃와 (+)70℃의 온도에서 각각 10～16시간 방치한 후 상온에 복귀시켜 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때, 상온에서 전원을 켜고 (-)20℃와 (+)55℃의 온도로 변화시켜서 각각 10～16시간 방치한 후 그 온도에서 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때, o 습도ⓐ	o 시동후 1분후에 정상 동작함을 확인 o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 송신장치의 조건(해상 제8조제2항제2호)
위성비상위치 지시용 무선표지 설비의 기기		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 낙하ⓒ o 수밀ⓒ o 연속동작ⓩ (-)20℃의 온도에 1시간 방치한 후 그 조건에서 48시간 동작시켰을 때 o 온도ⓐ o 습도ⓩ (+)35℃에서 상대습도의 93%의 습도에 10시간 방치한 후 일반적인 온도 및 습도에 복귀시켜 규정된 전압을 가하여 동작시켰을 때	o 시동후 15분후에 정상 동작함을 확인 o 주파수의 허용편차(규칙 제3조) o 점유주파수대폭(규칙 제4조) o 전기적 동작특성(해상 제11조제1항제2호 가목, 부호형식을 제외한다) o 공중선의 조건(해상 제11조제1항제3호, 편파를 제외한다)
자동식별장치용 무선설비의 기기		ｏ진동ⓐ ｏ연속동작ⓑ ｏ온도ⓔ ｏ습도ⓑ	o 시동 후 2분 후에 정상 동작함을 확인 o 주파수의 허용치(해상 제22조제1항제2호가목) o 점유주파수대폭의 허용치(해상 제22조제1항 제1호 다목) o 스퓨리어스발사의 허용치 (해상 제22조제1항 제2호 나목) o 공중선전력의 허용치(해상 제22조제1항제2호 다목) o 구조적조건(해상 제22조제1항제1호) o 송신장치의 조건(해상 제22조제1항제2호) o 수신설비로부터 부차적으로 발사 되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 수신장치의 조건(해상 제22조제1항제3호)
	선박자동식별장치
	항로표지용 자동식별장치	ｏ진동ⓐ ｏ연속동작ⓑ ｏ온도ⓔ ｏ습도ⓑ	o 시동 후 2분 후에 정상 동작함을 확인 o 주파수의 허용치(해상 제22조제1항제2호가목) o 점유주파수대폭의 허용치(해상 제22조제1항 제1호 다목) o 스퓨리어스발사의 허용치(해상 제22조제1항 제2호 나목) o 공중선전력의 허용치(해상 제22조제2항제2호 나목) o 구조적조건(해상 제22조제2항제1호) o 송신장치의 조건(해상 제22조제2항제2호) o 수신설비로부터 부차적으로 발사 되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 수신장치의 조건(해상 제22조제2항제3호)
단측파대 전파를 사용하는 단일통신로의 송신장치 및 수신장치의 기기(해상, 항공 업무용 무선설비를 제외한다)		o 진동ⓑ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ, ⓑ 또는 ⓒ o 습도ⓐ	o 시동 후 20분 이내에 정상 동작함을 확인 o 주파수 허용편차(규칙 제3조) - 주파수를 외부에서 조정하는 장치를 가진 기기에 있어서는 그 장치를 조정했을 때의 주파수허용편차 o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 반송파전력(기타 제10조제1호부터 제4호까지) o 종합왜와 잡음(기타 제10조제1호부터 제4호까지) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
간이무선국용 무선설비의 기기		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ 또는 ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차(기타 제4조) o 점유주파수대폭의 허용치(기타 제4조) o 스퓨리어스발사의 허용치(기타 제4조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 인접채널누설전력(기타 제4조) o 마을공지사항 안내 간이무선국용 무선설비는 송신 시작 후 10분 경과 후에 자동으로 송신종료 함을 확인(기타 제4조)
기상원조국에 사용 하는 라디오존데 및 라디오로봇트의 기기		o 진동ⓑ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ+ⓩ 라디오존데는 (-)65℃의 온도에서 10분간 방치 후 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때 o 습도ⓐ	o 시동후 10분(취급설명서에 정격 가열시간이 명시된 경우에는 그 시간이 경과한 후) 이내에 정상 동작함을 확인 o 주파수 허용편차(규칙 제3조) o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항)
라디오부이의 기기		o 진동ⓑ o 낙하ⓓ o 수밀ⓓ o 연속동작 ⓐ o 온도 ⓑ+ⓓ o 습도ⓐ	o 시동 후 10분(취급설명서에 정격 가열시간이 명시된 경우에는 그 시간이 경과한 후) 이내에 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차(규칙 제3조) o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조 제3항) o A2A․A2B 전파의 변조도(해상 제20조제1항제3호) - 공중선전력 1W이하의 것을 제외한다 o 선택호출용 라디오부이의 경우 당해 기능의 동작 조건(해상 제20조제2항제3호)
간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준 제9조에 따른 무선설비의 기기		o 진동ⓑ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ, ⓑ 또는 ⓒ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차(규칙 제3조, 기타 제9조) o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조, 기타 제9조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조, 기타 제9조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 최대주파수편이(기타 제9조) o 저역여파기 특성(기타 제9조, F3E, G3E에 한함) o 인접채널누설전력(기타 제9조) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준 제15조에 따른 무선설비의 기기		o 진동ⓑ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ, ⓑ 또는 ⓒ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 실효복사전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 주파수허용편차(기타 제15조) o 호핑채널당 점유주파수대폭의 허용치(기타 제15조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 인접채널누설전력(기타 제15조) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준 제16조에 따른 무선설비의 기기		o 진동ⓑ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ, ⓑ 또는 ⓒ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 주파수허용편차(기타 제16조) o 점유주파수대역폭허용치(기타 제16조) o 불요발사 허용치(기타 제16조) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
개설허가를 받아야 하는 고주파 이용설비 중 의료용 설비의 기기		o 상온․상습 조건에서 규정된 전원전압을 인가하여 동작시켰을 때	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 전계강도 허용치(응용 제3조제1항제2호)
무선호출국용 무선설비의 기기		o 진동ⓑ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 이내에 정상 동작함을 확인 o 주파수 허용편차(기타 제12조 또는 사업 제6조) o 점유주파수대폭(기타 제12조 또는 사업 제6조) o 스퓨리어스발사의 허용치(기타 제12조 또는 사업 제6조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
MCA 이동통신용 무선설비의 기기		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치(사업 제4조제1항) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
개인휴대통신용 무선설비의 기기		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치(사업 제4조제2항) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
IMT 이동통신용 무선설비의 기기		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치(사업 제4조제3항 및 제4항) o 인접채널누설전력(사업 제4조제3항 및 제4항) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(사업 제4조제3항 및 제4항)
LTE 이동통신용 무선설비의 기기		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치(사업 제4조제5항 및 제6항) o 인접채널누설전력(사업 제4조제5항 및 제6항) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(사업 제4조제5항 및 제6항) ※ 시험방법은 국립전파연구원공고「이동통신용 무선설비(LTE) 기술기준 시험방법」을 적용
900 ㎒대 주파수의 전파를 사용하는 무선데이타 통신용 무선설비		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치(사업 제8조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
주파수공용무선 전화장치		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치, 최대주파수편이, 종합왜율과 잡음(사업 제9조 또는 기타 제13조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 저역여파기 특성(사업 제9조 또는 기타 제13조) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
생활무선국용 무선설비		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ 또는 ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치(규칙 제26조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
해상이동전화용 무선설비		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치 등(사업 제11조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 저역여파기 특성(사업 제11조) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
위성휴대통신 무선국용 무선설비		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치 등(사업 제7조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
무선탐지업무용 무선설비		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치 등(기타 제7조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
아마추어무선국용 무선설비(자가사용 목적으로 제작 또는 조립한 기기를 제외한다)		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ 또는 ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차(규칙 제3조) o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
가입자회선용 무선설비		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치 등(사업 제10조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
긴급무선전화용 무선설비		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치 등(사업 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
무선CATV용 무선설비		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차(규칙 제3조) o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
휴대인터넷용 무선설비의 기기		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치(사업 제12조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
위치기반서비스용 무선설비의 기기		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치(사업 제13조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 규칙 제9조제1항)
방송제작 및 공연지원용 무선설비의 기기		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ 또는 ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 실효복사전력, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치(기타 제14조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
전파법 시행령 제25조제4호 규정에 의한 기기 중 전계강도, 자계강도, 복사전력 무선기기		o 온도ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 전계강도허용치 또는 자계강도허용치(상온․상습 조건에 한함) (규칙 제27조부터 제34조까지) o 저주파 송신기의 불요발사(제15조제1항제3호)
특정소출력 무선국용 무선설비		o 온도ⓐ 또는 ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치(규칙 제29조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 전계강도 및 전력밀도 허용치(규칙 제29조) o 시각장애인 유도신호용 무선기기의 수신부 성능(규칙 제29조제3항제9호) o 소형 기지국용 무선기기는 전기통신사업용 무선설비의 기술기준에 적합할 것
RFID/USN용 무선설비의 기기		o 온도ⓐ 또는 ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차(규칙 제30조) o 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사 허용치, 전계강도 또는 공중선전력(규칙 제30조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) ※ 13.552~13.568 MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 RFID용 무선설비에서 송신장치가 지속적으로 전파를 발사하고 송수신장치간 거리가 3m 이내일 경우, “수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기”를 적용하지 않음
코드없는 전화기		o 온도ⓒ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치(규칙 제31조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 전파간섭 회피 기능(규칙 제31조제1항)
초광대역(UWB) 무선설비의 기기		o 온도ⓐ 또는 ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치, 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기, 전파간섭 회피 기능(규칙 제32조제1항) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) ※ 주파수허용편차는 적용하지 않음
용도미지정 무선설비의 기기		o 온도ⓐ 또는 ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치(규칙 제32조제2항) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
체내이식 무선의료기기		o 온도ⓩ 온도 : 다음 온도에서 각각 1시간 이상 방치한 후 그 온도에서 시험 - 제어용: 0℃, 55℃ - 이식용: 25℃, 45℃ o 습도ⓐ ※온도․습도 조건은 주파수허용편차에만 적용	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 주파수대폭의 허용치, 스퓨리어스발사의 허용치, 전파간섭 회피 기능(규칙 제33조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) ※ 이식용 무선설비는 정격전압으로만 시험 ※ 규칙 제33조제7호 본문의 예비채널 확보기능은 선택적으로 적용
물체감지센서용 무선설비의 기기		o 온도ⓐ 또는 ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치, 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제34조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항)
기타 무선설비		o 해상이동업무용은 디지털선택호출장치의 환경적 조건을 준용한다. o 항공이동업무용은 항공기용 양측파대 무선전화장치의 환경적 조건을 준용한다. o 기타의 경우 - 진동ⓐ - 충격ⓐ - 연속동작ⓐ - 온도ⓐ - 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차(규칙 제3조) o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)