〔별표 2〕

리프트의 동일형식 인정범위

1. 기본형식과 동일 설계조건하에서 다음〈표〉의 주요 요소에 대하여 여러 가지로 분류되는 구분에 따라 조합한 사양이 동일한 경우 기타사항이 변하더라도 동일형식으로 인정할 수 있다. 다만, 리프트의 종류(랙 및 피니언식, 와이어로프식 또는 간이 리프트 등) 및 마스트의 단면 규격 등이 동등이상이어야 한다.

요 소	구 분
1) 용량(적재하중)	가. 0.5톤 이상 1톤 미만 나. 1톤 이상의 경우 매 0.5톤을 더한 것
2) 형 식	가. 리프트 단독형 나. 지브크레인 겸용 다. 타워크레인 겸용 라. 데릭 겸용
3) 운반구 수량	가. 단독형 나. 복동형
4) 마스트 수량	가. 단주형 나. 쌍주형