[별표 2]

발파공사의 경우 협의가 필요한 1회 발파량(제3조제3항 관련)

구 분 거 리(m)1)	장약량(kg)	비고
500 미만	25
500 이상 700 미만	30
700 이상 1,000 미만	50
1,000 이상 1,200 미만	120
1,200 이상 1,500 미만	180
1,500 이상 1,700 미만	300
1,700 이상 2,000 미만	400
2,000 이상 4,000 미만	550
4,000 이상 8,000 이하	1,000

주 1) 거리는 원자로 및 관계시설의 경우 원자로중심으로부터의 거리를, 핵연료주기시설의 경우 건물 중심으로부터의 거리를, 폐기시설의 경우 폐기물 중간저장시설, 인수시설 또는 영구처분시설 중심으로부터의 거리를 말한다.