[별표 2]

분석장비 주요 점검사항(제9조 제1항, 제3항 관련)

구분	장 비 명	점 검 사 항
정밀분석장비	가스크로마토그라프	전원연결상태, 자동시료주입기 작동상태, 오븐작동상태, 가스공급정상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태, 검출기이상유무 등
	액체크로마토그라프 -이온크로마토그래프 포함	전원연결상태, 펌프작동상태, 검출기작동상태, 시료주입기작동상태, 칼럼정상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태, 검출기 이상유무 등
	가스크로마토그라프 매스	전원연결상태, 시료주입기작동상태, 오븐작동상태, 가스공급정상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태, 검출기 이상유무 등
	액체크로마토그라프 매스	전원연결상태, 펌프작동상태, 검출기작동상태, 시료주입기작동상태, 칼럼정상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태, 검출기 이상유무 등
	중금속분석기 -ICP, AAS, ICP/MS, 수은전용분석기	전원연결상태, 시료주입구상태, 검출기작동상태, 가스공급상태, 점화상태, 펌프작동상태, 데이터시스템 정상유무, 청결상태, 검출기이상유무 등
	분광광도계	전원연결상태, 본체정상유무, 램프정상유무, 샐보관상태, 데이터시스템 정상유무, 청결상태 등
	참테스트	전원연결상태, 본체작동정상유무, 테이타시스템 정상유무, 청결상태 등
	래피드킷	전원연결상태, 본체작동정상유무, 온도조절기정상유무, 청결상태 등
	Real-Time PCR	전원연결상태, 히터작동상태, 데이터시스템 정상유무, 청결상태 등
	Image Analyze	전원연결상태, UV작동상태, 조리개작동상태, 사진촬영정상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태 등
	미생물동정기	전원연결상태, 본체작동정상유무, 테이타시스템 정상유무, 청결상태 등
	방사능(선) 분석장비	전원연결상태, 본체정상유무, 검출기이상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태 등
	단백질분석장비	전원연결상태, 본체정상유무, 산․염기 적정장치 이상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태 등
	DNA 염기서열분석기	전원연결상태, 본체작동정상유무, 온도조절기정상유무, 테이타시스템 정상유무, 청결상태 등
	기타 최종 분석결과를 도출하여 판정하는 장비	기능 및 작동원리 등이 유사한 장비의 점검사항을 참조하여 점검
전처리장비	진탕기	전원연결상태, 타이머정상유무, 속도조절기정상유무, 청결상태 등
	진공회전농축기	전원연결상태, 냉각수공급정상유무, 진공정상유무, 회전정상유무, 초자부품 파손유무, 수조온도조절정상유무, 청결상태 등
	시료분쇄기	전원연결상태, 회전정상유무, 칼날정상유무, 청결상태 등
	시료균질기	전원연결상태, 회전조절정상유무, 타이머정상유무, 청결상태 등
	진탕항온수조	전원연결상태, 온도조절정상유무, 속도조절정상우무, 수조누수여부, 청결상태 등
	진공펌프	전원연결상태. 진공상태, 오일상태, 청결상태 등
	질소미세농축기	전원연결상태, 가스공급관정상유무, 온도조절정상유무, 유량기정상유무, 청결상태 등
	원심분리기	전원연결상태, 회전조절정상유무, 청결상태 등
	가속용매추출기	전원연결상태, 추출조정상유무, 온도조절정상유무 압력조절정상유무, 청결상태 등
	벤치메이트	전원연결상태, 용매공급정상유무, 테이타시스템정상유무 청결상태 등
	자동고상추출기	전원연결상태, 용매공급정상유무, 데이터시스템정상유무, 청결상태 등
	제빙기	전원연결상태, 물공급정상유무, 얼음제조정상유무, 청결상태 등
	진공원심농축기	전원연결상태, 진공정상유무, 회전정상유무, 초자부품 파손유무, 청결상태 등
	자외선멸균건조기	전원연결상태, 온도조절정상유무, 자외선조사정상유무, 청결상태 등
	열풍순환건조기	전원연결상태, 온도조절정상유무, 타이머정상유무, 청결상태 등
	항온수조	전원연결상태, 온도조절정상유무, 수조누수여부, 청결상태 등
	무균함	전원연결상태. 여과필터상태, 여과공기배출상태, 자외선조사정상유무, 청결상태 등
	PCR	전원연결상태, 96웰 플레이트 온도 조절 상태, 데이터시스템 정상유무, 청결상태 등
기타장비	냉장, 냉동고	전원연결상태, 온도조절정상유무, 문밀폐상태, 청결상태 등
	후드	전원연결상태, 램프상태, 배기팬정상유무, 문개폐상태, 청결상태 등
	초저온냉동고	전원연결상태, 온도조절기정상유무, 문밀폐상태, 청결상태 등
	순간온수기	전원연결상태, 온수공급상태, 청결상태 등
	후드	전원연결상태, 램프상태, 배기팬정상유무, 문개폐상태, 청결상태 등
	산도측정기	전원연결상태, 캘리브레이션정상유무, 전극정상유무및보관상태, 청결상태 등
	건조기	전원연결상태, 온도조절정상유무, 팬작동상태, 청결상태 등
	초순수제조장치	전원연결상태, 필터정상유무, 누수여부, 청결상태 등

※ 1. 위 이외의 장비는 기능 및 작동원리 등이 유사한 장비의 점검사항을 참조하여 점검

2. 세부 점검사항은 제작사, 공급사 등에서 장비 운용, 수리 및 유지보수를 위해 정한 매뉴얼 등을 참고하여 점검