[별표 2]

사업장 비점오염저감계획서의 작성방법(제2조제2항 관련)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 비점오염원 관련 현황은 사업장현황, 비점오염원 관리자, 사업부지 현황,  방류수계 현황, 발생가능한 비점오염물질 등을 포함하여 작성한다

가. 사업장 현황은 다음 사항을 포함하여 작성한다.

(1) 상호(사업장 명칭)

(2) 업종(표준산업분류)

(3) 전화번호 및 팩스

(4) 주소 및 전자우편

(5) 비점오염원 관리자

나. 사업부지 현황은 다음 사항을 포함하여 작성한다.

(1) 전체 사업부지면적과 사업장 평면도

(2) 포장면 등 불투수면의 면적

다. 방류수계 현황은 시설로부터 배출되는 강우유출수가 방류되는 모든 수계(하천․호소)의 현황을 제시하며, 다음 사항을 포함한다.

(1) 방류수계로의 방류지점

(2) 방류수계의 수질환경기준

(3) 수질현황

라. 사업장 부지이용, 야적계획, 강우노출면에 의해 예상되는 비점오염물질 및 그 발생원의 목록을 제시한다.

2. 비점오염원 저감방안은 산업현장에서 발생하는 비점오염물질을 관리하는 방안으로, 1.라에서 제시한 발생원 목록과 다음 사항에 대한 관리계획을 작성하며, 시행규칙 별지 제36호서식에 따라 관리실적을 작성하여 보관한다.

(1) 차량정비 및 세차시 관리방안

(2) 실외 하역장 및 야적장 관리

(3) 원료, 유류 및 화학물질 보관소 관리

(4) 폐기물 관리

3. 비점오염저감시설의 설치계획은 다음 사항을 포함하여 제시한다.

(1) 비점오염발생면적

(2) 비점오염물질의 발생·유출흐름도(방류구 포함) 및 배수구역도

(3) 비점오염저감시설의 종류, 수량 및 세부제원

(4) 배수구역별 비점오염저감시설의 설치위치도

(5) 비점오염저감시설의 설계도면 등 세부도면

(6) 비점오염저감시설 외의 비점오염저감대책이 포함되어있는 경우 저감대책이 포함된 면적, 저감대책에 대한 설명 등을 포함하여 추가로 작성

4. 유지관리 계획은 비점오염물질 발생원 및 저감시설에 대한 정기적인 관리방안을 제시한다. 야적장, 유류보관소, 세차장 등에 대한 주기적인 점검계획(월1회 이상)을 수립하고, 비점오염저감시설이 제대로 작동할 수 있도록 시설별 유지관리 계획을 수립하며, 시행규칙 별지 제36호서식에 따라 관리실적을 작성하여 보관한다.

5. 비점오염저감시설의 유입수 및 유출수에 대한 정기적인 모니터링 계획을 작성한다. 모니터링은 분기별로 유입수 및 유출수의 이상유무를 육안으로 검사하고, 연간 1회 이상 유입수 및 유출수의 수질을 분석하여 보관한다. 다만, 비점오염저감시설 설치 후 1년간은 반기별로 수질을 분석하여 보관한다.

가. 분기별 육안검사는 유입수 및 유출수가 발생한 후 30분 이내에 이루어져야 한다. 대상 강우사상은 이전 강우사상으로부터 72시간이상 지나야 한다. 육안검사시 조사항목은 색도, 냄새, 탁도, 고형물, 거품, 기름띠 등을 육안으로 검사하여 별지 제1호서식에 기록하여 보관한다.

나. 수질분석은 유입수 및 유출수가 발생한 후 30분 이내에 시료를 채취하여 분석한다. 대상 강우사상은 이전 강우사상으로부터 72시간이상 지나야 한다. 수질검사시 조사항목은 부유물질(SS), BOD를 포함하여 유출가능한 오염물질을 선정하여 수질오염공정시험방법에 의해 분석한다. 분석결과는 별지 제2호서식에 기록하여 보관한다.