[별표 2]

사용설비의성능기준(제11조제3항관련)

1. 수신안테나

가. 지상파텔레비전방송 및 에프엠라디오방송

항 목	단위	54～88㎒	88～108㎒	174～216㎒	470～608㎒	608～806㎒
이 득	㏈i 이상	7	8	8	9	10
임피던스	ohm(Ω)	75	75	75	75	75
반사손실	㏈ 이상	8	8	8	8	8

나. 위성방송

안테나				저잡음 블록 변환기 (LNB: Low Noise Block down converter)
안테나타입	이득	편파 분리도	VSWR	입력주파수 범위	L.O	출력 정재파비	이득	잡음지수	출력 임피던스
Offset 파라볼라	41㏈i 이상 (12㎓)	20㏈ 이상	1.3 이하	11.70～ 12.75㎓	10.75㎓ ±2㎒ 이내 (-30~+60℃)	2.5 이하	55㏈ 이상	1.0㏈ 이하 @25℃	75ohm

비고 : 방송법 제2조에 따른 위성방송에 한함

2. 레벨조정기 <삭제>

3. 디지털 재변조형 주파수변환기 <삭제>

4. 증폭기

가. 54 ～ 806㎒용

구 분		단 위	기준값	비고
최대이득		㏈ 이상	30/35
대역 내 이득편차		㏈ 이내	±1
정격출력레벨		㏈㎶ 이상	105
이득조정범위		㏈ 이상	10
경사조정범위		㏈ 이상	10
3차 상호변조(CTB)		㏈ 이하	-55	77채널 기준 정격출력 기준
2차 상호변조(CSO)		㏈ 이하	-55
혼변조		㏈ 이하	-55
잡음지수		㏈ 이하	10
험 변조		㏈ 이하	-63
반사손실		㏈ 이상	14
자동이득조정(AGC)범위		㏈ 이상	±4	AGC적용제품
누설 전자파	54㎒이하	㎶/m 이하	15	30m 기준
	54～216㎒	㎶/m 이하	20	3m 기준
	216㎒이상	㎶/m 이하	15	30m 기준

나. 54 ～ 2150㎒용

구 분		단 위	기준값		비고
주파수대역		㎒	54～806	950～2150
최대이득		dB 이상	30/35	40
대역 내 이득편차		㏈ 이내	±1	±2
정격출력레벨		㏈㎶ 이상	105	110
이득조정범위		㏈ 이상	10	10
경사조정범위		㏈ 이상	10	6
3차 상호변조(CTB)		㏈ 이하	-55	-	77채널 기준 정격출력 기준
2차 상호변조(CSO)		㏈ 이하	-55	-
혼변조		㏈ 이하	-55	-
잡음지수		㏈ 이하	10	10
험 변조		㏈ 이하	-63	-63
반사손실		㏈ 이상	14	8
자동이득조정(AGC)범위		㏈ 이상	±4	-	AGC적용제품
3차 상호변조왜곡(IMD3)		㏈ 이하	-	-50	2tone 입력시
누설 전자파	54㎒ 이하	㎶/m 이하	15	15	30m 기준
	54～216㎒	㎶/m 이하	20	20	3m 기준
	216㎒ 이상	㎶/m 이하	15	15	30m 기준

5. 광(光)증폭기

구분	규격	기준값	비 고
광 파장	nm	1550 ± 10
광 입력	㏈m 이상	0
광 출력	㏈m	(15/17/19/21/23/25/27/29/31/33)±1
잡음지수	㏈ 이하	6	0㏈m 광 입력 기준

6. 분배기

가. 54 ～ 806㎒용

구 분	단위	기 준 값
분배수		2	3		4	5/6	8	12	16
			균등	불균등
분배손실	㏈ 이하	4.6	7.8	4.6/8.2	8.2	11.0	13.0	16.0	17.0
단자 간 결합손실	㏈ 이상	20
반사손실	㏈ 이상	15
주파수응답	㏈ 이내	±0.75
험변조	㏈ 이하	-65 (전류통과형에만 적용)
전류통과용량	A 이상	3 (전류통과형에만 적용)
임피던스	Ohm	75

나. 54 ～ 2150㎒용

항 목	단 위	기 준 값										비고
주파수대역	㎒	54 ～ 806					950 ～ 2150
분배수		2	3	4	6	8	2	3	4	6	8
분배손실	㏈ 이하	4.5	7.5	8.5	11.5	13	6	9.5	11	16	18.5
단자 간 결합손실	㏈ 이상	20	20	20	20	20	17	17	17	17	17
반사손실	㏈ 이상	12	11	10	9	9	12	11	10	9	9
주파수응답	㏈ 이내	±1.5					±3
전류통과용량	이상	DC 15V 0.5A (전류통과형에만 적용)										1단자 이상

7. 광(光)분배기

구분	규격	기준값
분 배 수		2	3	4	6	8	12	16	32	40	64
분배손실	㏈ 이하	4	7	8	11	12	14	15	18	21	22

8. 분기기

가. 54 ～ 806㎒ 용

구 분		단 위	기 준 값
분기손실		㏈	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35
삽입 손실	1분기	㏈ 이하	3.2	2.3	1.7	1.5	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	-
	2분기	㏈ 이하	4.6	3.0	2.0	1.6	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	-
	4분기	㏈ 이하	-	4.6	3.0	2.0	1.6	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
	8분기	㏈ 이하	-	-	4.8	3.2	2.0	1.6	1.6	1.3	1.2	1.2
역결합손실	1분기	㏈ 이상	22	24	27	28	31	34	36	38	40	-
	2분기	㏈ 이상	22	24	26	28	31	34	35	37	40	-
	4분기	㏈ 이상	-	22	25	27	30	33	33	35	38	41
	8분기	㏈ 이상	-	-	23	26	27	30	33	36	37	38
분기손실오차		㏈ 이하	±1.5
단자 간 결합손실		㏈ 이상	20
반사손실		㏈ 이상	15
주파수응답		㏈ 이내	±0.75(분기손실오차범위 내)
험변조		㏈ 이하	-65(전류통과형에만 적용)
전류통과용량		A 이상	3(전류통과형에만 적용)

나. 54 ～ 2150㎒ 광대역용

항 목		단 위	기 준 값										비고
주파수대역		㎒	54 ～ 806					950 ～ 2150
분기손실		㏈	8	11	14	17	20	8	11	14	17	20
삽입 손실	1분기	㏈ 이하	2.5	2.0	1.5	1.3	1.0	4.5	3.5	3.0	2.7	2.5
	2분기		5.0	2.7	2.5	2.0	1.5	6.5	5.0	3.5	3.0	2.7
	4분기		-	-	5.5	3.0	2.5	-	-	7.0	4.0	3.2
	8분기		-	-	8.7	4.5	3.5	-	-	10.5	6.0	5.5
역결합 손실	1분기	㏈ 이상	21	23	25	27	29	20	22	22	22	25
	2분기		21	23	25	28	30	20	20	20	20	20
	4분기		-	-	21	22	30	-	-	20	20	22
	8분기		-	-	22	24	25	-	-	20	20	20
분기손실오차		㏈ 이하	±1.5					±2.5
단자간 결합손실			20					18
반사손실			10					9
주파수응답		㏈ 이내	±0.75					±2					분기손실 오차 내
전류통과용량		이상	DC15V 0.5A(전류통과형에만 적용)										IN-OUT간

9. 신호처리기

가. 디지털 지상파텔레비전방송 신호처리기

구 분	단 위	기 준 값	비 고
주파수 대역	㎒	54～806
입력레벨	㏈㎶	35～85	ATSC 8-VSB변조방식 기준
출력레벨	㏈㎶	110±5
인접채널 감쇄특성 (대역외)	㏈ 이하	그림참조	경계선 이내
스퓨리어스	㏈ 이하	-60
주파수편차	ppm 이내	±5
반사손실	㏈ 이상	10	임피던스 75Ω 기준
위상잡음	㏈c/㎐ 이하	-98	동기(pilot) 주파수로부터 20㎑ 이격지점에서
주파수응답	㏈ 이내	±0.5	5.38㎒ 대역 내에서
그룹지연응답	㎱ 이내	±50	5.38㎒ 대역 내에서
신호대잡음비	㏈ 이상	27	연속으로 인접한 17㏈ 이상의 입력 신호에서 수신 등화를 행하지 아니한 경우

비고 : 입력채널과 출력채널은 지상파 텔레비전방송 기준으로 채널 2번부터 69번까지 변환할 수 있어야 한다.

나. 아날로그 지상파텔레비전방송신호처리기 <삭제>

다. 에프엠라디오방송 신호처리기

(1) 채널형

구 분	단 위	기 준 값	비 고
입력레벨	㏈㎶	40～60
출력레벨	㏈㎶ 이상	95
자동이득 조정범위	㏈ 이상	-10～+10	입력변화범위
	㏈ 이내	±1	출력변화범위
반사손실	㏈ 이상	10
스퓨리어스	㏈ 이하	-60
주파수특성	㏈	±1
채널 대역폭	㎑	280
험변조	㏈ 이하	-60

(2) 광대역형

구 분	단 위	기 준 값	비 고
주파수대역	㎒	88 ～ 108
입력레벨	㏈㎶	40 ～ 60
출력레벨	㏈㎶ 이상	95
자동이득 조정범위	㏈ 이상	-10 ～ +10	입력변화범위
	㏈ 이내	±1	출력변화범위
반사손실	㏈ 이상	10
주파수특성	㏈ 이내	±1
출력레벨 안정도	㏈ 이내	±1
스퓨리어스	㏈ 이하	-60
출력조정범위	㏈ 이상	15
잡음지수	㏈ 이하	10
험변조	㏈ 이하	-60
감쇠특성	㏈ 이상	40

라. 이동멀티미디어방송신호처리기

구 분	단 위	기 준 값	비 고
주파수대역	㎒	6	174 ～ 216㎒ 범위 중
임피던스	Ω	75	공칭
입력레벨	㏈㎶	40 ～ 60
출력레벨	㏈㎶ 이상	95
자동이득 조정범위	㏈ 이상	-10 ～ +10	입력변화범위
	㏈이내	±1	출력변화범위
반사손실	㏈ 이상	10
주파수특성	㏈ 이내	±1
주파수안정도	㎑	±10
출력레벨 안정도	㏈ 이내	±1
스퓨리어스	㏈ 이하	-60
출력조정범위	㏈ 이상	15
잡음지수	㏈ 이하	10
험변조	㏈ 이하	-60
인접채널 감쇄특성(대역외)	㏈ 이하	그림참조	경계선 이내

(인접채널 감쇄특성)

1) 단일채널인 경우

2) 복수채널인 경우

10. 직렬단자

가. (54~806 용)

(1) 중간형 및 중간분기형

구 분		단 위	기 준 값
주파수대역		㎒	54 ～ 806
분기손실		㏈	8	11	14	17	20	23	26	29	32
삽입 손실	중간형 (직렬형)	㏈이하	3.2	2.3	1.7	1.5	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2
	중간분기형 (병렬형)	㏈이하	4.6	3.0	2.0	1.6	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
역결합 손실	중간형 (직렬형)	㏈이상	23	25	29	30	33	35	38	40	42
	중간분기형 (병렬형)	㏈이상	22	23	27	30	33	33	35	38	41
분기손실오차		㏈이하	±1.5
단자간결합손실		㏈이상	20 (중간분기형에만 적용)
반사손실		㏈이상	15
주파수 응답		㏈이내	±0.75

(2)종단형

구 분	단 위	기 준 값
주파수대역	㎒	54 ～ 806
삽 입 손 실	㏈	1	3	5	8	11	14	17	20	23
삽입손실오차	㏈ 이내	±1.5
반 사 손 실	㏈ 이상	15
주파수 응답	㏈ 이내	±0.75

비고 :  삽입손실 1㏈, 3㏈, 5㏈는 정합형으로 사용

나 . 54 ～ 2150㎒ 광대역용

(1) 중간형 및 중간분기형

구 분		단 위	기 준 값										비 고
주파수대역		㎒	54 ～ 806					950 ～ 2150
분기손실		㏈	8	11	14	17	20	8	11	14	17	20
삽입 손실	중간형 (직렬형)	㏈ 이하	3	2.5	2	1.4	1.2	4.5	3.5	3.0	2.7	2.5
	중간분기형 (병렬형)		5	3	2.5	2	1.4	6.5	5.0	3.5	3.0	2.7
역결합손실	중간형 (직렬형)	㏈ 이상	22	24	26	27	30	20	22	22	22	25
	중간분기형 (병렬형)		20	22	24	25	27	20	20	20	20	20
분기손실오차		㏈ 이하	±1.5					±2.5
단자간결합손실		㏈ 이상	20					20
반사손실		㏈ 이상	10					9
주파수응답		㏈ 이내	±0.75					±1.5					분기손실 오차범위 내
전류통과용량		이상	DC15V 0.5A(전류통과형에만 적용)										IN-OUT간

(2)종단형

구 분	단 위	기 준 값								비고
주파수대역	㎒	54 ～ 2150
분기손실	dB	1	3	5	8	11	14	17	20
분기손실오차	㏈ 이하	±1.5
반사손실	dB 이상	13(54～806㎒) / 10(950～2150㎒)
주파수응답	㏈ 이내	±1

비고 : 삽입손실 1㏈, 3㏈, 5㏈는 정합형으로 사용

11. 동축케이블

구 분		단 위	기 준 값												비 고
반사손실		㏈ 이상	21
절연저항		MΩ/㎞이상	1,000
임피던스		ohm(Ω)	75
내전압		V	AC 1,000												내ㆍ외부 도체간/분
정전용량		㎊/㎞	52±3
누설전파	54㎒ 이하	㎶/m 이하	15												30m기준
	54 ～ 216㎒	㎶/m 이하	20												3m기준
	216㎒ 이상	㎶/m 이하	15												30m기준
감 쇄 량 (20℃)		주파수 (㎒)	54 ～ 806㎒용							950 ～ 2150㎒용
			50	150	250	350	450	750	806	950	1200	1450	1800	2150
		㏈/㎞ (최대치)	9.1	12.1	22.0	28.6	34.6	47.0	52	-	-	-	-	-	17C
			17.6	31.9	41.8	50.0	57.2	70.9	74.5	78.5	93.5	103.6	116.6	128.9	12C
			25.4	42.2	54.0	65.7	73.4	96.2	101.2	107.2	118.1	129.6	148.1	162.1	10C
			30.7	55.1	71.0	86.2	95.9	124.3	129.7	134.7	151.2	165.8	190.2	203.5	7C
			47.2	77.2	98.9	117.1	137.0	178	188.9	201.8	244.7	262.4	287.3	315.3	5C
차 폐			3중 차폐 이상 또는 알루미늄 튜브형

12. 광(光)케이블

광섬유 케이블	단일모드광섬유(SMF)
파장(nm)	1310	1550
손실(dB/㎞)	0.5 이하	0.4 이하

비 고

가. 광배선구간이 짧을 경우에는 광섬유의 크래딩에 가하는 광 파워는 수신기에 과부하를 주지 아니하도록 주의하여야 한다.

나. 공동주택(특등급)의 경우에는 전송데이터가 집중되는 구내 간선계는 단일모드 광섬유케이블(SMF)을 설치할 것을 권장한다.

13. 광(光) 송(수)신기

구 분	규격	기 준 값		비고
광 파장	nm	1310 ±10 또는1550 ±10
광 입출력	㏈m	광 출력	0 이상	광 송신기
		광 입력	-8 ~ -3	광 수신기
주파수대역	MHz	MATV	54 ~ 806
		위성대역	950 ~ 2150
주파수응답	㏈ 이내	MATV	±1
		위성대역	±2
CNR	㏈ 이상	48		광 수신기 –6㏈m 입력기준
2차 상호변조(CSO)	㏈ 이하	-58		MATV대역,15채널 전송기준
3차 상호변조(CTB)	㏈ 이하	-60		MATV대역,15채널 전송기준
3차 상호변조왜곡(IMD3)	㏈ 이하	-55		위성대역,2톤 테스트
광케이블전송거리	km이상	10		왜곡성능을 만족하는 거리

14. 디지털 아날로그 신호변환기 <삭 제>

15. 중계기용 무선기기 특성과 관련한 기술기준은 무선설비규칙의 다음 조항을 각각 준용(주파수 허용편차, 불요발사 허용치, 전계강도)한다

가. 제23조 지상파 디지털멀티미디어방송용 무선설비

나. 제29조 특정소출력무선국용 무선설비