[별표 2] 산업 환경에서의 전자파적합성 기준(제5조 제2호 관련)

1. 전자파 장해방지 기준

가. 함체 포트에서의 방사성 방해 허용기준

주파수 범위 (MHz)	허용기준 (dB(μV/m))	측정거리 (m)	시험방법
30 ～ 230 230 ～ 1 000	40 (준첨두값) 47 (준첨두값)	10	KN 16-1-1 KN 16-1-4 KN 16-2-3
1 000 ～ 3 000	76 (첨두값) 56 (평균값)	3	KN 16-1-1 KN 16-1-4 KN 16-2-3
3 000 ～ 6 000	80 (첨두값) 60 (평균값)	3

나. 저압 교류 주전원 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준

주파수 범위 (MHz)	허용기준 (dB(μV))	시험방법
0.15 ～ 0.5	79 (준첨두값) 66 (평균값)	KN 16-1-1 KN 16-1-2 KN 16-2-1
0.5 ～ 30	73 (준첨두값) 60 (평균값)

다. 통신/네트워크 포트에서의 전도성 방해 전압/전류 허용기준

주파수 범위 (MHz)	전압 허용기준 (dB(μV)) (주1)	전류 허용기준 (dB(μA)) (주1)	시험방법	비고
0.15 ～ 0.5	97 ～ 87 (준첨두값) (주2) 84 ～ 74 (평균값) (주2)	53 ～ 43 (준첨두값) (주2) 40 ～ 30 (평균값) (주2)	KN 32	(주3)
0.5 ～ 30	87 (준첨두값) 74 (평균값)	43 (준첨두값) 30 (평균값)
(주1) 전압 또는 전류 허용기준 중 하나만 만족하면 된다. (주2) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다. (주3) 전압과 전류 허용기준은 시험하는 통신 단자에 150 Ω의 공통모드 임피던스(비대칭 모드)로 된 임피던스안정화회로망(ISN)을 사용하여 측정한다.(변환 인자는 [eqn: 20`log _{10} `150/I`=`44``dB] )

2. 전자파 내성 기준

가. 함체 포트에서의 전자파 내성

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
전원주파수 자기장	60 30	Hz A/m	KN 61000-4-8	A	(주1), (주2)
방사성 RF 전자기장	80 ～ 1 000 10 (주5) 80	MHz V/m % AM(1kHz)	KN 61000-4-3	A	(주3), (주4)
	1.4 ～ 2.0 3 80	GHz V/m % AM (1kHz)
	2.0 ～ 2.7 1 80	GHz V/m % AM (1kHz)
정전기 방전	±8 (기중방전) ±4 (접촉방전)	kV kV	KN 61000-4-2	B
(주1) : 자계에 민감한 장치를 포함하는 기기에만 적용한다. 예) CRT 모니터, 홀 소자, 전기 역학적 마이크로 폰, 자기장 감지기 등 (주2) CRT의 경우 1 A/m을 인가하며 이때 아래의 지터 값을 초과하지 않아야 한다. J = (3C+1)/40 J : 지터단위(mm단위) C : 문자의 크기(mm단위) 시험레벨을 증가시켜 시험할 수 있으며 이 경우 허용된 지터 값은 시험레벨에 비례적으로 변경하여 적용한다. (주3) 경계 주파수에서는 강한 전기장의 세기를 인가한다. (주4) 시험조건 중 기기에 인가하는 전기장의 세기는 변조하기 전의 실효값이며 실제 시험시에는 AM 신호를 인가한다. (주5) ITU 방송대역 87 ～ 108 MHz와 174 ～ 230 MHz, 470 ～ 790 MHz에서는 3 V/m를 인가 한다.

나. 신호 포트의 전자파 내성

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비 고
전도성 RF 전자기장	0.15 ～ 80 10 (주2) 80	MHz V % AM (1kHz)	KN 61000-4-6	A	(주1) (주3)
전기적 빠른 과도현상	±1 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KN 61000-4-4	B	(주1) 용량성 클램프 사용
서지	1.2/50(8/20) ±1 (선-접지간)	Tr/Th ㎲ kV	KN 61000-4-5	B	(주4) (주5)
(주1) 연결선의 길이가 3 m를 초과하는 경우에만 적용한다. (주2) ITU 방송대역 47 ～ 68 MHz에서는 3 V를 인가한다. (주3) 시험조건 중 기기에 인가하는 신호의 세기는 변조하기 전의 실효값이며 실제 시험 시에는 AM신호를 인가한다. (주4) 연결선의 길이가 30 m를 초과하는 경우에만 적용한다. (주5) 결합/감결합회로망(CDN)의 영향으로 일반적인 기능을 수행할 수 없는 경우에는 적용하지 않는다.

다. 입․출력 직류 전원 포트의 전자파 내성

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ～ 80 10 (주1) 80	MHz V % AM (1kHz)	KN 61000-4-6	A	(주2)
서지	1.2/50 (8/20) ±0.5 (선-선간) ±0.5 (선-접지간)	Tr/Th μs kV kV	KN 61000-4-5	B	(주3)
전기적 빠른 과도현상	±2 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KN 61000-4-4	B	(주4)
(주1) ITU 방송대역 47 ～ 68 MHz에서는 3 V를 인가한다. (주2) 시험조건 중 인가하는 신호의 세기는 변조하기 전의 실효값이며 실제 시험시에는 AM신호를 인가한다. (주3) 시험은 입력포트에 적용한다. 다만, 전지 또는 충전지(재충전시 기기로부터 분리되는 것)의 연결을 위한 입력포트에는 적용하지 않는다. AC/DC 어댑터를 사용하는 직류전원 입력포트의 경우에는 AC/DC 어댑터의 교류입력포트에 인가하여야 한다. 직류전원 배전망에 접속되도록 설계되지 않은 직류전원 단자는 이 기준을 적용하지 않는다. (주4) 시험은 입력포트에 적용한다. 다만, 전지 또는 충전지(재충전 시 기기로부터 분리되는 것)의 연결을 위한 입력포트에는 적용하지 않는다. AC/DC 어댑터를 사용하는 직류전원 입력포트의 경우에는 AC/DC 어댑터의 교류입력포트에 인가하여야 한다. 시험은 3 m 이상의 케이블에 영구히 접속되도록 된 직류전원 입력단자에 적용한다.

라. 입․출력 교류 전원 포트의 전자파 내성

시험항목	시험조건		단위	시험방법	성능 평가기준	비 고
전도성 RF 전자기장	0.15 ～ 80 10 (주1) 80		MHz V % AM(1kHz)	KN 61000-4-6	A	(주2)
전기적 빠른 과도현상	±2 5/50 5		kV Tr/Th ns KHz (반복주파수)	KN 61000-4-4	B
서지	1.2/50 (8/20) ±2 (선-접지간) ±1 (선-선간)		Tr/Th μs kV kV	KN 61000-4-5	B
전압 강하	0 1		% 잔여전압 주기	KN 61000-4-11	B (주4)	(주3)
	40 12	70 30	% 잔여전압 주기		C (주4)
순간 정전	0 300		% 잔여전압 주기	KN 61000-4-11	C (주4)	(주3)
(주1) ITU 방송대역 47 ～ 68 MHz에서는 3 V를 인가한다. (주2) 시험조건 중 인가하는 신호의 세기는 변조하기 전의 실효값이며 실제 시험시에는 AM신호를 인가한다. (주3) 입력포트에 대해서만 기준을 적용한다. 전압 파형의 위상이 0도인 지점에서 변화가 발생하여야 한다. (주4) 전원컨버터의 경우 보호 장치의 동작은 허용한다.