[별표 2]

소독처리마크와 마크표시 방법

1. 아래의 마크는 목재포장재가 소독 처리되었음을 증명하는 표시임

	KR-20OOO HT 또는 MB 또는 DH

(ZZ-001)

※ 수출화물 목재포장재에 사용할 소독처리마크의 크기는 전체(업체고유부호 및 마크일련번호 포함) 가로 7.5cm × 세로 3.5cm로 제작하는 것을 원칙으로 하되, 필요에 따라 크기를 조정하여 제작할 수 있음

※ 수입화물 목재포장재 소독처리마크는 국제기준이나 수출국의 소독처리마크표시 등 관련규정에 따름

2. 위 마크에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

❍ symbol(로고) : IPPC에서 승인한 심볼(ISPM No 15, 부속서2)

- 다른 구성요소의 왼편에 표시되어야 한다.

❍ KR(국가코드) : ISO의 2자리 국가코드(Korea ⇒ KR)

- 국가코드는 연결부호로 생산자 코드와 구분되어야 한다.

❍ 20OOO(생산자코드) : 적절한 목재사용 및 표식에 대한 책임이 있는 소독처리 업체에 농림축산검역본부가 부여한 고유번호(등록번호 : 신고번호)

※ 생산자 코드의 “20”은 마크사용등록증을 발급한 지역본부 기관번호(중부지역본부)이고, OOO은 열처리업 등록(증)번호 또는 방제업 신고(증) 번호임

※ 각 관할 기관별 코드번호

인천공항지역본부(10), 서울지역본부(60), 김포공항사무소(14), 속초사무소(25), 중부지역본부(20), 의왕사무소(21), 청주사무소(22), 천안사무소(23), 평택사무소(24), 영남지역본부(30), 신선대사무소(32), 대구사무소(33), 울산사무소(34), 김해공항사무소(35), 창원사무소(36), 부산신항사무소(29), 구미사무소(38), 양산사무소(39), 호남지역본부(40), 광주사무소(41), 무안공항사무소(42), 광양사무소(43), 전주사무소(44), 제주지역본부(50), 제주공항사무소(51)

❍ HT 또는 DH 또는 MB(소독처리코드)

- HT : 열처리(Heat Treatment)

- DH : 마이크로웨이브처리(Dielectric Heat Treatment)

- MB : 메틸브로마이드 훈증(Methyl Bromide Fumigation)

❍ (ZZ-001) : 업체의 고유부호 및 마크 일련번호는 테두리 밖에 표시하되 우측면(국가 및 생산자코드란) 중앙밑면에 표시

- 업체 고유부호 및 마크 일련번호는 자체적으로 정하여 마크사용등록 시 제출

- 업체 고유부호는 영문자(대문자) 2자리로 표시하고, 마크의 일련번호는 아라비아 숫자 3자리 표시하되 괄호 내에 표시

(예) : 중부지역본부(기관코드 20) 관할의 열처리업체인 선경목재 또는 방제업체인 선경방역의 업체 등록번호가 “027”이고 업체 고유부호가 “SK”인 마크 2개를 제작하고자 하는 경우 다음과 같이 표시 제작함

(열처리업체) : 선경목재

	KR-20O27 HT

	KR-20O27 HT

(SK-001)                        (SK-002)

(방제업체) : 선경방역

	KR-20O27 MB

	KR-20O27 MB

(SK-001)                       (SK-002)

* 주의사항 : 생산자 코드번호는 5자리 수이며, 기관번호, 등록(신고) 번호 순으로 기재

❍ 마크 재질은 인두형(반영구) 또는 고무인 등으로 제작

❍ 6㎜ 초과된 톱밥․대패밥 등 소독처리마크 표시가 부적합한 수입목재 포장재는 마크표시를 생략할 수 있음(이 경우 소독사실이 부기된 수출국 식물검역증명서 제출)

3. 소독처리마크 사용방법 및 주의사항

❍ 소독처리마크 테두리 내에는 다른 정보를 표시하여서는 아니 됨

❍ 소독처리마크 표시는 해독이 가능하고 영구적이며 위치가 고정되어야 하고, 증명대상 물품의 2개면 이상, 서로의 반대면 위치에 표시하여야 함

❍ 손으로 그려서는 아니 됨

❍ 표시 색상은 검정색, 남색, 청색 등을 사용하되, 빨간색, 오렌지색은 사용해서는 아니 됨

❍ 표시는 지워지지 않는 스탬프, 소인 등으로 표시

❍ 소독처리마크를 사용하기 전에 소독처리마크사용신청서를 작성하여 시설 소재지 관할 식물검역기관에 제출, 소독처리마크사용증명서를 받은 후 사용

❍ 다양한 요소로 구성된 목재포장재인 경우

- 가공목재와 비가공목재가 혼합 또는 구성된 목재포장재는 소독처리된 비가공목재의 잘 보이는 부위에 소독처리마크 표시

❍ 짐깔개 등의 목재포장재의 경우 소독처리마크를 잘 읽을 수 있게 표시 하여야 함

- 선적업자 등은 상품을 고정하거나 지지하는데 사용되는 모든 짐깔개에 대하여 소독처리마크가 명확하게 보일 수 있도록 표시를 해야 함

4. (사)한국수출입목재열처리협회를 통한 소독처리마크 제작 및 사용 승인

❍ 소독처리업자가 제작을 의뢰한 경우에는 열처리협회가 규정에 맞게 제작하고 “소독처리마크 사용신청서”를 당해 업체 관할 지역본부장 또는 사무소장에게 제출할 수 있다.

❍ 열처리협회의 “소독처리마크 사용신청서”를 접수받은 지역본부장 또는 사무소장은 “소독처리마크 사용 증명서”를 열처리협회를 경유하여 당해 소독업자에게 발급하고 운영정보 시스템에 입력한다.

5. 소독처리마크에 관리용 표찰 부착

❍ 소독처리업자가 사용하는 소독처리마크의 효율적인 관리를 위하여 검역본부장은 보안인증표찰을 제작, 부착할 수 있다.

국가승인 소독마크

관리번호 0000000

농림축산검역본부