[별표2] 안전검사요령(제3조제2항관련)

검 사 항 목		검사내용 및 방법	비 고
1. 지 주	가. 기초	기초 콘크리트 및 기초볼트의 손상유무 확인	삭도시설안전검사 결과보고서에 적부 기재
	나. 지주	(1) 부재 및 보호판 등의 손상, 변형, 이상 진동 및 지주의 기울기 상태 확인 (2) 지주지지선의 장력, 고정볼트 이완,탈락상태 확인
2. 수 (압) 삭 장 치	가. 수(압)삭륜	(1) 홈마모량, 회전상태, 플랜지파손, 베어링의 손상 및 급유상태 확인 (2) 와이어로프중심선과 홈중심선간의 이탈 및 수(압)삭륜과 수직선과의 기울기 확인	-검사결과를 별표3(수삭장치검사표)에 기록하고,결과보고서에 적부 기재
	나. 수(압)삭장치	(1) 수(압)삭륜 지지평형보의 비틀림, 고정볼트, 평형보, 지지축의 손상․변형유무 확인 (2) 와이어로프이탈방지 장치의 손상․변형유무 확인 및 와이어로프의 굴절각 확인
3. 밧 줄		(1) 소선의 단선, 마모 및 부식상태 확인 (2) 50미터마다 와이어로프의 지름을 2회(가로 × 세로)측정하여 마모율 계산. 다만, 긴장용와이어로프는 5회 측정 (산식) 마모율(퍼센트) = (최초지름-측정값중 최소평균치) / 최초지름(공칭지름) × 100 (3) 스트랜드가 들어간 마디부의 지름 측정 및 이상유무 확인	-검사결과를 별표4(와이어로프검사표)에 기록하고,결과보고서에 적부 기재
4. 긴 장 장 치	가. 와이어로프고정장치	기초콘크리트의 손상, 고정 및 연결장치의 이상유무 확인	삭도시설안전검사 결과보고서에 적부 기재
	나. 긴장활차	(1) 홈마모량, 회전상태 및 급유상태 확인 (2) 베어링, 축 및 활차의 손상, 기울기, 변형유무 및 고정상태 확인
	다. 중추	운동상태 및 구조물의 변형, 손상유무 확인

1. 삭도시설

검 사 항 목		검사내용 및 방법	비 고
	라. 유(공)압 긴장장치	(1) 실린더의 손상, 변형, 표시계기작동 및 누유(공기누설)상태 확인 (2) 펌프, 실린더의 작동상태 및 기능 확인
	마. 대차	대차이동량 및 탈락방지장치의 이상유무 확인
5. 운 반 기 구	가. 차량	(1) 주행륜의 손상, 마모량 및 회전상태 확인 (2) 주행장치, 행거, 의자판의 손상 및 변형유무 확인 (3) 동요흡수장치의 동작기능 및 통풍․조명․잠금장치의 기능상태 확인 (4) 승ㆍ하강하는 장치의 작동상태, 변형 및 손상 상태 확인	삭도시설안전검사 결과보고서에 적부 기재
	나. 연결장치	(1) 고정부 이완, 변형유무 확인 (2) 연결장치 임의 추출 분해하여 연결장치의 손상유무, 급유상태 및 기능 확인
6. 감 기 구 동 장 치	가. 구동활차 (드럼포함)	(1) 홈마모량 및 고정장치의 이완유무 확인 (2) 베어링 및 축의 손상, 변형 및 급유상태 확인 (3) 회전시 이상소음, 진동유무 확인 (4) 드럼의 감기는 각도, 상태, 플랜지 이탈상태, 와이어로프에 감기는 량 확인 (5) 윈치의 고정상태 및 진동유무 확인	삭도시설안전검사 결과보고서에 적부 기재
	나. 감속기 및 전동장치	(1) 톱니바퀴 및 커플링의 손상, 변형, 발열 확인 (2) 급유, 유량 및 유온상태 확인 (3) 회전시 이상소음, 진동유무 확인
	다. 주전동기	(1) 기능 및 작동상태 (2) 회전시 이상소음, 진동유무 확인 (3) 브러시 마모상태 확인 (4) 절연 및 접지저항의 측정
	라. 내연기관 (발전기포함)	(1) 회전시 이상진동, 발열, 여과, 냉각수 순환 및 발전기의 작동상태 확인 (2) 표시계기 오차, 비상가동 및 절연저항 상태 확인

검 사 항 목		검사내용 및 방법	비 고
7. 제 동 장 치	가. 수동제동기	(1) 기능 및 작동상태 확인 (2) 라이닝 마모율, 리벳깊이 및 감속도 확인	삭도시설안전검사 결과보고서에 적부 기재
	나. 전자제동기	(1) 기능 및 작동상태 확인 (2) 라이닝 마모율, 리벳깊이 및 감속도 확인 (3) 전자코일의 절연저항 측정
	다. 유(공)압제동기 (전동제동기포함)	(1) 기능 및 작동상태 확인 (2) 펌프 및 실린더의 변형, 손상유무 확인 (3) 라이닝 마모율, 리벳깊이 및 감속도 확인
	라. 역전방지장치	작동상태 및 손상여부 확인
8. 배 전 선 로	가. 전주 및 전선	(1) 전주 및 전선의 손상유무 확인 (2) 지지시설의 손상유무 및 접속상태 확인	삭도시설안전검사 결과보고서에 적부 기재
	나. 배전시설	(1) 차단기 및 개폐기류의 작동상태 확인 (2) 절연 및 접지저항의 측정
9. 제 어 설 비	가. 운전제어설비	(1) 기능 및 작동상태 확인 (2) 절연 및 접지저항의 측정	삭도시설안전검사 결과보고서에 적부 기재
	나. 유(공)압 긴장 제어설비 (승차 규제장치포함)	(1) 기능 및 작동상태 확인 (2) 절연 및 접지저항의 측정

검 사 항 목		검사내용 및 방법	비 고
10. 보 안 설 비	가. 속도계, 풍속계, 차량위 치표시기(차량접근경보장치 포함), 속도감속장치(과속방지장치 포함)	설치 및 작동상태 확인	삭도시설안전검사 결과보고서에 적부 기재
	나. 피뢰장치	(1) 고정부 이완유무, 보호각 확인 (2) 배선 및 접지저항의 손상유무 확인
	다. 응급하강장치	정비상태 및 운용상태 확인
	라. 와이어로프이탈감지장치(반연결방지장치,연결장치이상 검출장치,교대발차연동장치 포함), 와이어로프이상장력검출장치	(1) 스위치 및 개폐기의 작동기능상태 확인 (2) 경보표시, 배선, 전원변환장치의 기능, 손상유무 및 사용전압 확인
11. 통 신 설 비	가. 유선설비	(1) 기능 및 송수신상태 시험 (2) 차량 출발신호의 동작상태 확인	삭도시설안전검사 결과보고서에 적부 기재
	나. 무선설비	기능 및 송수신상태 시험
12. 절 연 저 항		특고압․고압 및 저압주회로, 변압기, 제동기, 발전기, 배전반, 전등회로의 절연상태를 절연저항계로 측정	-검사결과를 별표5(절연저항검사표)에 기록하고,결과보고서에 적부 기재

검 사 항 목		검사내용 및 방법	비 고
13. 접 지 저 항		피뢰침, 고압기기 외함철대, 고압피뢰기, 지주, 변압기2차, 저압기기 외함철대, 송배전보호장치, 전동기, 제어반등의 접지상태를 접지저항계로 측정	-검사결과를 별표6(접지저항검사표)에 기록하고,결과보고서에 적부 기재
14. 조 명 및 승 강 시 설	가. 조명시설	배선, 개폐기의 설치, 조명장치의 밝기 및 조광방향 확인	삭도시설안전검사 결과보고서에 적부 기재
	나. 승강시설	(1) 차량 하단과 승강장 높이, 승강 위치의 확인 (2) 지주, 보, 부재 등의 손상, 변형유무 확인 (3) 가(감)속 및 차량 이동장치의 기능 및 작동상태 확인 (4) 가(감)속륜의 공압 및 연결벨트의 장력상태 확인 (5) 기타 장애유무 확인
15. 시 운 전	가. 차량간격	최대 운전속도에서 차량 간격을 5회 측정	-검사결과를 별표7(시운전결과검사표)에 기록하고,결과보고서에 적부 기재
	나. 운전속도	감속기 출력측(구동활차)이 10회전하는데 소요되는 시간을 5회 측정하여 다음 산식에 의거하여 산출 (산식) 운전속도(m/s)=∏×D×10/t ∏: 원주율(3.14) D : 구동활차의 지름(m) t : 구동활차 10회전 소요시간(초)
	다. 제동거리	최고운전속도에서 제동기 작동시 완전히 정지하는데 소요되는 시간과 거리를 각각 5회 측정

검 사 항 목		검사내용 및 방법	비 고
	라. 기동전류	정지상태에서 기동시 소요되는 최대 전류를 5회 측정
	마. 운전전류	정상 운전상태에서 소요되는 전류를 5회 측정
16. 기 타		삭도․궤도 건설에 관한 세부기준 및 삭도시설의 안전성 향상을 위하여 시장․군수가 정하는 사항	삭도시설안전검사 결과보고서에 적부 기재

2. 궤도시설

검 사 항 목		검사내용 및 방법	비 고
1. 선 로	가. 기초, 지지대	기초 콘크리트, 기초볼트 및 지지대의 손상유무 확인	궤도시설 안전검사 결과보고서에 적부 기재
	나. 레 일	(1) 레일의 균열, 변형 및 부식여부 확인 (2) 레일고정부의 변형이나 볼트이완 및 탈락유무 확인 (3) 톱니바퀴의 과도한 마모 및 손상유무 확인 (4) 레일이음부 및 곡면부의 어긋나거나 요철부위 유무 확인
	다. 전차주	(1) 전차주, 지지시설의 과도한 부식, 균열, 손상이나 볼트이완 및 탈락유무 확인 (2) 전선의 접속불량 및 손상유무 확인
2. 차 량	가. 주행장치, 통로연결장치	(1) 차륜의 균열, 손상 및 변형이나 베어링의 손상 및 급유상태 확인 (2) 차축 표면의 흠, 균열 등 결함유무 확인 (3) 차량의 연결부 및 체결부의 이완, 마모유무 확인 (4) 통로연결장치의 부식, 균열 유무 확인 (5) 트롤리의 마모, 변형, 부식 및 트롤리 부착에 이완, 탈락유무 확인	궤도시설 안전검사 결과보고서에 적부 기재
	나. 차 량	(1) 차체의 균열, 훼손, 부식 및 리벳부분의 이완 또는 용접부의 균열유무 확인 (2) 객차 및 화차는 자동승강문 및 출입문의 개․폐 여부 확인 (3) 객차는 실내조명, 표시등의 점·소등 및 신체지지시설 상태의 양호 여부 확인

검 사 항 목		검사내용 및 방법	비 고
3. 기 계 장 치	가. 밧 줄	(1) 소선의 단선, 마모 및 부식상태 확인 (2) 20미터마다 와이어로프의 지름을 2회(가로×세로)측정하여 마모율계산. 다만 측정개소가 10회 미만인 경우는 10회 측정 (산식) 마모율(퍼센트) = (최초지름-측정값중 최소평균치) / 최초지름(공칭지름) × 100	-검사결과를 별표8(와이어로프검사표)에 기록하고,결과보고서에 적부 기재
	나. 구동활차	(1) 홈마모량 및 고정장치의 이완 유무 확인 (2) 베어링 및 축의 손상, 변형 및 급유 상태 확인 (3) 회전시 이상소음, 진동유무 확인	궤도시설 안전검사 결과보고서에 적부 기재
	다. 감속기 및 전동장치	(1) 각축, 톱니바퀴 및 커플링의 손상, 변형, 발열 확인 (2) 급유, 유량 및 유온상태 확인 (3) 회전시 이상소음, 진동유무 확인
	라. 중 추	운동상태 및 구조물의 변형, 손상유무 확인
4. 원 동 장 치	가. 전기기관 (전동기 포함)	(1) 기능 및 작동상태 (2) 회전시 이상소음, 진동유무 확인 (3) 브러시 마모상태 확인 (4) 절연 및 접지저항의 측정	궤도시설 안전검사 결과보고서에 적부 기재
	나. 디젤기관 (발전기 포함)	(1) 회전시 이상진동, 발열, 여과, 냉각수 순환 및 발전기의 작동상태 확인 (2) 표시계기 오차, 비상가동 및 절연저항 상태 확인
	다. 증기기관	(1) 기능 및 작동상태 (2) 회전시 이상소음, 진동유무 확인

검 사 항 목		검사내용 및 방법	비 고
5. 제 동 장 치	가. 수동제동기	(1) 기능 및 작동상태 확인 (2) 라이닝 마모율, 리벳깊이 및 감속도 확인	궤도시설 안전검사 결과보고서에 적부 기재
	나. 전자제동기	(1) 기능 및 작동상태 확인 (2) 라이닝 마모율, 리벳깊이 및 감속도 확인 (3) 전자코일의 절연저항 측정
	다. 유(공)압제동기(전동제동기 포함)	(1) 기능 및 작동상태 확인 (2) 펌프 및 실린더의 변형, 손상유무 확인 (3) 라이닝 마모율, 리벳깊이 및 감속도 확인
6. 전 기 제 어 설 비		(1) 차단기 및 개폐기류의 작동상태 확인 (2) 절연 및 접지저항의 측정	궤도시설 안전검사 결과보고서에 적부 기재
7. 보 안 장 치		(1) 스위치 및 개폐기의 작동기능 상태 확인 (2) 경보표시, 배선, 전원변환장치의 기능, 손상유무 및 사용전압 확인	궤도시설 안전검사 결과보고서에 적부 기재
8. 신 호 통 신 설 비		기능 및 송수신상태 시험	궤도시설 안전검사 결과보고서에 적부 기재

검 사 항 목		검사내용 및 방법	비 고
9. 절 연 저 항		저압주회로, 제동기, 발전기, 배전반, 전등회로의 절연상태를 절연저항계로 측정	-검사결과를 별표9(절연저항검사표)에 기록하고,결과보고서에 적부 기재
10. 접 지 저 항		피뢰침, 저압기기 외함철대, 전동기, 제어반등의 접지상태를 접지저항계로 측정	-검사결과를 별표10(접지저항검사표)에 기록하고,결과보고서에 적부 기재
11. 조명 및 승강 시설	가. 조명시설	배선, 개폐기의 설치, 조명장치의 밝기 및 조광방향 확인	궤도시설 안전검사 결과보고서에 적부 기재
	나. 승강시설	(1) 승강 위치, 승강장 높이, 간격 및 구조물 상태 확인 (2) 기타 장애유무 확인
12. 시 운 전	가. 운전속도	감속기 출력측(구동활차)이 10회전 하는데 소요되는 시간을 5회 측정하여 다음 산식에 의거하여 산출 (산식) 운전속도(m/s)=∏×D×10/t ∏: 원주율(3.14) D : 구동활차의 지름(m) t : 구동활차 10회전 소요시간(초)	-검사결과를 별표11(시운전결과검사표)에 기록하고,결과보고서에 적부 기재
	나. 제동거리	최고운전속도에서 제동기 작동시 완전히 정지하는데 소요되는 시간과 거리를 각각 5회 측정
	다. 기동전류	정지상태에서 기동시 소요되는 최대 전류를 5회 측정
	라. 운전전류	정상 운전상태에서 소요되는 전류를 5회 측정
13. 기 타		삭도․궤도 건설에 관한 세부기준 및 궤도시설의 안전성 향상을 위하여 시장․군수가 정하는 사항	궤도시설 안전검사 결과보고서에 적부 기재