[별표 2]

안전인증 심사방법(제6조제1항 관련)

1. 예비심사 : 안전인증 신청자가 희망하는 경우에 한하여 실시하며, 안전인증신청서 첨부서류(이하 “기술문서”라 한다)의 구체적인 내용에 대한 안내 및 제품의 안전성에 대해 사전평가를 실시한다.

2. 서면심사 : 규칙 제59조의4 제1항의 규정에 의하여 신청자가 제출한 기술문서가 인증기준에 적합한지 여부를 심사하는 것으로 제조자가 구분하는 제품형식별로 실시한다. 다만, 여러 개의 형식 또는 모델이 일괄하여 신청되는 경우에는 기술문서를 제품의 형식이나 모델의 구분을 명시하여 일괄하여 작성할 수 있다.

주 1. “제품형식(TYPE)”이라 함은 제품의 구조, 외형, 기능이 동일한 기준에 따라 설계․제조되고 제조자의 형식기호에 따라 분류되는 것을 말한다.

주 2. “모델(MODEL)”이라 함은 제품형식 내에서 선택사양(OPTION)의 추가 등으로 제조자가 구분하는 형식내 세분류를 말한다.

3. 현장심사 : 규칙 제59조의3 제3호의 규정에 의한 품질관리 및 사후관리 체제를 갖추었는지 여부를 심사하는 것으로 경영자의 안전품질 경영방침, 주요부품의 수입검사․공정검사․완제품 검사 및 고객불만처리를 위한 체제를 평가한다. 다만, 한정생산품인 경우에는 제외한다.

4. 제품심사 : 서면심사가 완료된 기술문서와 실제제품과의 부합여부 등을 심사하기 위한 시험․검사를 말하며 다음 각목의 방법으로 실시한다.

가. 인증형식 구분 형식Ⅰ. 내지 Ⅳ에. 따라 실시한다.

주 1. 형식Ⅰ. 및 형식IV.(형식III.에 해당하는 제품의 경우는 제외)의 경우 여러 형식 또는 모델이 동시에 일괄 신청된 경우에는 안전성심사가 가능한 범위내에서 표본추출로 제품심사를 실시할 수 있다.

주 2. 형식Ⅱ. 중에서 안전성에 차이가 없다고 판단되는 경우(제품색상의 변경 등 안전․보건상의 기능과 무관한 것을 말한다.)에는 신청자가 분류한 형식 또는 모델이 각각 다르더라도 동일한 형식 또는 모델로 간주하여 제품심사를 실시할 수 있다.

나. 전자파 적합성시험은 동일한 제품으로서 여러 형식 또는 모델이 일괄 신청되는 경우에는 기계․기구 등의 구조상 전자파 차폐형태가 동일한 경우 전기부하가 최대인 제품 또는 전자파 내성에 가장 취약한 제품 표본 1대(개)를 선정하여 시험한다.