【별표 2】(제10조 관련)

작    업    계    수

하중을 받는 횟수 구 분	정격하중 50% 미만 하중용크레인	정격하중 50% 이상～63% 미만 하중용크레인	정격하중 63% 이상～80% 미만 하중용크레인	정격하중 80% 이상 하중용크레인
6.3×104회 미만	1.00	1.02	1.05	1.08
6.3×104회 이상 1.2×105회 미만	1.02	1.05	1.08	1.11
1.2×105회 이상 2.5×105회 미만	1.05	1.08	1.11	1.14
2.5×105회 이상 5.0×105회 미만	1.08	1.11	1.14	1.17
5.0×105회 이상 1.0×106회 미만	1.11	1.14	1.17	1.20
1.0×106회 이상 2.0×106회 미만	1.14	1.17	1.20	1.20
2.0×106회 이상	1.17	1.20	1.20	1.20