[별표 2]

작업복 등의 재질 및 제식(제8조 관련)

종별	구분	적요	형상
1. 일반작업복 가. 동계용 상의 나. 동계용 하의 다. 하계용 상의 라. 하계용 하의	재질 제식 재질 제식 재질 제식 재질 제식	검정색 합성직물 1. 깃은 스포츠카라 형으로 하고 속에는 접착심을 넣는다. 2. 앞가슴에는 가슴이 보이지 않게 턱받이를 부착한다. 3. 깃은 폭 5mm로 한줄 겉박음 하고 앞 넓이는 7.5cm가 되게 한다. 4. 양 입술주머니는 제감속붙임 주머니로 양쪽에 부착하고 지퍼를 달아 채울 수 있게 하고 1줄 겉박음해야 한다. 5. 어깨는 제감으로 하여 폭 4.5cm의 견장을 달고 깃 안쪽에 단추를 달도록 한다. 6. 등 어깨는 요오크를 한다. 7. 소매 단은 제감으로 덧붙임 하여 9cm 정도 트임으로 하고 끝단에 단추 구멍 1개를 하고 단추는 2단 채움하여 신축성 있게 한다. 8. 상의 앞 채움 단추는 5개로 한다. 9. 솔기는 속박음으로 한다. 10. 도련 단은 3cm되게 하여 한 줄로 눌러 박는다. 11. 왼쪽 가슴 중앙에 세관마크를 자수한다. 12. 앞 채움 단추 5개는 원단 색상의 15mm 하고 여분 각 1개씩을 부착한다. 13. 등판상단에 “CUSTOMS"를 자수한다. 14. 기타 명시되지 않은 사항은 근무 여건에 부합되도록 조정한다. 동계용 상의와 같다. 1. 허리 단 넓이는 3.5cm의 제감을 따로 부착한다. 2. 벨트 고리는 8개를 적당한 간격으로 부착하고 밑은 허리 단에 끼워 박고 위 달음은 속박음 한다. 3. 옆주머니는 각도식 속주머니로 옆솔기 에서 30~40㎜ 들여달고 입술 길이는 단이음 선에서 10㎜내려와 160㎜ 트고 속주머니는 치수에 따라 조절한다. 4. 하의 앞 채움은 걸고리와 지퍼로 채우게 한다. 5. 뒷주머니는 허리 이음 선에서 60~70㎜ 내려와 속주머니를 만든다. 6. 하의 부리 단은 45~50㎜ 안으로 접어박되 겉에서 스티치가 보이지 않도록 처리한다. 7. 푸서는 풀리지 않게 오버로크 처리하여야 한다. 8. 기타 명시되지 않은 사항은 근무 여건에 부합되도록 조정한다. 얇은 검정색 합성 직물 동계용 상의와 같다. 하계용 상의와 같다. 동계용 하의와 같다.	(앞면) (뒷면) (앞면) (측면) (앞면) (뒷면) (앞면) (측면)
2. 선박 등 수색복	재질 제식	동계용 작업복 상의와 동일하다. 1. 깃은 노타이 셔츠형으로 앞넓이 8cm, 중앙넓이 9cm로 한다. 2. 상의 주머니는 앞가슴에 2개, 하의 주머니는 옆에 2개, 뒷주머니는 2개로 하되 제감 두겹으로 뚜껑을 달아 덧붙임 주머니로 한다. 3. 앞 왼쪽안에 윗폭 18cm 정도 앞가리개를 붙이고 위에 단추 구멍을 뚫어 목을 가릴수 있게 한다. 4. 소매는 카프스로 하고 단추 2개를 단다. 5. 소매, 어깨, 소매솔기, 소매달이, 옆솔기, 궁솔기, 소매마대, 다리안솔기, 덧바대는 2본침이나 씨말아 2줄 박이 한다. 6. 앞단추는 동일한 간격으로 개를 오른쪽에 달되 폭 6cm의 단추집을 만들어 은혈식으로 한다. 7. 허리띠는 폭 6cm의 제감으로 하되 허리둘레 보다 20cm 여유를 두어 왼쪽에 버클을 달고 잠그면 앞 중앙선이 버클의 중앙이 되게 한다. 8. 밑솔기에는 제감으로 2cm×12cm의 삿바대를 대고 둘러 박는다. 9. 무릎, 볼기와 소매에는 부도와 같이 제감으로 덧댐을 댄다. 10. 왼쪽 소매위에는 길이 12cm 폭 7cm로 부도와 같이 만년필 주머니를 댄다. 11. 발목 부분에 부도와 같이 단추와 단추집대를 달아 잠그면 발목이 조이게 한다. 12. 오른쪽 뒷주머니 아래와 부도와 같이 공구주머니를 부착한다. 13. 왼쪽 가슴 중앙에 세관표지장을 자수로 새긴다. 14. 왼쪽 어깨 견장선 4.5cm 아래에 세관표지를 부착한다. 15. 기타 명시되지 않은 사항은 일반작업복에 준한다.	(앞면) (뒷면)
3. 탐지견 베레모	재질 제식	회색 합성직물 1. 모자는 전체에 안감을 덧대고 봉제한다 . 2. 모자 천정부위의 형태는 이음선 없이 형태틀에 수축하여 형태를 만든다. 3. 가장자리 둘레선 마감은 1cm 넓이의 가죽으로 둘러서 봉제하고, 둘레선 안심에 끈을 넣어 조절할 수 있게 한다. 4. 전면 중앙에 모표를 부착한다.	(앞면) (뒷면)
4. 안전모	재질 제식	무알카리성 초가섬유 85%에 합성수지 15%를 혼합하여 압착 형성한 짙은 곤색의 강화플라스틱(F.R.P) 1. 모체와 내창제로 구성되어야 하고 내창제는 머리받침과 두착테로 한다. 2. 두착테는 두께 1.3mm, 폭 35mm의 PVC판에 봉합하여 스폰지(두께 3mm와 P.V.C 비닐)로 감싸 25mm간에 7땀이상으로 박는다. 3. 두착테는 조립식으로 착용자의 머리크기에 따라 임의조절이 가능하도록 한다. 4. 측면에는 폭 13mm의 비닐레자 앞턱끈으로 부착하며 내부 턱걸이 끈을 부착한다. 5. 모체외부 정면에 백색으로 “세관”이라 표시한다.	(앞면) (내측)
5. 작업화	재질 제식	부드러운 흑색 피혁과 미끄럼을 방지할 수 있는 견고한 창 단화로 하되, 근무여건에 적합하도록 케주얼 형태로 하고 남자용과 여자용으로 구분한다.	(남자) (여자)
6. 탐지견관리 훈련복 가. 성하기용 상의 나. 성하기용 하의	재질 제식 재질 제식	화섬지 1. 지퍼여밈식 티셔츠 형으로, 깃은 스탠카라 깃으로 한다. 2. 흉부 좌측에 자수제 흉장을 부착한다. 3. 등판에 "KOREA CUSTOMS"를 아치형으로 표식하고 하단에 “K-9"를 수평으로 표식한다. 화섬지 1. 긴 바지로서 좌우의 측면에 사선 속주머니 1개와 뒷면 좌우에 속붙임 있는 가로 주머니 각 1개를 달고, 좌우측면의 사선주머니는 봉한다. 2. 뒷면 좌측 주머니에는 비금속제 단추 1개를 단다. 3. 앞면 우측 허리띠 아래에 가로로 된 속붙임 주머니 1개를 단다. 4. 안주머니 등은 일반신사복에 준한다.	(앞면) (뒷면) (앞면) (뒷면)