[별표 2] 재해취약성 분석지표 조사방법

지표	조사방법
연평균 80㎜/일 이상 강우일수	기상청 전자민원센터에서 관측소별 일강수자료를 이용하여 연평균 80㎜/일 이상 강우일수 자료 구축
연평균 시간최대강수량	기상청 전자민원센터에서 관측소별 강수량자료를 이용하여 연평균 시간최대강수량(극값) 자료 구축
연평균 일 최고 기온 33℃이상 일수	기상청 전자민원센터에서 관측소별 일최고기온 자료를 이용하여 연평균 일최고 기온 33℃ 이상 일수 자료 구축
연평균 열대야 일수	기상청 전자민원센터에서 관측소별 일 최저기온 자료를 이용하여 연평균 일최저기온 25℃ 이상일수 자료 구축
연평균 최심적설량	기상청 전자민원센터에서 관측소별 최심 적설자료를 이용하여 연평균 최심적설량(극값)자료 구축
연평균 적설량	기상청 전자민원센터에서 관측소별 최심 신적설자료를 이용하여 연평균 적설량 자료 구축
연평균 5㎝이상 적설일수	기상청 전자민원센터에서 관측소별 최심 신적설 자료를 이용하여 연평균 신적설 5㎝ 이상 일수 자료 구축
연평균 일 최고기온	기상청 전자민원센터에서 관측소별 일 최고기온 자료를 이용하여 연평균 일최고기온(극값) 자료 구축
연평균 최대 무강수지속일수	기상청 전자민원센터에서 관측소별 일 강수량 자료를 이용하여 연평균 최대무강수지속일수 자료 구축
연평균 일 최대풍속 14㎧ 이상 일수	기상청 전자민원센터에서 관측소별 최대풍속 자료를 이용하여 연평균 일최대풍속 14㎧ 이상 일수 자료 구축
연평균 순간풍속 20㎧ 이상 일수	기상청 전자민원센터에서 관측소별 최대순간풍속 자료를 이용하여 연평균 순간풍속 20㎧ 이상 일수 자료 구축
연평균 조위 상승률	국립해양조사원의 조위자료를 이용하여 관측소별 연평균 조위자료구축, 선형회귀분석의 최소제곱법을 이용하여 연평균 변동률(기울기)을 산정
연평균 해수온 상승률	국립해양조사원의 수온자료를 이용하여 관측소별 연평균 해수온자료구축, 선형회귀분석의 최소제곱법을 이용하여 연평균 변동률(기울기)을 산정
최근 10년간 피해지역	지자체의 재해에 의한 피해지역 자료를 이용하여 공간자료로 구축
자연재해위험개선지구	자연재해대책법에 의한 자연재해위험개선지구를 공간자료로 구축
산사태취약지역	산림보호법에 의한 산사태취약지역을 공간자료로 구축
풍수해저감종합계획의 위험지구	지자체 풍수해저감종합계획 상의 위험지구를 공간자료로 구축
주거불량지역	관련 공무원 및 전문가가 노후단독주택이 밀집하여 있고 폭염에 취약한 지역을 설정하여 공간자료로 구축
급경사지역	등고자료를 GIS 경사도 분석을 통해 경사도 34˚ 이상 지역 추출
상습설해지역	자연재해대책법에 의한 상습설해지역을 공간자료로 구축
광역 및 지방상수도 미급수지역	상수통계자료를 이용하여 광역 및 지방상수도 미급수지역 추출
상습가뭄 재해지역	자연재해대책법에 의한 상습가뭄재해지역을 공간자료로 구축
해안변 500m 지역	공간분석을 통해 해안선에서 내륙으로 500m 경계 지역 추출
해안변 10m(EL) 이하 저지대지역	고도분석을 통하여 고도 10m 이하 지역 추출
해일위험지구	자연재해대책법에 의한 해일위험지구를 공간자료로 구축
연안침식관리구역	연안관리법에 의한 연안침식관리구역을 공간자료로 구축
취약인구	통계지리정보서비스의 집계구별 인구 자료를 이용하여 5세 미만 65세 이상 인구자료 구축
독거노인	지자체 내 독거노인 공간자료 구축
저소득층	지자체 내 기초연금수령자 공간자료 구축
광역 및 지방상수도 미급수 인구	상수통계자료의 광역 및 지방상수도 보급률을 이용하여 미급수 인구를 추계
도로	한국토지정보시스템 전산자료로 도시·군관리계획으로 결정된 시설 중 도로 자료 추출
철도	한국토지정보시스템 전산자료로 도시·군관리계획으로 결정된 시설 중 철도 자료 추출
항만	한국토지정보시스템 전산자료로 도시·군관리계획으로 결정된 시설 중 항만
공항	한국토지정보시스템 전산자료로 도시·군관리계획으로 결정된 시설 중 공항 자료 추출
수도공급설비	한국토지정보시스템 전산자료로 도시·군관리계획으로 결정된 시설 중 수도공급설비 자료 추출
전기공급설비	한국토지정보시스템 전산자료로 도시·군관리계획으로 결정된 시설 중 전기공급설비 자료 추출
가스공급설비	한국토지정보시스템 전산자료로 도시·군관리계획으로 결정된 시설 중 가스공급설비 자료 추출
유류저장 및 송유설비	한국토지정보시스템 전산자료로 도시·군관리계획으로 결정된 시설 중 유류저장 및 송유설비 자료 추출
수질오염방지시설	한국토지정보시스템 전산자료로 도시·군관리계획으로 결정된 시설 중 수질오염방지시설 자료 추출
노후단독주택	건축물대장 상 준공된 후 20년 이상의 단독주택 자료 추출
반지하주택	건축물대장 상 단독 및 다세대 주택의 층수가 지하 1층인 주택 자료 추출
단독주택 지붕구조	건축물대장 상 단독주택의 지붕구조가 콘크리트, 슬라브, 슬레이트 구조 자료 추출
노후단독주택 내 지붕구조	건축물대장 상 지붕구조가 판넬, 슬레이트, 경량철골구조 이며 준공 후 20년 이상의 단독주택 자료 추출
대형건축물	특정관리대상시설 등 지정·지침에 의한 11층 이상~16층 미만 또는 연면적 5,000㎡~30,000㎡미만의 건축물 자료 추출
대형광고물	특정관리대상시설 등 지정·지침에 의한 건물옥상에 설치된 높이 4m, 폭 3m이상 옥상간판 자료 추출
미래 연평균 80㎜/일 이상 일수	기후변화정보센터의 남한상세자료, RCP8.5, 제어적분 200년, 일평균 자료를 가공하여 80㎜/일 이상 일수의 30년 평균 자료구축
미래 연평균 일 최고 기온 33℃	기후변화정보센터의 남한상세자료, RCP8.5, 제어적분 200년, 일평균 자료를 가공하여 일 최고 기온 33℃ 이상 일수의 30년 평균 자료구축
미래 연평균 열대야 일수	기후변화정보센터의 남한상세자료, RCP8.5, 제어적분 200년, 일평균 자료를 가공하여 일 최저기온 25℃ 이상 일수의 30년 평균 자료 구축
미래 연평균 적설량	기후변화정보센터의 행정구역별자료, RCP8.5, 제어적분 200년, 73개지점 일별자료를 가공하여 30년 적설량의 평균 자료 구축
미래 연평균 일 최고기온	기후변화정보센터의 남한상세자료, RCP8.5, 제어적분 200년, 일평균 자료를 가공하여 일 최고 기온의 30년 평균 자료 구축
미래 연평균 일 최대풍속 14㎧ 이상 일수	기후변화정보센터의 행정구역별자료, RCP8.5, 제어적분 200년, 73개지점 일별자료를 가공하여 일 최대풍속 14㎧ 이상 일수의 30년 평균 자료 구축
미래 연평균 해수온 상승률	국립해양조사원에서 작성하여 해양수산부를 통해 지자체에 제공된 데이터 중 미래 연평균 해수온 상승률 데이터 추출 후 구축
최근 10년간 시가화지역	환경공간정보서비스의 토지피복도 중분류 자료를 이용하여 최근 10년간 시가화로 변화된 지역 추출
최근 10년간 인구증가수	통계지리정보서비스의 집계구별 인구 자료를 이용하여 10년간 순 인구증가수 자료 구축
도시개발사업진행 및 예정지구	한국토지정보시스템 전산자료로 도시개발사업진행 및 예정지구 자료 추출