[별표 2]

재화상태에서의 중량․중심 및 트림 등의 계산

(제5조제2항제2호 관련)

1. 다음 산식에 의하여 배수량(W)을 계산한다.

W = WL + ∑w

이 식에서

WL은 별표1제6호가목의 규정에 의한 WL과 같다

w는 탑재된 물건의 중량(톤)

2. 다음 산식에 의하여 KG를 계산한다.

[eqn: RM KG = {W_L ․KG_L + ∑w․kg} OVER W]

이 식에서

kg는 기선으로부터 w의 무게중심까지의 높이(미터)

KGL은 별표1제6호나목의 규정에 의한 KGL과 같다

WL, w 및 W는 각각 제1호의 규정에 의한 WL, w 및 W와 같다

3. KM을 구하여 GM을 계산한다.

4. 본문 제7조의 규정에 의한 자유표면의 영향을 계산한다.

5. 다음 산식에 의하여 LCG를 계산하고 이 LCG로부터 BG를 계산한다. <개정 2007.11. 2>

[eqn: RM LCG = {W_L ․LCG_L + ∑w․lcg} OVER W]

이 식에서

lcg는 수선간장(LBP)의 중앙으로부터 w의 무게중심까지의 수평  거리(미터)

LCGL은 별표1 제6호라목의 규정에 의한 LCGL과 같다

WL, w 및 W는 각각 제1호의 규정에 의한 WL, w 및 W와 같다

6. 다음 산식에 의하여 트림(t)을 계산한다. <개정 2007.11. 2>

[eqn: RMt = {W ․BG} OVER {100MTC}]

이 식에서

W는 제1호의 규정에 의한 W와 같다

BG, MTC는 각각 별표1제5호의 규정에 의한  BG, MTC와 같다.

7. 다음 산식에 의하여 기선으로부터 측정한 df 및 da를 계산한다. <개정 2007.11. 2>

[eqn: RM d_f = d_eq + {t․({LBP} OVER {2} - LCF)} OVER LBP]

[eqn: RM d_a = d_eq - {t․({LBP} OVER {2} + LCF)} OVER LBP]

이 식에서

deq는 기선으로부터 측정한 상당흘수(배수량에 대한 등흘수)(미터)

t는 제6호의 규정에 의한 t 와 같다.

LBP는 수선간장(미터)

LCF는 별표1 제6호바목의 규정에 의한 LCF와 같다.