[별표 2] <개정 2000.11.29>

정기검사기준(제16조제1항 관련)

검사항목		검 사 기 준
1. 출입문		가. 규칙 제16조의5제6호의 규정에 적합할 것 나. 제3조의 규정에 적합할 것
2. 운반기내정위치 정차장치		설치상태 및 작동상태가 양호할 것
3. 안전장치		설치상태 및 작동상태가 양호할 것
4. 기 계 장 치	전동기	가. 브러시의 상태가 양호할 것. 나. 회전 및 급유상태가 양호하고 절연 및 접지상태가 양호할 것
	감속기	감속기의 치차 및 커플링의 손상이나 이상진동 및 발열이 없을 것
	제동장치	가. 승강구동부의 브레이크 라이닝의 상태가 양호할 것. 나. 작동시 이상진동이나 소음ㆍ발열 및 누유가 없을 것
	전동장치	가. 벨트의 장력상태가 양호하고 마모가 없을 것 나. 커플링ㆍ유니버셜조인트ㆍ체인의 연결상태가 양호하고 마모가 없을 것
	유압장치	유압전동기ㆍ실린더등의 누유가 없고, 실린더의 굴곡ㆍ변형ㆍ손상이 없을 것
5. 와이어로프 및 체인		가. 와이어로프의 지름은 로프 1개당 3개소 이상을 측정한 값이 공칭지름의 90%이상이어야 하며, 로프소선은 로프의 길이 300밀리미터내에 전소선수의 10%이상이 끊어지지 아니하고 부식이 없을 것 나. 체인의 연결 및 장력상태가 양호하고 균열, 파손이 없을 것

검사항목	검 사 기 준
6. 기초 및 구조	가. 기초콘크리트의 과도한 균열이나 파손 및 침하가 없을 것 나. 볼트의 이완ㆍ탈락 및 부식이 없을 것 다. 주차철골의 균열ㆍ파손 및 침하가 없을 것
7. 접지 및 절연저항	가. 전동기 및 제어장치의 접지저항은 사용전압이 400V이하일 경우에는 100Ω이하, 400V를 초과하는 경우에는 10Ω이하일 것 나. 제어장치 및 전동기등의 절연저항은 사용전압이 150V이하일 경우에는 0.1MΩ이상, 150V초과 300V이하일 경우에는 0.2MΩ이상, 300V초과 400V이하일 경우에는 0.3MΩ이상, 400V를 초과하는 경우에는 0.4MΩ이상일 것
8. 시운전	주차장치의 작동이 원활하고 주차장 본래의 기능을 유지할 것
9. 방향전환장치	방향전환장치의 작동이 원활하고, 과다한 소음이나 진동이 없을 것
10. 기 타	다른 법령에 규정된 안전기준에 위배되지 않을 것