【별표 2】

출입증의 규격 및 기재사항

1. 출입증 규격

구분		인원	차량
Chip	주파수	860MHz-960MHz	860MHz-960MHz
	프로토콜	ISO18000-6C	ISO18000-6C
출입증 재질		PVC+PET
가로․세로․두께		85mm×54mm×0.9mm

2. 기재사항

○ 인원 상시 출입증

- 앞면 : 업체(기관)명, 사진, 성명, 발급기관 명칭

- 뒷면 : 준수사항

○ 차량 상시 출입증

- 앞면 : 업체(기관)명, 차종, 차량번호, 발급기관 명칭

- 뒷면 : 준수사항

○ 임시 출입증(인원 및 차량)

- 앞면 : 출입증 번호, 발급기관의 명칭

- 뒷면 : 준수사항

3. 준수사항

○ 출입증은 상의 좌측(차량은 앞 유리 정면)에 상시 패용(부착)한다.

○ 출입증을 타인에게 양도하거나 대여하지 않는다.

○ 항만 내에서는 음주․과속․과적운전을 하지 않는다.

○ 보안 및 안전에 관한 제 규정을 준수하고 청원경찰의 검문 및 검색 시 적극 협조한다.